ГЛАВА СТАРОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2022 года № 4

с. Старая Калитва

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

В соответствии со статьей 24 и статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий для устойчивого развития территории Старокалитвенского сельского поселения и обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, и на основании решения Совета народных депутатов Старокалитвенского сельского поселения от 25.12.2020 г. № 13 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Старокалитвенском сельском поселении Россошанского муниципального района Воронежской области», Уставом Старокалитвенского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Вынести на публичные слушания проект внесения изменений в Генеральный план Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, в части установления границ населенных пунктов село Старая Калитва, село Кулаковка, село Терновка, хутор Старокалитвенского сельского поселения Россошанского района Воронежской области (приложение 1).

2. Организовать проведение публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего решения 22.08.2022г. в населенных пунктах:

для жителей села Старая Калитва и село Кулаковка в 10.00ч. в администрации Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, по адресу: Воронежская область, Россошанский район, с. Старая Калитва , ул. Центральная, 1;

для жителей хутора Лощина в 13.00 ч. в администрации Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, по адресу: Воронежская область, Россошанский район, х. Лощина, ул. Школьная, 14;

для жителей села Терновка в 14.00 ч. в администрации Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, по адресу: Воронежская область, Россошанский район, с. Терновка, ул. Центральная, 17.

3. Подготовку проектов документов для публичных слушаний и соблюдения процедуры их проведения поручить комиссии по проведению публичных слушаний Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, обеспечив возможность ознакомления с ними всем заинтересованным лицам.

4. Утвердить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:

Е.В. Кондратович - глава Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, председатель комиссии;

И.А. Белоконова – ведущий специалист администрации Старокалитвенского сельского поселения, секретарь;

С.Н. Сайков – директор МКУ Россошанского муниципального района «Центр территориального развития», член комиссии;

О.В. Пономарева - старший инспектор администрации Старокалитвенского сельского поселения, член комиссии;

В.М. Федоренко - депутат Совета народных депутатов Старокалитвенского сельского поселения, член комиссии;

Н.И. Юрченко - депутат Совета народных депутатов Старокалитвенского сельского поселения, член комиссии;

Р.Ю. Волков - депутат Совета народных депутатов Старокалитвенского сельского поселения, член комиссии.

5. На период проведения публичных слушаний открыть экспозицию по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, и информационным материалам к нему, по адресу: Воронежская область, Россошанский район, с. Старая Калитва , ул. Центральная, 1.

6. Утвердить порядок направления предложений заинтересованных лиц в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области в части установления границ населенных пунктов село Старая Калитва, село Кулаковка, село Терновка, хутор Старокалитвенского сельского поселения Россошанского района Воронежской области (приложение 2).

7. Утвердить оповещение о проведении публичных слушаний (приложение 3).

8. Обнародовать настоящее постановление в «Вестнике муниципальных правовых актов Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и на официальном сайте Старокалитвенского сельского поселения.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Старокалитвенского

сельского поселения Е.В.Кондратович

Приложение 1

к постановлению главы

Старокалитвенского

сельского поселения

от 25.07.2022г. № 4

**ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА**

**СТАРОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ТОМI**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ**

**СТАРОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

2022 год

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

[СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 6](#_Toc100153369)

[1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 7](#_Toc100153370)

[2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 10](#_Toc100153371)

[2.1. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Старокалитвенского сельского поселения. 11](#_Toc100153372)

[2.2. Мероприятия по совершенствованию и развитию функционального зонирования. 12](#_Toc100153373)

[2.3. Мероприятия по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Старокалитвенского сельского поселения 14](#_Toc100153374)

[2.4. Мероприятия по размещению на территории Старокалитвенского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения 15](#_Toc100153375)

[2.4.1. Мероприятия по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры 15](#_Toc100153376)

[2.4.2. Мероприятия по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры 17](#_Toc100153377)

[2.4.3. Мероприятия по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами жилищного строительства 18](#_Toc100153378)

[2.4.4. Мероприятия по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры 18](#_Toc100153379)

[2.4.5. Мероприятия по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения 19](#_Toc100153380)

[2.4.6. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения - местами накопления бытовых отходов и местами захоронений. 19](#_Toc100153381)

[2.4.7. Мероприятия по развитию сельскохозяйственного и промышленного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства. 20](#_Toc100153382)

[2.4.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 20](#_Toc100153383)

[2.4.9. Мероприятия по охране окружающей среды 21](#_Toc100153384)

[3. УТВЕРЖДЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ. 23](#_Toc100153385)

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СТАРОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**ТОМ I**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ** |
| *Текстовая часть* | |
| **1.1.** | **Том I** «Положение о территориальном планировании Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» |
| **1.2** | **Приложение к Тому I**«Сведения о границах населенных пунктов села Старая Калитва, села Кулаковка, хутора Лощина, села Терновка» (графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов). |
| *Графическая часть* | |
| **1.7.** | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |
| **1.8.** | Карта функциональных зон территории поселения |
| **1.9.** | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. |
| **1.10.** | Карта развития инженерной и транспортной инфраструктуры |
|  | **ТОМ II** |
| **2.** | **МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ** |
| *Текстовая часть* | |
| **2.1.** | **Том II** «Материалы по обоснованию генерального плана Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» |
| *Графическая часть* | |
| **2.2.** | Карта комплексного анализа современного состояния территории с отображением зон с особыми условиями использования, территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения |
| **2.3.** | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области (далее – Генеральный план), утвержден решением Совета народных депутатов Старокалитвенского сельского поселения от 26.12.2011 № 112 (в редакции решения от 22.03.2013 № 188, от 30.09.2013 № 220, от 09.06.2017 № 100).

Внесение изменений в Генеральный план выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр на основании постановления администрации Старокалитвенского сельского поселения от 13.11.2020 № 75, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации к составу, содержанию указанного документа территориального планирования, а также цифровому описанию местоположения границ населенных пунктов.

В Генеральном плане Старокалитвенского сельского поселения определены следующие сроки реализации проектных решений:

* Исходный год – 2011 г.
* Внесение изменений – 2022 г.
* I очередь – 2032 г.
* II очередь – 2042 г.

Целью данного проекта является актуализация данных, содержащихся в материалах проекта, разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Старокалитвенского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, установление границ и направлений перспективного территориального развития.

В этой связи, в генеральный план Старокалитвенского сельского поселения вносятся изменения в части:

1. Приведения текстовых и графических материалов в соответствие действующему градостроительному законодательству.

2. Актуализации сведений о существующих и планируемых объектах федерального, регионального и местного значения, расположенных на территории Старокалитвенского сельского поселения.

3. Корректировки существующего функционального зонирования территории поселения и населенных пунктов в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН и фактическим использованием территории.

4. Актуализации мероприятий по размещению объектов капитального строительства в соответствии с градостроительной документацией вышестоящего уровня.

5. Актуализации мероприятий по размещению объектов местного значения на территории Старокалитвенского сельского поселения и определение мест размещения таких объектов, а также отображения инвестиционных проектов.

6. Актуализации сведений о зонах с особыми условиями использования территории.

7. Отображения в графической и текстовой части сведений о водопользователях и о предоставлении водного объекта в пользование при наличии.

8. Приведения графических материалов в соответствие с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2018 № 49832).

9. Установления границ населенных пунктов: село Кулаковка, хутор Лощина, село Терновка, село Старая Калитва, подготовки приложения к генеральному плану, содержащего графическое и координатное описание границ населенных пунктов.

Генеральный план Старокалитвенского сельского поселения – основной документ территориального планирования муниципального образования, нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области и Россошанского муниципального района.

**Цели территориального планирования для Старокалитвенского сельского поселения:**

* обеспечение прогресса в развитии основных секторов экономики;
* повышение инвестиционной привлекательности территории поселения;
* повышение уровня жизни и условий проживания населения;
* развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур поселения;
* обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, Россошанского муниципального района, Старокалитвенского сельского поселения;
* формирование первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории сельского поселения.

**Задачами территориального планирования для Старокалитвенского сельского поселения являются:**

* создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения;
* определение назначений территорий сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и других факторов;
* развитие социальной инфраструктуры путем упорядочения и дальнейшего строительства сети новых объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта;
* восстановление инновационного агропроизводственного и промышленного комплекса сельского поселения, как одной из главных точек роста экономики сельского поселения;
* освоение для целей жилищного строительства новых территорий, проведение реконструктивных мероприятий в существующей застройке;
* модернизация существующей транспортной инфраструктуры;
* реконструкция и модернизация существующей инженерной инфраструктуры;
* реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов;
* сохранение окружающей среды.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования Генерального плана Старокалитвенского сельского поселения разработаны на основе Стратегии социально- экономического развития Воронежской области, государственных программ Воронежской области, инвестиционных проектов и ведомственных целевых программ.

Генеральный план сельского поселения увязывает запланированные государственные, региональные и муниципальные капитальные инвестиции. Он включает определение конкретных объектов, строительство которых в долгосрочном периоде необходимо для государственных и муниципальных нужд, связанных с осуществлением органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в соответствующих сферах управлении, в целях взаимно согласованного решения задач социально-экономического развития, определенных в долгосрочных отраслевых, региональных и муниципальных стратегиях развития.

В свою очередь, целевыми программами, приобретающими значение планов реализации вышеуказанных документов, должна обеспечиваться увязка мероприятий по созданию объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения в прогнозируемом периоде с учетом целей и сроков их строительства, а также ограничений по финансовым ресурсам.

Показатели развития муниципального образования, заложенные в проекте, являются результатом исследований и обобщением прогнозов, предложений и намерений органов государственной власти Воронежской области, различных структурных подразделений администрации района, иных организаций.

При подготовке проекта Генерального плана использовались отчетные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Воронежской области, администрации муниципального образования и прочих организаций.

Работы над Генеральным планом Старокалитвенского сельского поселения выполнялись с учетом решений ранее разработанной Схемы территориального планирования Воронежской области, утвержденной Постановлением Правительства Воронежской области от 05.03.2009 № 158 (в действующей редакции).

Также в генеральном плане учтены положения схемы территориального планирования Россошанского муниципального района, утвержденной решением СНД Россошанского муниципального района от 11.02.2011 № 270 (ред. решения от 11.04.2018 № 306), однако в настоящий момент данная схема требует актуализации.

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, Уставом Старокалитвенского сельского поселения.

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Настоящий раздел содержит проектные решения задач территориального планирования Старокалитвенского сельского поселения– перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации.

Мероприятия по территориальному планированию направлены, в том числе, на создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения для реализации полномочий органа местного самоуправления Старокалитвенского сельского поселения.

Вопросы местного значения поселения установлены статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования. Кроме того, статьей 14.1. этого же закона определены права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения. Значительная часть вопросов местного значения поселения решается в тесной связи с планированием развития территории.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий, приведены в том II – «Материалы по обоснованию генерального плана Старокалитвенского сельского поселенияРоссошанского муниципального района Воронежской области». В разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

При разработке Генерального плана Старокалитвенского сельского поселенияучтено размещение объектов федерального, регионального и районного значения.

Основные объекты федерального значения:

*- Земли лесного фонда.*

*- Водные объекты общего пользования - пруды и водотоки.*

*- Магистральный аммиакопровод «Тольятти - Одесса».*

*- Объекты археологии (в т.ч. выявленные).*

Основные объекты регионального значения:

*- Инженерная инфраструктура: объекты электроснабжения*

*- ПС 110/10 кВ «Старая Калитва»;*

*- ВЛ110кВ «Придонская – Казинка»;*

*- ВЛ110кВ «Отпайка на ПС Старая Калитва».*

*- Транспортная инфраструктура:*

* 20 ОП РЗ КВ13-0«Богучар – Старая Калитва – Россошь»;
* 20 ОП РЗ Н24-27 «Богучар – Старая Калитва – Россошь» - с. Кулаковка»;
* 20 ОП РЗ Н В63-0 «Ольховатка - Старая Калитва».

*- Объект культурного наследия – «Школа»*

Основные объекты капитального строительства районного значения:

*- Инженерная инфраструктура: газопроводные сети высокого давления, ЛЭП 10 кВ;*

*- Здания школ, детских садов, ФАПов и др.*

Учет интересов Российской Федерации, Воронежской области, Россошанского муниципального района, сопредельных муниципальных образований в составе Генерального плана Старокалитвенского сельского поселения, осуществляется следующими мероприятиями территориального планирования:

* реализацией основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий поселения;
* реализацией основных решений документов территориального планирования Воронежской области, государственных программ Воронежской области и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий поселения;
* реализацией целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий в пределах полномочий поселения;
* учетом интересов сопредельных муниципальных образований, отраженных в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Старокалитвенского сельского поселения.
  1. **Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Старокалитвенского сельского поселения.**

В составе настоящего Генерального плана подготовлено **приложение к Тому I«**Сведения о границах населенных пунктов села Старая Калитва, села Кулаковка, хутора Лощина, села Терновка» (графическое описание местоположения границ населенного пункта, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов).

В рамках настоящего проекта генерального плана проведены работы по установлению границ населенных пунктов: с. Старая Калитва, с. Кулаковка, х. Лощина, с. Терновка.

Общая площадь земель в границах населенных пунктов на территории Старокалитвенского сельского поселения составит 1207,32 га, в том числе:

* село Старая Калитва – 595,03 га;
* село Кулаковка – 74,89 га;
* хутор Лощина – 266,88 га;
* село Терновка – 270,52 га.

***Перечень мероприятий по территориальному планированию в части административно-территориального устройства и этапы их реализации***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Этапы реализации проектных решений** | |
| **I очередь** | **II очередь** |
|  | Проведение комплекса мероприятий по установлению границ с. Старая Калитва, с. Кулаковка, х. Лощина, с. Терновка, в порядке, определенном действующим законодательством и внесению сведений о границах в ЕГРН. | **+** |  |
|  | Проведение необходимых мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории Старокалитвенского сельского поселения и внесении соответствующих изменения в учётную документацию. | **+** |  |

*Мероприятия отображены на «Карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения» и «Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения».*

* 1. **Мероприятия по совершенствованию и развитию функционального зонирования.**

Согласно ст. 23 ГрК РФ на картах, содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования. Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры сельского поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ.

**В Генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон**:

| **№ п/п** | **Наименование функциональной зоны на карте** | Существующая  площадь, га | Планируемая  площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| **село Старая Калитва** | | | |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 353,95 | 353,95 |
|  | Общественно-деловые зоны | 5 | 5 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры | 1,29 | 1,29 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 8,93 | 8,93 |
|  | Коммунально-складские зоны | 0,59 | 0,59 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 168,69 | 168,69 |
|  | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 42,74 | 42,74 |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования | 2,56 | 2,56 |
|  | Зоны озелененных территорий специального назначения | 7,17 | 7,17 |
|  | Зоны кладбищ | 4,03 | 4,03 |
|  | Зоны накопления отходов | 0,08 | 0,08 |
| **ИТОГО** | | **595,03** | **595,03** |
| **село Кулаковка** | | | |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 63,5 | 63,5 |
|  | Общественно-деловые зоны | 0,99 | 0,99 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры | 0,009 | 0,009 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 0,58 | 0,58 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 9,81 | 9,81 |
| **ИТОГО** | | **74,89** | **74,89** |
| **хутор Лощина** | | | |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 112,61 | 112,61 |
|  | Общественно-деловые зоны | 1,97 | 1,97 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 7,63 | 7,63 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 137,25 | 137,25 |
|  | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 6,25 | 6,25 |
|  | Зоны кладбищ | 1,17 | 1,17 |
| **ИТОГО** | | **266,88** | **266,88** |
| **село Терновка** | | | |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 157,7 | 157,7 |
|  | Общественно-деловые зоны | 3,23 | 3,23 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 3,61 | 3,61 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры | 0,01 | 0,01 |
|  | Коммунально-складские зоны | 0,12 | 0,12 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 79,8 | 79,8 |
|  | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 24,85 | 24,85 |
|  | Зона кладбищ | 1,2 | 1,2 |
| **ИТОГО** | | **270,52** | **270,52** |
| **ИТОГО** | | **1207,32** | **1207,32** |

***Перечень мероприятий по усовершенствованию и развитию функционального зонирования***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | | **Этапы реализации проектных решений** | |
| **I очередь** | **II очередь** |
| **Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры и**  **градостроительному зонированию** | | | | | |
| **1** | Сохранение и развитие исторически сложившейся системы планировочных элементов сельского поселения, обеспечение связности территорий внутри поселения. | | | **+** |  |
| **Мероприятия по функциональному зонированию** | | | | | |
| **2** | ***Развитие зон жилой застройки*** | | | |  |
|  | 2.1 | | Развитие зон существующей жилой застройки, подлежащие модернизации за счет повышения плотности застройки. | **+** | **+** |
| **3** | ***Развитие общественно-деловой зоны*** | | | | |
|  | 3.1 | | Развитие сложившегося общественного центра на территории населенных пунктов за счет строительства новых объектов административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения. | **+** | **+** |
|  | 3.2 | | Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50%. | **+** |  |
| **4** | ***Развитие зон инженерной инфраструктуры*** | | | | |
|  | 4.1 | Развитие за счет строительства новых объектов инженерной инфраструктуру на территории населенных пунктов. | | **+** | **+** |

* 1. **Мероприятия по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Старокалитвенского сельского поселения**

Согласно ст. 6 Закона РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»***сохранность воинских захоронений обеспечивается органами местного самоуправления.***

На территории поселения располагаются воинские захоронения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **объекта** | **Датировка** | **Адрес** |
|  | Братская могила № 194 | 1919-1920 | с. Старая Калитва |
|  | Братская могила | 1919-1920 | с. Терновка (сельское кладбище) |

В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Выявленные воинские захоронения до решения вопроса о принятии их на государственный учет подлежат охране в соответствии с требованиями Закона РФ № 4292-1.

Проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных пунктов, строительных объектов разрабатываются с учетом необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений.

Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органами местного самоуправления.

Предприятия, организации, учреждения и граждане несут ответственность за сохранность воинских захоронений, находящихся на землях, предоставленных им в пользование. В случае обнаружения захоронений на предоставленных им землях они обязаны сообщить об этом в органы местного самоуправления.

***Перечень мероприятий по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Старокалитвенского сельского поселения***

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Этапы реализации проектных решений** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **I**  **очередь** | **II**  **очередь** |
| **1** | Проведение мероприятий по разработке по установлению проектов охранных зон и зон охраняемого природного ландшафта воинских захоронений в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. | **+** |  |

* 1. Мероприятия по размещению на территории Старокалитвенского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения
     1. Мероприятия по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Этапы реализации проектных решений** | |
| **I очередь** | **II очередь** |
| **1.Водоснабжение** | | | |
| 1.1 | Проект реконструкции водопроводных сетей с. Терновка | + |  |
| 1.2 | Реконструкция водопроводных сетей с. Терновка | + |  |
| 1.3 | Проект реконструкции водопроводных сетей с. Лощина | + |  |
| 1.4 | Реконструкция водопроводных сетей с. Лощина | + |  |
| 1.5 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для проектируемых объектов | **+** |  |
| 1.6 | Проект реконструкции водопроводных сетей с. Кулаковка | **+** |  |
| 1.7 | Реконструкция водопроводных сетей с. Кулаковка | **+** |  |
| 1.8 | Реконструкция водозаборов | **+** |  |
| 1.9 | Установка водомеров на вводы водопровода | + |  |
| 1.10 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования | + |  |
| **2.Водоотведение** | | | |
| 2.1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений, канализации с. Старая Калитва |  | + |
| 2.2 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений, канализации с. Кулаковка |  | + |
| 2.3 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и  строительству очистных сооружений, канализации с. Терновка |  | + |
| 2.4 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений, канализации с. Лощина |  | + |
| 2.5 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для проектируемых объектов |  | + |
| 2.6 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы |  | + |
| 2.7 | Проектирование и строительство системы канализации и сооружений по очистке бытового стока |  | + |
| 2.8 | Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий |  | + |
| 2.9 | Канализование существующего неканализованного жилого фонда |  | + |
| **3.Газоснабжение** | | | |
| 3.1 | Газификация детского садика в с. Старая Калитва, по адресу ул. Школьная 9 | + |  |
| 3.2 | Поэтапный переход на использование сетевого газа объектов, потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ) |  | + |
| 3.3 | Строительство сетей и сооружений систем газоснабжения для не газифицированного жилого фонда. |  | + |
| **4.Теплоснабжение** | | | |
| 4.1 | Реконструкция и переоборудование изношенной котельной и тепловых сетей |  | + |
| 4.2 | Строительство газовых котельных для существующих и проектируемых объектов социального и культурно-бытового назначения |  | + |
| **5.Электроснабжение** | | | |
| 5.1 | Повышение надежности системы электроснабжения | + |  |
| 5.2 | Расширение возможностей подключения проектируемых объектов | + |  |
| 5.3 | Модернизация сети уличного освещения | + |  |
| 5.4 | Снижение уровня потерь электроэнергии | + |  |
| 5.5 | Улучшение экологической ситуации | + |  |

*Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны в графических материалах.*

При возникновении необходимости строительства или реконструкции иных объектов инженерной инфраструктуры местного значения в Генеральный план вносятся дополнения и изменения в установленном порядке.

* + 1. Мероприятия по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Этапы реализации проектных решений** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **I очередь** | **II очередь** |
|  | Ремонт дорог с твердым асфальтовым покрытием во всех населенных пунктах поселения | **+** | **+** |
|  | Устройство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в границах населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения. | **+** | **+** |
|  | Устройство дорог с твердым покрытием до пляжей и кладбищ | **+** | **+** |
|  | Благоустройство существующей улично-дорожной сети | **+** | **+** |
|  | Оборудование общественных зон стоянками автотранспорта. | **+** | **+** |

*Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показаны в графических материалах.*

* + 1. Мероприятия по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами жилищного строительства

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Площадь жилого фонда кв. м.** | **Этапы реализации проектных решений** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I очередь** | **II очередь** |
|  | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения. | | **+** |  |
|  | Увеличение жилого фонда с **57 048** до **94 960** кв.м.\* | **37 912 кв.м**  *Новый жилой фонд* |  | **+** |
|  | Развитие жилого фонда для улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов ВОВ, у многодетных семей, малоимущих и иных льготных категорий граждан (согласно Федеральным и областным программам). | | **+** | **+** |
|  | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда. | **1 071 кв.м** | **+** | **+** |
|  | Снос ветхого и аварийного жилого фонда с последующим возведением новой жилой застройки. | **1 212 кв.м** | **+** |  |
|  | Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. | | **+** |  |
|  | Комплексное благоустройство жилых кварталов. | | **+** | **+** |
|  | Повышение архитектурно-художественных качеств жилой застройки. | | **+** | **+** |

* + 1. ***Мероприятия по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Этапы реализации проектных решений** | |
| **I очередь** | **II очередь** |
|  | Устройство рынка в с. Старая Калитва | + |  |
|  | Строительство храма по адресу: с. Старая Калитва, ул. Центральная, 1а | + |  |

*Мероприятия отражены в графических материалах на Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.*

* + 1. Мероприятия по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Этапы реализации проектных решений** | |
| **I очередь** | **II очередь** |
|  | Озеленение улиц, территорий общественных центров,  внутриквартальных пространств; создание бульваров, скверов при различных общественных зданиях и сооружениях | + | + |
|  | Строительство детских игровых площадок в населенных пунктах Старокалитвенского сельского поселения | + | + |
|  | Устройство и реконструкция пешеходных тротуаров на территории населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения | + |  |
|  | Благоустройство рекреационных зон поселения:  -благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий;  -очистка территории;  -устройство малых форм;  -устройство площадок для мусора;  -озеленение территории | + | + |
|  | Нормативное озеленение территорий существующих школ и детских садов из расчёта не менее 50% от общей площади земельного участка | **+** |  |
|  | Нормативное озеленение санитарно-защитных зон | + |  |

* + 1. Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения - местами накопления бытовых отходов и местами захоронений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Этапы реализации проектных решений** | |
| **I очередь** | **II очередь** |
|  | Поддержание порядка на территории кладбищ:  - уборка и очистка территории кладбищ;  - устройство ограждений территорий кладбищ;  - содержание мест накопления отходов. | + | + |
|  | Устройство и содержание контейнерных площадок для накопления ТКО в жилой застройке, с последующей передачей специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности для захоронения. | + | + |
|  | Устройство и содержание контейнерных площадок для накопления отходов в местах массового отдыха. | + |  |

* + 1. Мероприятия по развитию сельскохозяйственного и промышленного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Этапы реализации проектных решений** | |
| **I очередь** | **II очередь** |
| **1** | Рекультивация территорий недействующих предприятий, расположенных на территории Старокалитвенского сельского поселения, с целью размещения новых объектов при условии соблюдения природоохранного законодательства. | **+** | **+** |
| **2** | Модернизация и обновление техники и технологий производства сельскохозяйственной продукции в ООО «Восток-Агро» | **+** |  |

*Мероприятия отражены в графических материалах на Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.*

* + 1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов, достигается:

* проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;
* проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;
* комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

Более подробно данные вопросы рассмотрены в разделе 4 «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Тома II настоящего генерального плана.

Решение вопросов по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите населения сельского поселения возлагается на Главу поселения.

* + 1. Мероприятия по охране окружающей среды

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** |
| --- | --- |
| **Охрана атмосферного воздуха** | |
|  | Создание защитных полос лесов вдоль автомобильных и железных дорог, озеленение магистральных улиц |
|  | Развитие улично-дорожной сети |
|  | Своевременное техническое обслуживание трубопроводного транспорта для предотвращения аварийных ситуаций |
|  | Установление санитарно-защитных зон от предприятий, находящихся на территории поселения, в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 |
| **Охрана поверхностных вод** | |
|  | Создание централизованной системы водоотведения и очистных сооружений |
|  | Создание ливневой системы канализации |
|  | Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков |
|  | Соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов |
| **Охрана подземных вод.Предотвращение снижения уровней водоносных горизонтов и загрязнения подземных вод** | |
|  | Организация зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |
|  | Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин |
|  | Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния |
|  | Создание защитных полос лесов вдоль автомобильных и железных дорог |
|  | Создание централизованной системы водоотведения |
| **Охрана почвы** | |
|  | Создание защитных полос лесов вдоль автомобильных и железных дорог |
|  | Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии |
|  | Проведение рекультивации нарушенных земель |
|  | Разработка и реализация схем по обращению с отходами производства и потребления (в том числе с ТКО), заключение необходимых договоров со специализированными предприятиям, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов |
| **Территории природно-экологического каркаса** | |
|  | Экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья |
|  | Транзитные зоны – вдоль рек Дон и Черная Калитва проходят по водоохранным зонам |
|  | Земли лесного фонда |
|  | Буферные зоны - защитные лесные насаждения |
|  | Создание санитарно-защитного озеленения в буферных зонах от предприятий, оказывающих негативное воздействие. |
|  | Строительство проектируемых объектов на территории поселения осуществлять при условии соблюдения природоохранного законодательства. |
| **Мероприятия по обращению с отходами** | |
|  | Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО |
|  | Организация раздельного сбора отходов с целью выявления отходов, подлежащих утилизации или обезвреживанию, с последующей их передачей специализированными предприятиям, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов |
|  | Оказание помощи в организации обращения с отходами, образующимися в результате хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий и объектов здравоохранения |
|  | Выявление несанкционированных свалок и их рекультивация |
| **Мероприятия по инженерной подготовке территории** | |
|  | Проведение мероприятий для защиты от затопления паводковыми водами территорий населенных пунктов:   1. дамбы обвалования до отметок исключающих затопление; 2. подсыпка затапливаемых территорий. |

# 3.УТВЕРЖДЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ.

1. Генеральный план поселения, в том числе внесение изменений в такие планы, утверждаются соответственно представительным органом местного самоуправления поселения.

2. Решение о подготовке проекта генерального плана, а также решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план изменений принимаются соответственно главой местной администрации поселения.

3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями [статьи 9](consultantplus://offline/ref=1648AFEF01C57104C23326174558F4CEBDBE1BDD2E134077670A39B21D978F69797853F90E4349846Bg4H)Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

4. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту генерального плана.

5. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях, проводимых в соответствии со [статьей 28](consultantplus://offline/ref=1648AFEF01C57104C23326174558F4CEBDBE1BDD2E134077670A39B21D978F69797853F90E4248816Bg0H)Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Протоколы публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту генерального плана, заключение о результатах таких публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального плана, направляемому главой местной администрации поселения соответственно в представительный орган местного самоуправления поселения.

7. Представительный орган местного самоуправления поселения с учетом протоколов публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту генерального плана и заключения о результатах таких публичных слушаний принимают решение об утверждении генерального плана или об отклонении проекта генерального плана и о направлении его соответственно главе местной администрации поселения на доработку в соответствии с указанными протоколами и заключением.

8. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения генерального плана, вправе оспорить генеральный план в судебном порядке.

9. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе обращаться к главе местной администрации поселения с предложениями о внесении изменений в генеральный план.

10. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в соответствии со [статьями 9](consultantplus://offline/ref=1648AFEF01C57104C23326174558F4CEBDBE1BDD2E134077670A39B21D978F69797853F90E4349846Bg4H) и [25](consultantplus://offline/ref=1648AFEF01C57104C23326174558F4CEBDBE1BDD2E134077670A39B21D978F69797853F90E424F8C6Bg5H)Градостроительного кодекса Российской Федерации.

11. Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

**Особенности согласования проекта генерального плана поселения приведены в ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.**

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН**

**СТАРОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(с изменениями)**

**ТОМ II**

**МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА**

**СТАРОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

2022 г.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

[СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 29](#_Toc90977861)

[ВВЕДЕНИЕ 30](#_Toc90977862)

[1. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 38](#_Toc90977863)

[1.1. Экономико-географическое положение. 38](#_Toc90977864)

[1.2. Административно-территориальное устройство. Границы. 40](#_Toc90977865)

[1.3. Историко-градостроительный анализ территории Старокалитвенского сельского поселения 48](#_Toc90977866)

[1.4. Природно-ресурсный потенциал. Климатический и агроклиматический потенциал. 56](#_Toc90977867)

[1.4.1. Климат 57](#_Toc90977868)

[1.4.2. Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы 57](#_Toc90977869)

[1.4.3. Водные ресурсы 59](#_Toc90977870)

[1.4.4. Почвенные ресурсы 60](#_Toc90977871)

[1.4.5. Лесосырьевые ресурсы 61](#_Toc90977872)

[1.4.6. Ландшафтно-рекреационный потенциал 61](#_Toc90977873)

[1.5. Население и демография сельского поселения. 62](#_Toc90977874)

[1.6. Экономическая база и анализ бюджета. 68](#_Toc90977875)

[1.7. Земельный фонд сельского поселения и категории земель. 71](#_Toc90977876)

[1.7.1. Земли населенных пунктов 73](#_Toc90977877)

[1.7.2. Земли сельскохозяйственного назначения 74](#_Toc90977878)

[1.7.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 75](#_Toc90977879)

[1.7.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 76](#_Toc90977880)

[1.7.5. Земли лесного фонда 78](#_Toc90977881)

[1.7.6. Земли водного фонда 79](#_Toc90977882)

[1.7.7. Земли запаса 79](#_Toc90977883)

[1.8. Функциональное зонирование территории Старокалитвенского сельского поселения. 80](#_Toc90977884)

[1.9. Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории. 86](#_Toc90977885)

[1.9.1. Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия. 89](#_Toc90977886)

[1.9.2. Охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта воинских захоронений. 99](#_Toc90977887)

[1.9.3. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 101](#_Toc90977888)

[1.9.4. Водоохранные (рыбоохранные) зоны и прибрежные защитные полосы 111](#_Toc90977889)

[1.9.5. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны 116](#_Toc90977890)

[1.9.6. Зоны затопления и подтопления 119](#_Toc90977891)

[1.9.7. Санитарно-защитные зоны 122](#_Toc90977892)

[1.10. Объекты капитального строительства местного значения 129](#_Toc90977893)

[1.10.1. Объекты социальной инфраструктуры Старокалитвенского сельского поселения 131](#_Toc90977894)

[*1.10.1.1.* *Учреждения образования* 133](#_Toc90977895)

[*1.10.1.2.* *Объекты здравоохранения* 135](#_Toc90977896)

[*1.10.1.3.* *Учреждения социального обеспечения* 139](#_Toc90977897)

[*1.10.1.4.* *Организации и учреждения управления, кредитно-финансовых служб и предприятий связи* 139](#_Toc90977898)

[*1.10.1.5.* *Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства* 140](#_Toc90977899)

[*1.10.1.6.* *Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, культовые объекты* 141](#_Toc90977900)

[*1.10.1.7.* *Физкультурно-спортивные сооружения и объекты* 143](#_Toc90977901)

[1.10.2. Транспортная инфраструктура 144](#_Toc90977902)

[1.10.3. Инженерная инфраструктура 150](#_Toc90977903)

[1.10.4. Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства 162](#_Toc90977904)

[1.10.5. Объекты массового отдыха жителей поселения, благоустройство и озеленение территории поселения 164](#_Toc90977905)

[1.10.6. Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами накопления твердых коммунальных отходов и местами захоронения 168](#_Toc90977906)

[2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 171](#_Toc90977907)

[2.1. Базовый прогноз численности населения Старокалитвенского сельского поселения. 171](#_Toc90977908)

[2.2. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Старокалитвенского сельского поселения . 172](#_Toc90977909)

[2.3. Предложения по совершенствованию и развитию функционального зонирования. 174](#_Toc90977910)

[2.4. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Старокалитвенского сельского поселения 178](#_Toc90977911)

[2.4.1. Предложения по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Старокалитвенского сельского поселения 180](#_Toc90977912)

[2.5. Предложения по размещению на территории Старокалитвенского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения. 181](#_Toc90977913)

[2.5.1. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры. 181](#_Toc90977914)

[2.5.2. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры 183](#_Toc90977915)

[2.5.3. Предложения по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры. 198](#_Toc90977916)

[2.5.4. Предложения по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры. 200](#_Toc90977917)

[2.5.5. Предложения по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения. 202](#_Toc90977918)

[2.5.6. Предложения по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами специального назначения – местами сбора бытовых отходов и местами захоронений. 203](#_Toc90977919)

[2.5.7. Предложения по развитию сельскохозяйственного и промышленного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства. 204](#_Toc90977920)

[3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 206](#_Toc90977921)

[4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 217](#_Toc90977922)

[4.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера 219](#_Toc90977923)

[4.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера 225](#_Toc90977924)

[4.3. Классификация ЧС по масштабу последствий 232](#_Toc90977925)

[4.4. Предложения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта поселения. 235](#_Toc90977926)

[5. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИЯХ СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯХ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ. 238](#_Toc90977927)

[6. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ 239](#_Toc90977928)

[6.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 241](#_Toc90977929)

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СТАРОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**ТОМ I**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ** |
| *Текстовая часть* | |
| **1.1.** | **Том I** «Положение о территориальном планировании Старокалитвенского сельского поселенияРоссошанского муниципального района Воронежской области» |
| **1.2** | **Приложение к Тому I**«Сведения о границах населенных пунктов села Старая Калитва, села Кулаковка, хутора Лощина, села Терновка» (графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек границ населенных пунктов). |
| *Графическая часть* | |
| **1.7.** | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения |
| **1.8.** | Карта функциональных зон территории поселения |
| **1.9.** | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. |
| **1.10.** | Карта развития инженерной и транспортной инфраструктуры |
|  | **ТОМ II** |
| **2.** | **МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ** |
| *Текстовая часть* | |
| **2.1.** | **Том II** «Материалы по обоснованию генерального плана Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» |
| *Графическая часть* | |
| **2.2.** | Карта комплексного анализа современного состояния территории с отображением зон с особыми условиями использования, территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения |
| **2.3.** | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области (далее – Генеральный план), утвержден решением Совета народных депутатов Старокалитвенского сельского поселения от 26.12.2011 № 112 (в редакции решения от 22.03.2013 № 188, от 30.09.2013 № 220, от 09.06.2017 № 100).

Внесение изменений в Генеральный план выполнено БУВО «Нормативно-проектный центр на основании постановления администрации Старокалитвенского сельского поселения от 13.11.2020 № 75, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации к составу, содержанию указанного документа территориального планирования, а также цифровому описанию местоположения границ населенных пунктов.

Изменение Генерального плана выполняется с целью обоснования и формирования решений, направленных на обеспечение комплексного социально-экономического и пространственного развития территории муниципального образования Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области (далее также – МО, поселение), создания комфортных условий для проживания населения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения экологического равновесия, санитарного благополучия, а также улучшения инвестиционного климата.

Целью разработки градостроительной документации является обеспечение устойчивого развития территории поселения, согласование взаимных интересов по градостроительному использованию территории органами местного самоуправления Старокалитвенского сельского поселения, районными, региональными и федеральными органами государственной власти с целью обеспечения устойчивого развития территории Старокалитвенского сельского поселения, ее рационального использования, привлечения инвестиций, обеспечения потребности населения.

В этой связи, в генеральный план Старокалитвенского сельского поселения вносятся изменения в части:

1. Приведения текстовых и графических материалов в соответствие действующему градостроительному законодательству.

2. Актуализации сведений о существующих и планируемых объектах федерального, регионального и местного значения, расположенных на территории Старокалитвенского сельского поселения.

3. Корректировки существующего функционального зонирования территории поселения и населенных пунктов в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН и фактическим использованием территории.

4. Актуализации мероприятий по размещению объектов капитального строительства в соответствии с градостроительной документацией вышестоящего уровня.

5. Актуализации мероприятий по размещению объектов местного значения на территории Старокалитвенского сельского поселения и определение мест размещения таких объектов, а также отображения инвестиционных проектов.

6. Актуализации сведений о зонах с особыми условиями использования территории.

7. Отображения в графической и текстовой части сведений о водопользователях и о предоставлении водного объекта в пользование при наличии.

8. Приведения графических материалов в соответствие с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2018 № 49832).

9. Установления границ населенных пунктов: село Кулаковка, хутор Лощина, село Терновка, село Старая Калитва, подготовки приложения к генеральному плану, содержащего графическое и координатное описание границ населенных пунктов.

Основными задачами Генерального плана являются:

* учет положений утвержденных документов стратегического планирования, в том числе стратегий социально-экономического развития Воронежской области и Россошанского муниципального района, программ и решений, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, национальных проектов, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;
* учет утвержденных документов территориального планирования Российской Федерации, Воронежской области, Россошанского муниципального района, в том числе планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения;
* обеспечение согласованности положений Генерального плана и Правил землепользования и застройки Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области;
* учет градостроительных ограничений;
* уточнение и изменение функционального назначения территорий с учетом: сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), планируемых к размещению объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения, предложений физических и юридических лиц, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Воронежской области;
* установление (уточнение) границ населенных пунктов, входящих в состав Старокалитвенского сельского поселения.

В настоящем томе представлены материалы по обоснованию Генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен комплексный анализ использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования с учетом ранее разработанной градостроительной документации.

Специальный раздел включает инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В Генеральном плане Старокалитвенского сельского поселения определены следующие сроки реализации проектных решений:

* Исходный год – 2011 г.
* Внесение изменений – 2022 г.
* I очередь – 2032 г.
* II очередь – 2042 г.

**Нормативная база:**

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области:

* Градостроительный кодекс Российской Федерации;
* Земельный кодекс Российской Федерации;
* Лесной кодекс Российской Федерации;
* Водный кодекс Российской Федерации;
* Воздушный кодекс Российской Федерации;
* Федеральный закон от 29.12.2004 года № 191 - ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 27.12.2019 года № 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ»;
* Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
* Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
* Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
* Федеральный закон от 03.08.2018 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 18 октября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
* Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
* Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
* Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
* Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
* Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
* Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
* Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
* Закон Воронежской области от 07.07.2006 года № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области»;
* Закон Воронежской области от 15.10.2004 № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» (с изменениями и дополнениями);
* Закон Воронежской области от 05.05.2015 № 46-ОЗ «Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия на территории Воронежской области»;
* Закон Воронежской области от 27.10.2006 № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения»;
* Закон Воронежской области от 20.12.2018 № 168-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года»;
* Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;
* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».
* Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утративших силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
* Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Положение о зонах затопления, подтопления»;
* Приказ Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626 «Об утверждении Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»;
* Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;
* Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;
* Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;
* Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.06.2021 № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
* Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;
* Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;
* Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.04.2018 № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения»;
* Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;
* Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;
* Постановление Правительства Воронежской области от 22.08.2012 № 731 «Об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного назначения, использование которых для других целей не допускается»;
* Постановление администрации Воронежской области от 30.12.2005 № 1239 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области» (вместе с «Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области»);
* РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (утверждена: Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.94, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.94) (с изм. от 29.06.1999);
* Приказ Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Воронежской области»;

а также сводами правил,санитарными правилами и нормами:

* СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;
* СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;
* СП 19.13330.2019. Свод правил. Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка;
* СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;
* СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*;
* СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;
* [СП 32.13330.2018](normacs://normacs.ru/12B5P?norepldlg&opentype=0). Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;
* СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы;
* СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*;
* СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97\*. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения);
* СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. СНиП 33-01-2003;
* СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
* СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85;
* СП 115.13330.2016. Свод правил. Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95;
* СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий,   
  зданий и сооружений от опасных геологических процессов основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003;
* СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99\*;
* СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
* СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
* СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
* [СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»](https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8).

Стандарты:

* ГОСТ Р 22.0.02-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.09.2016 № 1111-ст);
* ГОСТ Р 22.0.03-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.09.2020 № 641-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации»).
* ГОСТР22.0.05-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» (утвержден и введен в действие [Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11.09.2020 № 644-ст](https://docs.cntd.ru/document/565928497#7D20K3)).

Генеральный план выполнен на основе данных, предоставленных ведомствами и администрацией Старокалитвенского сельского поселения в 2022 г:

* Паспорт Старокалитвенского сельского поселения;
* Реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области» (по состоянию на 1 декабря 2021 года), утвержденный [Законом Воронежской области от 27.10.2006 г. № 87-ОЗ](http://msu.vrnoblduma.ru/?q=node/1328);
* Картографические материалы Старокалитвенского сельского поселения;
* Данные анкетного обследования;
* Представленные ответы на запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Старокалитвенского сельского поселения.

При разработке проекта были использованы также следующие документы и материалы:

* Схема территориального планирования Российской Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 №384-р;
* Схема территориального планирования Воронежской области, утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 05.03.2009 №158;
* Схема территориального планирования Россошанского муниципального района Воронежской области, утвержденная решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района от 11.02.2011 № 270 (ред. решения от 11.04.2018 № 306);
* Генеральный план Старокалитвенского сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Старокалитвенского сельского поселения от 26.12.2011 №112 (в редакции решения от 22.03.2013 № 188, от 30.09.2013 № 220, от 09.06.2017 № 100);
* Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
  + 1. **АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

* 1. **Экономико-географическое положение.**

Старокалитвенское сельское поселение расположено в восточной части Россошанского муниципального района Воронежской области.

На территории сельского поселения расположено четыре населённых пункта: село Старая Калитва, село Кулаковка, хутор Лощина, село Терновка.


Старокалитвенское сельское поселение на севере граничит с Алейниковским сельским поселением и Павловским муниципальным районом, на востоке – с Верхнемамонским муниципальным районом, на юге – с Новокалитвенским сельским поселением и Криничанским сельским поселением, на западе – с Евстратовским сельским поселением.

По территории Старокалитвенского сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения.

Село Старая Калитва располагается в восточной части поселения, в 35 км от административного центра муниципального района - г. Россошь.

Выгодное экономико-географическое положение, накопленный экономико-производственный потенциал, оптимальное сочетание природно-климатических и ландшафтных факторов – создают благоприятные возможности для дальнейшего градостроительного развития поселения.

Поверхностные воды на территории поселения представлены водотоками – р. Дон, р. Чёрная Калитва, водотоками без названия и прудами.



*Местоположение Старокалитвенского сельского поселения в современном административно-территориальном устройстве Россошанского муниципального района*

***Выписка из реестра административно-территориального устройства***

***Воронежской области (по состоянию на 1 января 2021 года).***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Административно –**  **территориальные единицы** | **Территориальные единицы (населённые пункты)** | **Кол-во**  **жителей**  **на**  **01.01.2021 года** | **Кол-во**  **жителей**  **на 01.01.2011 года** | **Расстояние (км)** | | **Площади админис-тративно-террито-риальных единиц (га)** |
| **до адм.**  **центра**  **поселения** | **до адм.**  **центра**  **района** |
| Старокалитвенское сельское поселение |  | **2372** | **2604** |  |  | **22520,68** |
|  | село Старая Калитва |  | 1436 | Центр | 35 | 592,84 |
|  | село Кулаковка |  | 162 | 12 |  | 82,11 |
|  | хутор Лощина |  | 450 | 7 |  | 266,07 |
|  | село Терновка |  | 556 | 12 |  | 268,92 |

По данным, предоставленным администрацией Старокалитвенского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2021 года на территории проживает 2340 человек, в частности:

* село Старая Калитва – 1292 человек;
* село Кулаковка – 112 человек;
* хутор Лощина–405 человек;
* село Терновка – 531 человек.

Административный центр поселения – с. Старая Калитва по численности населения относится к средним сельским населенным пунктам (численность от 200 до 3000 человек).

В настоящем проекте для расчётов обеспеченности объектами социального и культурно-бытового назначения, а также обеспеченности жилым фондом, принята численность населения согласно данным, предоставленным администрацией Старокалитвенскогосельского поселения.

Вышеуказанная численность населения будет принята для расчетов технико-экономических показателей генерального плана.

* 1. **Административно-территориальное устройство. Границы.**

Границы и статус Старокалитвенского сельского поселения установлены законом Воронежской области от 15.10.2004 № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований Воронежской области» (далее – Закон Воронежской области от 15.10.2004 № 63-ОЗ).

Согласно описанию, представленному в Законе Воронежской области от 15.10.2004 № 63-ОЗ (ред. от 19.10.2009 № 130-ОЗ), общая площадь в границах поселения составляет 22524,62га. Общая площадь поселения в соответствии с данными паспорта муниципального образования, по состоянию на 01.01.2021 г., составляет 22520 га.

В настоящем проекте для расчетов приняты площади и границы поселения, утвержденные Законом Воронежской области от 15.10.2004 № 63-ОЗ.

**Описание границы Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области в соответствии с приложением № 12.3 к Закону Воронежской области от 15.10.2004 № 63-ОЗ.**

**I. Линия прохождения границы Старокалитвенского сельского поселения по смежеству с Алейниковским сельским поселением**

От точки стыка 27283843 границ Старокалитвенского, Евстратовского и Алейниковского сельских поселений линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль восточной стороны лесной полосы, затем по сельскохозяйственным угодьям, по восточной стороне лесной полосы, пересекает лесную полосу, по сельскохозяйственным угодьям, далее по лесной полосе, затем по западной стороне лесной полосы, снова по лесной полосе, далее по балке Убич до точки 27293793.

От точки 27293793 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке Убич вдоль северной стороны лесной полосы, затем по лесной полосе до точки 27283453.

От точки 27283453 линия границы идет в северо-восточном направлении по лесной полосе, далее по северной стороне лесной полосы, затем снова по лесной полосе, по балке Убич до точки 27283443.

От точки 27283443 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке Убич вдоль северной стороны лесной полосы, далее по северной стороне лесной полосы, затем по сельскохозяйственным угодьям вдоль северной стороны лесной полосы до точки 27293795.

От точки 27293795 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по северной стороне земель лесного фонда (урочище Большой Сруб) до точки 2729379502.

От точки 2729379502 линия границы идет в юго-восточном направлении по восточной стороне земель лесного фонда (урочище Большой Сруб), по балке Зрубянский Яр до точки 27293805004.

От точки 27293805004 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке Зрубянский Яр до точки 27293799.

От точки 27293799 линия границы в юго-восточном направлении пересекает лесную полосу, далее идет по южной стороне лесной полосы, затем по лесной полосе, по южной стороне лесной полосы до точки 27293802.

От точки 27293802 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по лесной полосе, далее по западной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям до точки 27293790.

От точки 27293790 линия границы идет в восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по южной стороне лесной полосы, далее по северной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне лесной полосы до точки 27282643001.

От точки 27282643001 линия границы идет в северо-восточном направлении по западной и северной сторонам земель лесного фонда (урочище Большое Мышинское) до точки 27282208.

От точки 27282208 линия границы идет в юго-восточном направлении по северной стороне земель лесного фонда (урочище Большое Мышинское) до точки 2728221501.

От точки 2728221501 линия границы идет в северо-восточном направлении по полевой дороге, по балке Тупка до точки 27282181.

От точки 27282181 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке Тупка, затем по сельскохозяйственным угодьям, далее снова по балке Тупка до точки 27282339.

От точки 27282339 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке Тупка, далее по сельскохозяйственным угодьям до точки 27282223.

От точки 27282223 линия границы идет в юго-восточном направлении по древесно-кустарниковой растительности до точки 27282237.

От точки 27282237 линия границы идет в северо-восточном направлении по древесно-кустарниковой растительности, затем по лесному массиву, далее по балке до точки 27282061.

От точки 27282061 линия границы идет в северо-западном направлении по балке до точки 27281926.

От точки 27281926 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке до точки 27281879.

От точки 27281879 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке, затем по южной стороне земель лесного фонда (урочище Карабутский Лужок) до точки 27293775.

От точки 27293775 линия границы идет в северо-восточном направлении по южной стороне земель лесного фонда (урочище Карабутский Лужок), далее по реке Дон до точки стыка 27293773 границ Старокалитвенского, Алейниковского сельских поселений и Павловского муниципального района.

Протяженность границы Старокалитвенского сельского поселения по смежеству с Алейниковским сельским поселением составляет 21975,2 м.

**II. Линия прохождения границы Старокалитвенского сельского поселения по смежеству с Павловским муниципальным районом**

От точки стыка 27293773 границ Старокалитвенского, Алейниковского сельских поселений и Павловского муниципального района линия границы идет в юго-восточном направлении по середине реки Дон до точки стыка 56000 границ Старокалитвенского сельского поселения, Верхнемамонского и Павловского муниципальных районов.

Протяженность границы Старокалитвенского сельского поселения по смежеству с Павловским муниципальным районом составляет 2142,5 м.

**III. Линия прохождения границы Старокалитвенского сельского поселения по смежеству с Верхнемамонским муниципальным районом**

От точки стыка 56000 границ Старокалитвенского сельского поселения, Верхнемамонского и Павловского муниципальных районов линия границы идет в общем южном направлении по середине реки Дон до точки стыка 27294039 границ Старокалитвенского, Новокалитвенского сельских поселений и Верхнемамонского муниципального района.

Протяженность границы Старокалитвенского сельского поселения по смежеству с Верхнемамонским муниципальным районом составляет 18303,6 м.

**IV. Линия прохождения границы Старокалитвенского сельского поселения по смежеству с Новокалитвенским сельским поселением**

От точки стыка 27294039 границ Старокалитвенского, Новокалитвенского сельских поселений и Верхнемамонского муниципального района линия границы идет в северо-западном направлении по реке Дон, далее по заболоченной местности, затем пересекает автомобильную дорогу Богучар - Старая Калитва - Россошь, снова по заболоченной местности до точки 27294017.

От точки 27294017 линия границы идет в юго-западном направлении по стороне земель лесного фонда (урочище Лужок), по древесно-кустарниковой растительности, по стороне земель лесного фонда (урочище Лужок), по сельскохозяйственным угодьям, пересекает полевую дорогу, снова по сельскохозяйственным угодьям до точки 27294103.

От точки 27294103 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает полевую дорогу, далее вновь по сельскохозяйственным угодьям до точки 27294080.

От точки 27294080 линия границы идет в западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает полевую дорогу, затем по сельскохозяйственным угодьям, снова пересекает полевую дорогу, далее по сельскохозяйственным угодьям, вновь пересекает полевую дорогу, по сельскохозяйственным угодьям, по реке Черная Калитва до точки 27287304.

От точки 27287304 линия границы идет в северо-западном направлении по реке Черная Калитва, далее по левому берегу реки Черная Калитва, пересекает реку Черная Калитва до точки 27287191.

От точки 27287191 линия границы идет в юго-западном направлении по лесной полосе до точки 2728720603.

От точки 2728720603 линия границы идет в общем южном направлении по лесной полосе, затем по восточной стороне полевой дороги, далее по сельскохозяйственным угодьям до точки 27287384.

От точки 27287384 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, далее пересекает полевую дорогу, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 27287387.

От точки 27287387 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 27294105.

От точки 27294105 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, далее пересекает ров, затем снова по сельскохозяйственным угодьям до точки 27294111.

От точки 27294111 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, далее по лесной полосе до точки 27294108.

От точки 27294108 линия границы идет в юго-западном направлении по лесной полосе, далее по сельскохозяйственным угодьям до точки 27294113.

От точки 27294113 линия границы идет в северо-западном направлении, по сельскохозяйственным угодьям, затем по древесно-кустарниковой растительности, далее по пойме реки Черная Калитва до точки 2728750402.

От точки 2728750402 линия границы идет в юго-западном направлении по пойме реки Черная Калитва, далее пересекает реку Черная Калитва до точки стыка 27287523 границ Старокалитвенского, Новокалитвенского и Криничанского сельских поселений.

Протяженность границы Старокалитвенского сельского поселения по смежеству с Новокалитвенским сельским поселением составляет 10163,9 м.

**V. Линия прохождения границы Старокалитвенского сельского поселения по смежеству с Криничанским сельским поселением**

От точки стыка 27287523 границ Старокалитвенского, Новокалитвенского и Криничанского сельских поселений линия границы идет в общем северо-западном направлении по пойме реки Черная Калитва, пересекает реку Черная Калитва, далее по сельскохозяйственным угодьям, затем по мелиоративному каналу до точки 27293993.

От точки 27293993 линия границы идет в юго-западном направлении по мелиоративному каналу, затем по пойме реки Черная Калитва до точки 27287554.

От точки 27287554 линия границы идет в северо-западном направлении по пойме реки Черная Калитва до точки стыка 27284088 границ Старокалитвенского, Евстратовского и Криничанского сельских поселений.

Протяженность границы Старокалитвенского сельского поселения по смежеству с Криничанским сельским поселением составляет 6011,1 м.

**VI. Линия прохождения границы Старокалитвенского сельского поселения по смежеству с Евстратовским сельским поселением**

От точки стыка 27284088 границ Старокалитвенского, Евстратовского и Криничанского сельских поселений линия границы идет в северо-западном направлении по пойме реки Черная Калитва, затем по реке Черная Калитва, далее между урочищем Белое и урочищем Поломы, по сельскохозяйственным угодьям до точки 27293879002.

От точки 27293879002 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 27293879007.

От точки 27293879007 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 27293879015.

От точки 27293879015 линия границы идет в северном направлении по восточной стороне автомобильной дороги, затем пересекает автомобильную дорогу Богучар - Старая Калитва - Россошь до точки 27293879021.

От точки 27293879021 линия границы идет в западном направлении по северной стороне автомобильной дороги Богучар - Старая Калитва - Россошь, затем по лесной полосе, снова по северной стороне автомобильной дороги Богучар - Старая Калитва - Россошь до точки 27285821.


От точки 27285821 линия границы идет в северо-восточном направлении по восточной стороне лесной полосы, пересекает лесную полосу, далее по сельскохозяйственным угодьям вдоль лесной полосы, затем по восточной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, затем по восточной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, далее по сельскохозяйственным угодьям вдоль лесной полосы, пересекает лесную полосу, затем по восточной стороне лесной полосы до точки стыка 27283843 границ Старокалитвенского, Алейниковского и Евстратовского сельских поселений.

Протяженность границы Старокалитвенского сельского поселения по смежеству с Евстратовским сельским поселением составляет 12280,2 м.

Общая протяженность границ Старокалитвенского сельского поселения составляет 70876,5 м.

Приложение 12.4 к Закону Воронежской области от 15.10.2004 № 63-ОЗ

Карта-схема границ Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области



В соответствии с п. 5.1. ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН.

Границы с. Старая Калитва, с. Кулаковка, х. Лощина, с. Терновка не установлены. Сведения о границах не внесены в ЕГРН.

Для отображения в графических материалах существующие (опорные) границы с. Старая Калитва, с. Кулаковка, х. Лощина, с. Терновка определены границами кадастровых кварталов и земельных участков, сведения о которых содержаться в ЕГРН, а также с учетом сведений, содержащихся в генеральном плане Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района, утвержденном решением Совета народных депутатов Старокалитвенского сельского поселения от 26.12.2011 № 112.

Общая площадь населенных пунктов в существующих границах составляет1,2 тыс.га.

Указанная площадь взята за основу при расчете технико-экономических показателей Генерального плана.

* 1. **Историко-градостроительный анализ территории Старокалитвенского сельского поселения**

**Село Старая Калитва**

Село расположено на правом высоком берегу До­на. Возникло после издания в 1722 году указа Петра I о заселении украинскими казаками дач «*близ р. Черной Калитвы под рекою Доном, в урочище, в тупиках, у Подгорного озера в защиту от неприятельских набегов»*. В соответствии с этим указом 13 апреля 1726 года полковник Острогожского слободского полка И.И. Тевяшов с общего согласия старшин повелел «*сотнику Ендовищенской сотни Василию Сиверскому с обывателями переселиться на место близ реки Черной Калитвы»*.

Очевидно в том же году на правом высоком берегу Дона, севернее впадения в него Черной Калитвы была сооружена небольшая крепость и возникло поселение.

Первоначально оно называлось просто Калитва и считалось полковою слободою. Позднее, с появлением рядом Новой Калитвы, слобода стала именоваться Старой Калитвой. Изменение ее статуса происходит в 1765 году, когда территория бывшего Острогожского полка была преобразована в провинцию и разделена на шесть комиссарств. Центром одного из них становится Калитва. Здесь постоянно проживал комиссар, который ведал сбором податей и осуществлял полицейские функции в приписанных к Калитве селах.

В 1777 году, вместо деревянной, была выстроена новая каменная Успенская церковь. Впоследствии, в 1857 г. она была «распорстранена».

В записке воронежского генерал-губернатора Е.А. Щербинина Екатерине II, датированной 1779 годом, говорилось: «*Город Острогожской провинции Калитвянского комиссарства слобода Калитва привилегированная. Оная слобода называется также городом. По комиссарству положение имеет изрядное и селение достаточное, в котором выстроено немалое число и помещичьих хороших домов на большой реке Дону»*.

В 1779 году с образованием Воронежского наместничества Калитва официально становится уездным городом. Достаточно подробная его характеристика приведена в описании уезда, составленном также в 1779 году. В нем сообщается, что в Калитве насчитывалось 185 дворов. Далее в этом же описании говорится: «*Оный город. … Положение свое имеет по горе на правых берегах реки Дона, оврагов Тупки и Липового, да по обе стороны двух отвершков. … В сем городе укрепления по новости никакого нет, а имеется старинная небольшая ветхая крепосца, обрытая сухим рвом. Во оном городе публичных строений – приходская церковь Успения пресвятые богородицы каменная, присутственные места – уездной нижней земской суд, уездное казначейство, нижняя расправа, городническое правление, тюремная изба с острогом, два соляных амбара и казенный выход для хранения собираемых государственных податей, городнический дом, деревянная сверх того городовая ратуша, духовное правление и магазины для собираемого с войсковых обывателей хлеба».*

О фактических размерах города той поры можно судить и по дошедшей до наших дней топографической съемке. Его планировка следовала за особенностями рельефа и была вытянута вдоль Дона, во многом повторяя изгиб реки. В описании 1785г. о планировке Калитвы было сказано*: «фигуру имеет иррегулярную, похожую на треугольник».*

****

*Дорегулярный план Калитвы, съемка 1779 г.*

Утверждение герба Калитвы, как и всех других городов Воронежской губернии, состоялось 21 сентября 1781 года. Герольдмейстер Волков поместил в золотом поле *«две бегущие чекалки…, которыми зверями сие место изобилует»*. О том, что это за звери можно говорить только предположительно. Судя по рисунку герба, приведенному в ХХI томе (№ 15237) Полного Собрания законов Российской империи, ими могли быть шакалы.

В 1786 году Калитва обрела «высочайше конфирмованный» регулярный план. Проектировщики укрупнили старые кварталы, спрямили улицы и расширили старую площадь, в структуре которой предусмотрено было размещение «казенных» зданий. На важнейших улицах города, радиально отходящих от центра, были запроектированы площади меньших размеров****

*Регулярный план Калитвы 1786 г.*

Пребывание Калитвы в ранге уездного центра оказалось крайне непродолжительным. Уже в 1802 году Калитвянский уезд был упразднен, а сама Калитва вновь вошла в состав Острогожского уезда. При этом ей была дарована привилегия именоваться «бывшим городом». Став заштатным городом, Калитва практически потеряла возможности для реализации своего регулярного плана, поэтому обнаружить его следы в современной планировочной структуре села Старая Калитва достаточно сложно.

Окончательно статус Калитвы был определен лишь в мае 1865, когда вышло высочайшее повеление: «*…заштатный город Калитву упразднить, числящихся в этом городе мещан обратить в государственных крестьян…»*. Однако, несмотря на это, Калитва по-прежнему оставалась одним из наиболее крупных населенных пунктов юго-западной части Воронежской губернии.

Так, по данным на 1900 год в Старой Калитве проживало 5388 человек. Помимо церкви в ней имелось еще шесть общественных зданий и две земских школы. В селе насчитывалось 53 ветряных мельницы, 6 маслобойных заводов и крупорушка. Четыре раза в год в Старой Калитве собирались многолюдные ярмарки.

Свидетельством интенсивного развития села в последующие годы может служить тот факт, что уже к 1916 году жителей было 7103 человека. Однако, в послереволюционный период по целому ряду причин, население Старой Калитвы значительно сократилось и сейчас это типичное село, о городском прошлом которого в его облике почти ничего не напоминает.

**Село Кулаковка**

Расположено на правом берегу Дона. Основано в кон. XVIII-нач.ХIХ вв. В 1859 г. было 103 двора с населением 628 человек, действовал молитвенный дом. В 2007г. в селе насчитывалось 180 жителей. Около села расположены 5 поселений эпохи бронзы и РЖВ.

**Село Терновка**

Расположено на левом берегу р. Черная Калитва, при дороге из Старой Калитвы в Россошь и Острогожск. Основано в XVIII в. казаками Острогожс­кого полка. В описании Калитвянского уезда за 1779 год указан хутор Терновой, в котором насчитывалось 48 дворов. Селом Терновка считается с 1859 года, когда здесь была освящена деревянная Спасская церковь. В 1859 г. в селе проживало 1098 человек, а в 1900 году село имело 275 дворов и 1803 жителя. В 2007г. численность населения села – 556 человек.

В Терновке родился бывший командующий Северной мор­ской флотилии Захар Александрович Закупнев (1890-1937). Его морская служба началась в 1911 году на Балтийском флоте. В 1933 году 3.А. За­купнев принимает командование только что созданной Се­верной морской флотилией, с которой начался Северный флот России.

**Хутор Лощина**

Расположен на левом берегу р. Черная Калитва, при дороге из Старой Калитвы в Россошь и Острогожск. В кон. ХIХ - нач. ХХ вв. был владельческой усадьбой. В 1900 году здесь насчитывался 1 человек. В 2007г. численность населения хутора – 383 человека.

*На территории Старокалитвенского сельского поселения располагается 28 объектов культурного наследия:*

* + *15 объектов культурного наследия федерального значения (объекты археологического наследия);*
  + *1 объект культурного наследия регионального значения;*
  + *12 выявленных объектов культурного наследия (объекты археологического наследия).*

**Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Губарёвского сельского поселения, внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (по состоянию на 30.08.2021 г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование памятника** | **Датировка** | **Категория охраны** | **Принято на гос. охрану** | **Адрес** |
|  | Школа | 1912 год | Р | № 510 | с. Терновка, ул. Школьная, 9 |
|  | Кулаковское городище | II-I тыс. до н.э. | Ф | № 219 | с.Кулаковка |
|  | Поселение 1 у с.Кулаковка | Эпоха бронзы, РЖВ | Ф | № 510 | с. Кулаковка |
|  | Поселение 2 у с.Кулаковка | Эпоха бронзы | Ф | № 510 | с. Кулаковка |
|  | Поселение 3 у с.Кулаковка | Эпоха бронзы | Ф | № 510 | с. Кулаковка |
|  | Поселение 4 у с.Кулаковка | Эпоха бронзы | Ф | № 510 | с. Кулаковка |
|  | Поселение 5 у с.Кулаковка | Эпоха бронзы | Ф | № 510 | с. Кулаковка |
|  | Курганная группа 1 у с.Старая Калитва | не ясна | Ф | № 510 | с. Старая Калитва |
|  | Курганная группа 2 у с.Старая Калитва | Не ясна | Ф | № 510 | с. Старая Калитва |
|  | Курганная группа 3 у с.Старая Калитва | Не ясна | Ф | № 510 | с. Старая Калитва |
|  | Курганная группа 4 у с.Старая Калитва | Эпоха бронзы, средневековье | Ф | № 510 | с. Старая Калитва |
|  | Поселение у с.Старая Калитва | Эпоха бронзы | Ф | № 510 | с. Старая Калитва |
|  | Курганная группа 1 у с. Терновка | Не ясна | Ф | № 510 | с. Терновка |
|  | Курганная группа 2 у с. Терновка | Не ясна | Ф | № 510 | с. Терновка |
|  | Курганная группа 3 у с. Терновка | Не ясна | Ф | № 510 | с. Терновка |
|  | Поселение у с.Терновка | Эпоха бронзы | Ф | № 510 | с. Терновка |

**Принятые сокращения:**

**Р —** региональная категория охраны памятника

**Ф —** федеральная категория охраны памятника

№ 219 – объект поставлен на охрану Решением исполкома Воронежского областного Совета народных депутатов от 17.04.1987 № 219 «О мерах по совершенствованию работы по охране памятников истории и культуры в Воронежской области в свете постановления Президиума Верховного Совета РСФСР «О работе советских и хозяйственных органов Пензенской области по выполнению Закона РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры».

№510 – объект поставлен на охрану Постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94г. №510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области».

**Выявленные объекты археологии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | Местонахождение | **Основание включения в перечень** |
|  | Одиночный курган 1 у с. Старая Калитва Россошанского района | с. Старая Калитва | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 28.01.2020 № 71-01-07/16 |
|  | Одиночный курган 2 у с. Старая Калитва Россошанского района | с. Старая Калитва | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 28.01.2020 № 71-01-07/16 |
|  | Одиночный курган 3 у с. Старая Калитва Россошанского района | с. Старая Калитва | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 28.01.2020 № 71-01-07/16 |
|  | Одиночный курган 4 у с. Старая Калитва Россошанского района | с. Старая Калитва | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 28.01.2020 № 71-01-07/16 |
|  | Одиночный курган 5 у с. Старая Калитва Россошанского района | с. Старая Калитва | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 28.01.2020 № 71-01-07/16 |
|  | Терновка. Курган | с. Терновка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение 1 у с. Новая Мельница | с. Новая Мельница | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение 2 у с. Новая Мельница | с. Новая Мельница | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение 1 у с. Лощина | с. Лощина | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение 2 у с. Старая Калитва | с. Старая Калитва | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Грунтовый могильник у с. Лощина | с. Лощина | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение 2 у с. Лощина | с. Лощина | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |

Также на территории поселения располагаются воинские захоронения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **объекта** | **Датировка** | **Адрес** |
|  | Братская могила № 194 | 1919 – 1920 гг. | с. Старая Калитва |
|  | Братская могила | 1919 – 1920 гг. | с. Терновка (сельское кладбище) |

## Природно-ресурсный потенциал. Климатический и агроклиматический потенциал.

* + 1. *Климат*

***Климат*** на территории Старокалитвенского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +6,50С. Абсолютный максимум составил +430С, абсолютный минимум достигал -370С. Средние из абсолютных максимальных температур составляют +360С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -270С.

Годовая сумма осадков на территории составляет 450 - 500 мм. Однако их распределение по сезонам неравномерно: в теплый период (апрель — октябрь) выпадает около 300-320 мм, а в холодный (ноябрь — март) не превышает 160 мм. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период. Суммарная величина испарения превосходит 400 мм.

Территория расположена на Среднерусской возвышенности, характеризующейся полого-холмистым рельефом с овражно-балочной расчлененностью (б. Молочный Яр, б. Зрубянский Яр, б. Черный Яр, Тупка и др.) с общим уклоном на восток.

Гидрографию поселения преимущественно составляют водотоки – р. Дон, р. Чёрная Калитва, водотоки без названия и пруды.

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2600-2800°. Сумма осадков за этот период составляет 230-270 мм, ГТК около 1.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах, – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

* + 1. *Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы*

***Геологическое строение***

Территория располагается в пределах Воронежского кристаллического массива, являющегося частью Восточно-Европейской платформы. На размытой поверхности кристаллического фундамента залегают девонские отложения, перекрытые меловой системой, а также палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Комплекс покровных отложений представлен лессовидными суглинками и супесями и в меньшей степени песками.

С поверхности покровные суглинки, местами лессовидного характера, а также пески и глины.

На территории выявлен комплекс экзогенных геологических процессов: овражная эрозия, заболачивание в пойме р. Черная Калитва, процессы оползнеобразования и карста. Возможно развитие просадочных явлений.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами. Оползни возникают при условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых слоев. Просадочные процессы распространены на поверхности плоских водоразделов и аллювиальных террас в пределах развития покровных лессовидных суглинков. Просадочные формы представлены степными блюдцами. Болота и процессы заболачивания на территории развиты в поймах и на участках низких террас.

***Минерально-сырьевые ресурсы.***

По данным единого фонда геологической информации о недрах на территории сельского поселения выявлены следующие месторождение полезных ископаемых.

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **полезного**  **ископаемого** | **Месторождение (участок)** | **Местоположение** | **Степень**  **освоения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глина (кирпично-черепичное сырье) | Старокалитвенское | в 2-3 км к ЮЗ с. Старая Калитва | Разрабатывается |
| 2 | Суглинок (кирпично-черепичное сырье) | Лощинское | в 20 км к В от г. Россошь, 0,2 км к СЗ от х. Лощина | Не разрабатывается |

Месторождений подземных вод с утвержденными запасами на территории не выявлено.

* + 1. *Водные ресурсы*

***Подземные воды***

Территория располагается в зоне Чернокалитвинского гидрологического района. Пресные подземные воды приурочены к основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.

***Поверхностные воды***

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р. Дон. Через территорию поселения протекает р. Дон и ее правый приток р. Черная Калитва, а также несколько безымянных водотоков местами пересыхающих.

***Характеристика водотоков***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Название водотока** | **Исток** | **Куда впадает** | | **Длина водотока, км** |
| **Устье** | **на каком**  **расстояние**  **от устья, км** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Дон | г. Новомосковск, Тульская область | Азовское море | - | 1870 |
| 2 | Черная Калитва | Белгородская область | Дон, пр. | 1105 | 162 |
| 3 | Б/н, в 3 км к ЮЗ от с. Терновка | В 1,8 км к ЮЗ от с. Терновка | Черная Калитва,лв | 16 | 2,3 |
| 4 | Б/н, в 1,3 км к ЮВ от с. Терновка | В 0,9 км к ЮВ от с. Терновка | Черная Калитва,лв | 14 | 1 |

Основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков. Основные особенности водного режима является высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

Во многих оврагах устроены пруды. Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер.

* + 1. *Почвенные ресурсы*

Почвенные ресурсы представлены черноземами обыкновенными. Также встречаются пятна оподзоленных черноземов. Вследствие неоднородности условий почвообразования среди зональных почв в виде небольших полос и пятен встречаются интразональные почвы: солонцы, солоды, лугово-черноземные, пойменные, лугово-болотные, овражно-балочного комплекса, которые создают пестроту почвенного комплекса.

Водная и ветровая эрозия влечет деградацию почв.

Водная эрозия выражается здесь в расчленении поверхности земельных угодий на более дробные участки и усложнении их конфигурации; невыгодном для полей перераспределении снега и влаги; увеличении количества оползней за счет выхода грунтовых вод; снижении плодородия земли при отложении наносов в поймах рек и днищах балок; заилении малых рек, прудов и водоемов; разрушении дорог, сооружений, коммуникаций; ухудшении гидрологического режима; понижении или повышении уровня грунтовых вод и влажности почвенного покрова и других негативах.

Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной (повседневной) дефляции. Пыльные бури охватывают большие территории и периодически повторяются. Ветер разрушает верхний горизонт почвы и, вовлекая почвенные частицы в воздушный поток, переносит их на различные расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия проявляется в виде верховой эрозии и поземки.

* + 1. *Лесосырьевые ресурсы*

Леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий, согласно Лесному кодексу РФ по целевому назначению относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

На территории действует Новокалитвенское участковое лесничество Россошанского лесничества. Лесные насаждения представлены островными урочищами. Основными лесообразующими породами являются дуб, ясень, клен и другие.

**Система особо охраняемых природных территорий**

На территории Старокалитвенского сельского поселения располагается особо охраняемая природная территория– Памятник природы областного значения «Участок р. Дон» (Постановление правительства Воронежской области от 21.02.2018 № 180 «Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения и о внесении изменений в постановление администрации Воронежской области от 28.05.1998 № 500»).

* + 1. *Ландшафтно-рекреационный потенциал*

Естественные ландшафты долины реки Дон создают предпосылки для развития экологического, познавательного, активного оздоровительного туризма. Долина р. Дон пойменная затопляемая паводком 1% обеспеченности, что ограничивает их развитие только сезонным использованием. Кроме того, на пойменных территориях развиваются процессы заболачивания. Рекреационную ценность представляют пляжи реки Черная Калитва. Спокойный гидрологический режим рек предполагает развитие здесь любых околоводных видов отдыха.

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности территории, среди которых основными являются климатические.

Факторами, способствующими развитию рекреации в поселении, являются следующие**:**

- наличие водоемов, песчаных пляжей, привлекающих рекреантов для курортного отдыха, отдыха выходного дня, для водного байдарочного туризма, любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период продолжается в среднем 80-90 дней;

- наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения;

- хорошая транспортная доступность.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации в поселение являются следующие:

**-** овражно-балочный рельеф;

**-** наличие гнуса в мае-июне-июле на реке;

- заболачивание пойменных территорий;

**-** затопление пойменных территорий паводком.

## Население и демография сельского поселения.

Население, его динамика и возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями, влияющими на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Демографическая структура и состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

При разработке данного раздела учтены материалы Паспортов Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района за 2016-2021 г.г.

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Старокалитвенского сельского поселения, общая численность населения по состоянию на 01.01.2021г. составляет 2340 человек, в том числе по населенным пунктам:

* село Старая Калитва – 1292 чел.,
* село Кулаковка - 112 чел.,
* хутор Лощина - 405 чел.,
* село Терновка – 531 чел.

***Основные показатели движения населения***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Годы** | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Численность постоянного населения, всего, чел. | 2553 | 2533 | 2495 | 2515 | 2452 | 2447 | 2390 |
| Число родившихся, чел. | 21 | 18 | 19 | 10 | 20 | 13 | 14 |
| Число умерших, чел. | 18 | 33 | 42 | 34 | 40 | 26 | 40 |
| Естественный прирост (убыль) населения (+, -), чел. | +3 | -15 | -23 | -24 | -20 | -13 | -26 |
| Миграция: |  |  |  |  |  |  |  |
| Число прибывших, чел. | 11 | 12 | 11 | 63 | 13 | 19 | 9 |
| Число выбывших, чел. | 30 | 17 | 26 | 19 | 56 | 11 | 40 |
| Миграционный прирост (убыль) населения (+, -), чел. | -19 | -5 | -15 | +44 | -43 | +8 | +31 |
| Общий прирост (убыль) населения (+, -), чел. | -16 | -20 | -38 | +20 | -63 | -5 | +5 |

Для динамики численности населения последних лет (2016-2021 г.г.) Старокалитвенского сельского поселения характерны отрицательные показатели. За анализируемый период численность постоянного населения сократилась на 6,4%.

Коэффициент рождаемости колеблется в пределах 3,0-8,15‰, а коэффициент смертности – 10,6-16,8‰. Таким образом, показатели смертности в Старокалитвенском сельском поселении превышают показатели рождаемости.

В современных условиях миграция играет важную роль в формировании численности населения. По сути, она является единственно возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает весомое влияние на формирование половозрастной структуры.

Коэффициент миграционного прироста населения имеет отрицательные показатели и колеблется в пределах (-5)-1,8‰.

Таким образом, как для естественного, так и для механического прироста населения характерны отрицательные значения показателей.

***Динамика возрастной структуры***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Годы** | | | | | | |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего (чел./%) | 487/19,1 | 497/19,6 | 519/20,8 | 571/22,7 | 536/21,9 | 567/23,1 | 496/21,2 |
| Численность населения трудоспособного возраста, всего (чел./%) | 1524/59,7 | 1506/59,5 | 1460/58,5 | 1423/56,6 | 1382/56,4 | 1316/53,6 | 1302/55,6 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, всего (чел.%) | 542/21,2 | 530/20,9 | 516/20,7 | 521/20,8 | 534/21,8 | 570/23,2 | 542/23,2 |
| Итого (чел./%): | 2553/  100,0 | 2533/  100,0 | 2495/  100,0 | 2515/  1000,0 | 2452/  1000,0 | 2447/  1000,0 | 2340/  1000,0 |

Доля детей в общей возрастной структуре на 01.01.2021 год составила 22,6%.

Высока доля населения в возрасте старше трудоспособного – 22,9%.

Возрастная структура населения относится к регрессивному типу, при которой доля лиц старше трудоспособного возраста превышает долю моложе трудоспособного возраста населения.

Численность населения в трудоспособном возрасте составила 54,5%.

***Трудовые ресурсы и занятость населения***

Структура занятых в экономике сельского поселения представлена в таблице ниже:

***Занятость трудоспособного населения по видам экономической деятельности***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Годы** | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  | Численность работников – всего, чел. | 1312 | 1289 | 1289 | 1194 | 1136 | 1136 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| на предприятиях (организациях) населенного пункта, | 746 | 746 | 746 | 643 | 440 | 440 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | сельское хозяйство | 379 | 1068 | 1068 | 492 | 293 | 293 |
|  | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
|  | образование | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 51 |
|  | здравоохранение и предоставление социальных услуг | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 22 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|  | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 |
|  | транспорт и связь | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
|  | обрабатывающие производства | - | - | - | - | - | - |
|  | финансовая деятельность | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 |

Наименьший удельный вес всех занятых в экономике поселения на 01.01.2021г. составляют занятые в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 8 % от общей численности работников, занятых на предприятиях поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Един.  измерен. | Годы | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Трудовые ресурсы | чел. | 1312 | 1289 | 1289 | 1293 | 1225 | 1351 |
|  | Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. | 1312 | 1283 | 1289 | 1194 | 1136 | 1136 |
|  | Общая численность безработных | чел. | 180 | 180 | 180 | 180 | 216 | 236 |
|  | Безработные, зарегистрированные в службе занятости | чел. | 15 | 3 | 3 | 3 | 46 | 14 |

Общая численность безработных граждан на 01.01.2021г. год составила 17,4%, официально зарегистрированных в службе занятости граждан – 1,3%.

Для сдерживания в перспективе показателя безработицы по поселению необходимо дальнейшее развитие экономической и социальной сфер.

## Экономическая база и анализ бюджета.

Эффективность производства является ключевым фактором жизнеспособности предприятий, необходимым условием расширенного воспроизводства в сельских поселениях в целях сбалансированного территориального развития.

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования являются целью успешного функционирования сельского поселения как административно-территориальной единицы.

Рассматривая экономический потенциал сельского поселения, следует отметить его аграрную и рекреационную направленность. Основа сельского хозяйства – выращивание зерновых культур, развитию которого способствуют благоприятные агроклиматические условия и высокое плодородие почв, и животноводство.

На территории Старокалитвенского сельского поселения действует предприятие ООО «Восток-Агро». Предприятие представляет современное сельскохозяйственное многоотраслевое производство, включающее в себя цеха растениеводства, животноводства (поголовье скота – 2200 гол.), элеватор, общепит, торговлю и социальную сферу. Основными культурами, возделываемые в хозяйстве являются озимая пшеница, ячмень, подсолнечник, сахарная свекла, а так же ряд кормовых культур- кукуруза на силос и зерно, многолетние травы.

***Сельскохозяйственные предприятия Старокалитвенского сельского поселения***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации** | **Адрес местоположения** | **Вид деятельности** |
|  | ООО «Восток-Агро» | с. Евстратова,  ул.Пролетарская,д.3 | Производство сельскохозяйственной продукции и реализация растениеводческой и животноводческой продукции. |

***Анализ бюджета поселения***

Одной из основных задач экономического развития поселения является выполнение доходной части бюджета, без которой невозможно развитие территории муниципального образования.

***Бюджет муниципального образования***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Един.**  **измерен.** | **2021 год** |
| **1.** | **Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной, приносящей доход, деятельности) - всего** | **тыс.руб.** | **9241,5** |
| 1.1 | Налоги на прибыль, доходы | тыс.руб. | 461,9 |
| 1.2 | Налоги на совокупный доход | тыс.руб. | 235,0 |
| 1.3 | Налоги на имущество | тыс.руб. | 3760,4 |
|  | - Налог на имущество физических лиц | тыс.руб. | 256,7 |
|  | - Земельный налог | тыс.руб. | 3503,7 |
| 1.4 | Государственная пошлина | тыс.руб. | 6,4 |
| 1.5 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тыс.руб. | 1,0 |
| 1.6 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | тыс.руб. | 4423,6 |
| 1.7 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | тыс.руб. | 4612,5 |
| 1.8 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тыс.руб. | -357,2 |
| 1.9 | Прочие неналоговые доходы | тыс.руб. | 942,0 |
| 1.10 | Безвозмездные поступления | тыс.руб. | 226,5 |
| 1.10.1 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тыс.руб. | 34444,0 |
|  | * Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тыс.руб. | 4847,9 |
|  | * Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | тыс.руб. | **9139,5** |
|  | * Иные межбюджетные трансферты | тыс.руб. | 3015,7 |
|  | * Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | тыс.руб. | 226,5 |
| 1.10.2 | Прочие безвозмездные поступления | тыс.руб. | 704,8 |
|  | Из общей величины доходов - собственные доходы | тыс.руб. | 14,0 |
| **2** | **Расходы местного бюджета - всего** | **тыс.руб.** | 1978,8 |
|  | * Общегосударственные вопросы | тыс.руб. | 2992,7 |
|  | * Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс.руб. | 110,9 |
|  | * Национальная оборона | тыс.руб. | 168,3 |
|  | * Национальная экономика | тыс.руб. | 96,1 |
|  | * Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс.руб. | 102,0 |
|  | * Культура, кинематография | тыс.руб. | **9241,5** |
|  | * Социальная политика | тыс.руб. | 461,9 |
|  | * Физическая культура и спорт | тыс.руб. | 235,0 |
| 3 | Профицит (+), дефицит (-) | тыс.руб. | 3760,4 |

Собственные доходы бюджета Старокалитвенского сельского поселения составляют 48,2% его доходной части. Эти данные говорят о высокой дотационности бюджета. Большую часть собственных доходов местного бюджета составляет земельный налог –37,9% в 2021г.

Стоит указать, что регулирование процесса формирования доходов с помощью межбюджетных трансфертов приводит к снижению бюджетной активности органов власти. Увеличение стабильности и предсказуемости доходов местных бюджетов зависит от повышения уровня финансового обеспечения полномочий органов местного самоуправления, за счет собственных доходов.

На сегодняшний день главным источником привлечения доходов в бюджет остаются поступления от местных налогов и сборов. Для повышения самостоятельности и расширения возможностей развития сельского поселения необходим поиск внутренних ресурсов, сосредоточенных в области налоговых и неналоговых доходов бюджета.

В связи с этим необходимо: повышать социально-экономическое развитие территории; осуществлять контроль над оформлением земельных участков в собственность; регулярно и своевременно обновлять сведения, необходимые для начисления местных налогов, активизировать работу по легализации заработной платы; принимать меры административного воздействия в отношении недоимщиков по местным налогам.

***Вывод:***

*По результатам анализа, проведенного в пункте 1.6, выявлено следующее:*

* *необходимы увеличение и оптимизация предприятий по переработке производимой сельскохозяйственной продукции;*
* *не созданы благоприятные условия для развития предприятий малого бизнеса;*
* *значительной проблемой является высокая дотационность бюджета Старокалитвенского сельского поселения.*

## Земельный фонд сельского поселения и категории земель

1. Структура земельного фонда Старокалитвенского сельского поселения характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения (порядка 88% от общей площади земель в границах поселения).

**Структура земель различных категорий в соответствии с данными паспорта муниципального образования по состоянию на 1 января 2021 года:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица**  **измерения** | **Количество** |
| 1 | Общая площадь земель в границах сельского (городского) поселения - всего | тыс. га | 22,52 |
| 2 | Общая площадь населенных пунктов – всего | тыс. га | 1,21 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения - всего | тыс. га | 19,89 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны - всего | тыс. га | 0,07 |
| 5 | Земли рекреации\* | тыс. га | - |
| 6 | Земли лесного фонда | тыс. га | 1,2 |
| 7 | Земли водного фонда | тыс. га | 0,15 |
| 8 | Земли запаса | тыс. га | - |

\* К землям рекреации относятся земельные участки, предназначенные для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности (парки, дома отдыха, туристические базы, объекты физической культуры и спорта, пляжи и т.п.)

Как видно из приведенных данных, общая площадь в границах муниципального образования (22,52тыс. га) соответствует сведениям ЕГРН (22,52тыс. га).

В рамках настоящего Генерального плана проведены землеустроительные работы по установлению границ населенных пунктов поселения. Также произведен подсчет площадей земель по категориям картографическим методом с использованием геоинформационной системы ПАНОРАМА с учетом сведений о границах населенных пунктов и земельных участках, содержащихся в ЕГРН.

Сведения о распределении земель по категориям

на территории Старокалитвенского сельского поселения в соответствии с ЕГРН

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Единица**  **измерения** | **Количество** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель в границах сельского (городского) поселения - всего | тыс. га | 22,521 |
| 2 | Общая площадь населенных пунктов – всего | тыс. га | 1,2 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения - всего | тыс. га | 19,820 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны - всего | тыс. га | 0,053 |
| 5 | Земли рекреации | тыс. га | 0,002 |
| 6 | Земли лесного фонда | тыс. га | 1,218 |
| 7 | Земли водного фонда | тыс. га | 0,15 |
| 8 | Земли запаса | тыс. га | - |

Во избежание разночтений после утверждения Генерального плана и осуществления мероприятий по установлению границ населенных пунктов МО требуется проведение мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории Старокалитвенского сельского поселения с внесением соответствующих изменений в учётную документацию.

* + 1. *Земли населенных пунктов*

В соответствии с п. 1 ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 ЗК РФ:«Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам».

В соответствии с п. 5.1. ст. 23 ГрК РФ, обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН. Органы местного самоуправления поселения, также вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, [требования](consultantplus://offline/ref=6E6EF22BD5EC43761B57B17B6EA25F0AEB9BDCEA3CF8F5CED832374993BEBCFCDC90AC2BFD23A6D92A29F132846C9272816CC08527A7DE85C9cBO) к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН.

Границы с. Старая Калитва, с. Кулаковка, х. Лощина, с. Терновка не установлены. Сведения о границах не внесены в ЕГРН.

1. Общая площадь земель в границах населенных пунктов на территории Старокалитвенского сельского поселения составляет 1207,32 га, в том числе:

* село Старая Калитва – 595,03га;
* село Кулаковка – 74,89 га;
* хутор Лощина – 266,88га;
* село Терновка – 270,52га.

В рамках настоящего проекта генерального плана проведены работы по установлению границ населенных пунктов: с. Старая Калитва, с. Кулаковка, х. Лощина, с. Терновка.

Для отображения в графических материалах существующие (опорные) границы с. Старая Калитва, с. Кулаковка, х. Лощина, с. Терновка определены границами кадастровых кварталов и земельных участков, сведения о которых содержаться в ЕГРН, а также с учетом сведений, содержащихся в генеральном плане Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района, утвержденном решением Совета народных депутатов Старокалитвенского сельского поселения от 26.12.2011 № 112.

***Выводы:***

*Требуются мероприятия по приведению в соответствие учётной документации после утверждения генерального плана и внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН.*

* + 1. *Земли сельскохозяйственного назначения*

1. В соответствии с п. 1 ст. 77 ЗК РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В соответствии со ст. 78 ЗК РФ **земли сельскохозяйственного назначения** могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей [аквакультуры](consultantplus://offline/ref=F13564F24BFF4F13567DAA6CB5E9D46338FF4E793B4D867DD9D250BB785AEED7198DDE0889933FB52005CCDAD041F6FB4C9AA89AsEpAO) (рыбоводства).

1. В соответствии с данными паспорта Старокалитвенского сельского поселения общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в границах сельского поселения составляет 19890 га, в том числе: пашни — 12350 га, сенокосы — 2090 га, пастбища — 2480 га, многолетние насаждения – 70 га.
2. Однако в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, показатель площади земель сельскохозяйственного назначения составляет 20032 га. Именно этот показатель будет отражен в технико-экономических показателях в разделе современное состояние.
   * 1. *Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения*

В соответствии с п. 1 ст. 87 ЗК РФ «землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения)».

1. Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

* земли промышленности;
* земли энергетики;
* земли транспорта;
* земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;
* земли для обеспечения космической деятельности;
* земли обороны и безопасности;
* земли иного специального назначения.

Согласно п. 3 ст. 87 ЗК РФ в состав земель промышленности и иного специального назначения в целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, особо радиационно опасных и ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и иных объектов могут включаться зоны с особыми условиями использования земель.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования общая площадь земель промышленности и иного специального назначения на территории Старокалитвенского сельского поселения составляет 70га, тогда как в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, этот показатель составляет 53 га.

1. Для расчетов технико-экономических показателей генерального плана будет применяться показатель в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН.
   * 1. *Земли особо охраняемых территорий и объектов*

В соответствии с п. 1. ст. 94 ЗК РФ «К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим».

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

* 1. особо охраняемых природных территорий;
  2. природоохранного назначения;
  3. рекреационного назначения;
  4. историко-культурного назначения;
  5. особо ценные земли.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и местного значения устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые объектами культурного наследия Российской Федерации, используются для соответствующих целей. Использование этих земель для иных целей ограничивается или запрещается в случаях, установленных Земельным Кодексом РФ, федеральным законодательством в сфере особо охраняемых природных территорий и объектов культурного наследия.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования на территории Старокалитвенского сельского поселения отсутствуют земли особо охраняемых территорий и объектов, тогда как в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, этот показатель составляет 20 га.

Для расчетов технико-экономических показателей генерального плана будет применяться показатель в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН.

На территории Старокалитвенского сельского поселения земли особо охраняемых территорий и объектовзаняты базами отдыха. На этих землях располагаются земельные участки с кадастровыми номерами 36:27:0990014:11, 36:27:0990014:21, 36:27:0990014:13, 36:27:0990014:12, 36:27:0990014:4, 36:27:0990014:227, 36:27:0960010:8.Все ЗУ имеют ВРИ «для базы отдыха» или «для размещения сезонной базы отдыха».

* + 1. *Земли лесного фонда*

В соответствии с п. 1. ст. 101 ЗК РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда устанавливается Земельным кодексом и лесным [законодательством](consultantplus://offline/ref=B0E9121BBEFE380342B542271922971B04F64D2195699385A1EC367EEC3D46F1F04B23DC8319D7579CE1216E7895585ECDC0684E80P203I).

В соответствии со ст. 6.1. Лесного кодекса РФ к лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие).

К нелесным землям относятся земли, необходимые для освоения лесов (просеки, дороги и другие), и земли, неудобные для использования (болота, каменистые россыпи и другие).

Границы земель лесного фонда определяются границами лесничеств. Лесной фонд в границах Старокалитвенского сельского поселения представлен лесонасаждениями Новокалитвенское участковое лесничество Россошанского лесничества Воронежской области.

На территории поселения расположены лесные массивы общей площадью 1270 га, в т.ч.:

* урочище «Большое Мышинское» – 372 га,
* урочище «Горелое» – 43 га,
* урочище «Среднее» – 70 га,
* урочище «Озероватое» – 99 га,
* урочище «малое Мышинское» – 221 га,
* урочище «Круглое» – 17 га,
* урочище «Чапаевское» – 26 га,
* урочище «Большой Сруб» – 35 га,
* урочище «Малый Сруб» – 37 га,
* урочище «Карабутский лужок» – 28 га,
* урочище «Куток» – 153 га,
* урочище «Сага» – 102 га,
* урочище «Лужок» – 67 га.

Именно этот показатель будет отражен в технико-экономических показателях.

В соответствии с данными паспорта муниципального образования общая площадь земель лесного фонда на территории Старокалитвенского сельского поселения составляет 1200га.

В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, показатель площади земель лесного фонда составляет1218 га.

* + 1. *Земли водного фонда*

1. В соответствии со ст. 102 ЗК РФ к землям водного фонда относятся земли, на которых находятся поверхностные водные объекты.
2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.
3. В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.
4. Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным кодексом и водным [законодательством](consultantplus://offline/ref=4962DF48D7BA5396ACAB2EA0B30DC82BFD1C4172F2E23494643D1DFE595F965B819FD778E51442BC2C8E4E4D3274194C2508F40FDCF5931CtFP1L).

Согласно ст. 1 Водного кодекса РФ водный фонд - совокупность водных объектов в пределах территории Российской Федерации; водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод, в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.

1. Вопросы использования и охраны земель Водного фонда не рассматриваются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного кодекса.
2. В соответствии с данными паспорта муниципального образования общая площадь земель водного фонда на территории Старокалитвенского сельского поселения составляет 150 га. По территории поселения протекает р. Дон.
   * 1. *Земли запаса*

В соответствии со ст. 103 ЗК РФ к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со [статьей 80](consultantplus://offline/ref=9FA075561038EEA5413A251690281E1FE209F0CAAFCC2419498EFFE0DBFDDF6A38E29A750027EB633700FB3D4A65EF9EFE8141A690530EBAKAW5L)Земельногокодекса Российской Федерации.

Использование земель запаса допускается после [перевода](consultantplus://offline/ref=9FA075561038EEA5413A251690281E1FE20CFDCBAACA2419498EFFE0DBFDDF6A38E29A750027ED693400FB3D4A65EF9EFE8141A690530EBAKAW5L) их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, связанных с пользованием недрами на таких землях, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

В соответствии с данными паспорта Старокалитвенского сельского поселения земли запаса на территории поселения отсутствуют.

* 1. **Функциональное зонирование территории Старокалитвенского сельского поселения.**

**Функциональные зоны** – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

1. Функциональное зонирование территории населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения является одним из базовых инструментов регулирования территориального развития поселения, определяющим хозяйственно-градостроительную направленность использования территорий МО. Генеральным планом определены количество и номенклатура функциональных зон. Параметры функциональных зон проектом установлены на основе результатов комплексной оценки территории и анализа социально-экономической ситуации в населенных пунктах Старокалитвенского сельского поселения.
2. Функциональные зоны в границах населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения определяются по фактическому использованию.

К **функциональным зонам могут быть отнесены**:

* общественно-деловые зоны,
* жилые зоны,
* рекреационные зоны,
* производственные и коммунальные зоны,
* зоны инженерной и транспортной инфраструктур,
* зоны сельскохозяйственного использования,
* зоны военных и режимных объектов,
* пригородные и иные функциональные зоны.

| **№ п/п** | **Наименование функциональной зоны на карте** | **Площадь, га** |
| --- | --- | --- |
| **село Старая Калитва** | | |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 353,95 |
|  | Общественно-деловые зоны | 5 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры | 1,29 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 8,93 |
|  | Коммунально-складские зоны | 0,59 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 168,69 |
|  | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 42,74 |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования | 2,56 |
|  | Зоны озелененных территорий специального назначения | 7,17 |
|  | Зоны кладбищ | 4,03 |
|  | Зоны накопления отходов | 0,08 |
| **ИТОГО** | | **595,03** |
| **село Кулаковка** | | |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 63,5 |
|  | Общественно-деловые зоны | 0,99 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры | 0,009 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 0,58 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 9,81 |
| **ИТОГО** | | **74,89** |
| **хутор Лощина** | | |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 112,61 |
|  | Общественно-деловые зоны | 1,97 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 7,63 |
| 4. | Зоны сельскохозяйственного использования | 137,25 |
| 5. | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 6,25 |
|  | Зоны кладбищ | 1,17 |
| **ИТОГО** | | **266,88** |
| **село Терновка** | | |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 157,7 |
|  | Общественно-деловые зоны | 3,23 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 3,61 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры | 0,01 |
|  | Коммунально-складские зоны | 0,12 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 79,8 |
|  | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 24,85 |
|  | Зона кладбищ | 1,2 |
| **ИТОГО** | | **270,52** |
|  | | **1207,32** |

1. Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для застройки жилыми зданиями с целью создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Жилые зоны дифференцируются по типам, этажности и плотности застройки. Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с местными особенностями, в том числе социально-демографическими, климатическими, бытовыми, а также с действующими архитектурно-градостроительными, санитарно-гигиеническими, противопожарными и другими требованиями, предъявляемыми к жилой среде, с учетом возможности развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

1. Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и обеспеченных доступностью для маломобильных групп населения (МГН).

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, общежития, подземные или многоэтажные гаражи (гаражи-стоянки).

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки перечисленными и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам, устанавливаемым в правилах землепользования и застройки, при условии соблюдения технических регламентов и иных нормативных требований.

1. Производственные зоны

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предусмотренными для этих целей производственными объектами согласно градостроительным регламентам, устанавливаемым в правилах землепользования и застройки.

Генеральным планом в населенных пунктах могут устанавливаться:

* производственные зоны;
* коммунально-складские зоны;
* производственные зоны сельскохозяйственных предприятий.

1. Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий:

* объекты по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, определяемой в соответствии сПостановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2006 № 458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства»;
* объекты, сооружения, связанные с разведением сельскохозяйственных животных и птицы, производством кормов;
* объекты, связанные с производством продукции животноводства, разведением племенных животных, производством и использованием племенной продукции (материала), зданий, сооружений, используемые для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;
* объекты, связанные с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих, здания, сооружения, используемые для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
* размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства.

В отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых производственных и коммунально-складских объектов, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами таких объектов химического, физического, биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

1. Зоны инженерной инфраструктуры
2. В зоне инженерной инфраструктуры размещаются:

* объекты водоснабжения;
* объекты водоотведения;
* объекты теплоснабжения;
* объекты газоснабжения;
* объекты электроснабжения;
* объекты связи;
* объекты инженерной инфраструктуры иных видов.

1. Зоны транспортной инфраструктуры
2. В зоне инженерной инфраструктуры размещаются:

* объекты автомобильного транспорта;
* объекты железнодорожного транспорта;
* объекты воздушного транспорта;
* объекты водного транспорта;
* объекты трубопроводного транспорта;
* объекты транспортной инфраструктуры иных видов;
* улично-дорожная сеть;
* стоянки и парковки автотранспорта;
* объекты по обслуживанию автотранспорта;
* АЗС и АГЗС.

1. Зоны сельскохозяйственного использования
2. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

* пашни, сенокосы, пастбища, залежи, многолетние насаждениями (сады, виноградники и др.);
* зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, растениеводства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

***Зоны рекреационного назначения***

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

1. Зона озелененных территорий общего пользования, сформированная в границах жилой застройки города, предназначена для организации мест отдыха населения и включает в себя парки, сады, лесопарки, скверы, бульвары, спортивные сооружения (озелененные территории общего пользования).

***Зоны специального назначения***

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других зон.

***Зоны кладбищ*** предназначены для размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения, размещение соответствующих культовых сооружений, осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения.

***Зоны накопления отходов*** предназначены для размещения площадок для накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).

***Водные объекты*** реки, ручьи, пруды, озера и пр. поверхностные водные объекты.

* 1. **Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории.**

При разработке Генерального плана поселения необходимо учитывать наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории, к которым относятся **зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ)**.

В соответствии со ст. 104 Земельного кодекса Российской федерации (ЗК РФ):

1. Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

2. В целях, предусмотренных [пунктом 1](#Par0) настоящей статьи, в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

3. Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом».

В соответствии с п. 8 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГрК РФ) **зоны с особыми условиями использования территорий** подлежат отображению в материалах по обоснованию генерального плана в виде карт.

Так же положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также **характеристики зон с особыми условиями использования территорий** в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

Виды зон с особыми условиями использования территории приведены в перечне, указанном в ст. 105 ЗК РФ.

***ЗОУИТ на территории Старокалитвенского сельского поселения***

| **№ п/п** | **Наименование ЗОУИТ** | **Наличие на территории муниципального образования** |
| --- | --- | --- |
|  | Зоны охраны объектов культурного наследия | **-** |
|  | Защитная [зона](consultantplus://offline/ref=D7836054308C5220DDE5E1DAE3A2FBDAD6A47E7214804789E1BF16AF0616395482E0CCF92A6CE7A73AB117353C53EFD6BA1A28B28EjCVEQ) объекта культурного наследия | **+** |
|  | Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | **+** |
|  | Охранная зона железных дорог | **-** |
|  | Придорожные [полосы](consultantplus://offline/ref=A5819BA49C6A386E72CC133ED6A4096295F4FAA0578BB123B6FABEA504FD8F6D706499AB293CE82736B88346C552B97B734F1AD50C43B38DCDWDQ) автомобильных дорог | **-** |
|  | Охранная [зона](consultantplus://offline/ref=60343A49834AAC357F3F0D0D76B90A2BB305B669092F809BD62485C6C655BAFB94C2C5C2DA10EC711CAEA357E593C9A793F743BBKBWDQ) трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | **+** |
|  | Охранная [зона](consultantplus://offline/ref=98B6383FA47ABB5B4AED1817862B26D9D4D02C8DDFE8E515C132F52CB2F54AA9B0FA4FC6AAFD9798A94FBA162C17340E85574A014048T9WEQ) линий и сооружений связи | **+** |
|  | Приаэродромная территория | **-** |
|  | [Зона](consultantplus://offline/ref=EB9AB77481F6B57EF25C21B43301FB29CAEBAD35F7A0F2D4B9E16F22FB4EBC76835F1976BDE42473618822245B3E1458E60389FFBC594EF9I9X2Q) охраняемого объекта | **-** |
|  | [Зона](consultantplus://offline/ref=5A060124081A2E8BEC572946120A47AEB4069CF1C7ACF10EEF208A0B021EE9C27FAE7AC3F6ED21C78207396D04C352DF50FA0A578DDD5BA3Q9XDQ) охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов | **-** |
|  | Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы) | **-** |
|  | Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением | **-** |
|  | Водоохранная зона | **+** |
|  | Прибрежная защитная полоса | **+** |
|  | Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов | **-** |
|  | [Зоны](consultantplus://offline/ref=D86E357968D8F6879F3441BFE03C3EBD0283DC704FDEA0F82A0E86EB5CB236BFF896F386BCF63C2B6344F8EEB72DFA9C08FBAA29BEaDiCQ) санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным [кодексом](consultantplus://offline/ref=D86E357968D8F6879F3441BFE03C3EBD0285DD734BDBA0F82A0E86EB5CB236BFF896F385BBF0317B360BF9B2F27BE99D0DFBA82FA2DE6964a8i0Q) Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны | **+** |
|  | [Зоны](consultantplus://offline/ref=986ED4AB8599F488D790C27C28A78017B8F71FF7398D043C1ADC3EC44495FB158C9785305CC22D6A024B1D7DB6DB01EB97760C1A10L2Y3Q) затопления и подтопления | **+** |
|  | Санитарно-защитная зона | **-** |
|  | Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства | **-** |
|  | Охранная [зона](consultantplus://offline/ref=7FA99484421CC5F23A00F4FFF9379FB887E90F9B65C2F1E31E4E5FBEA26E922B93DE3BC53B1920761324F329858E54D5617909AFA80E1CB1u5Y5Q) пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети | **+** |
|  | [Зона](consultantplus://offline/ref=565C4A7145B7B996B3DD3799C8968E4D357A78B50A3EF1525E7C780B49C8F9A2EAB9C7A79208E43DCCEED2DF9286FF9019DA129C09C4Z3Q) наблюдения | **-** |
|  | Зона безопасности с особым правовым режимом | **-** |
|  | Рыбоохранная заповедная[зона](consultantplus://offline/ref=A06D40BDDB6EEC555DD4DA01F908A08348526BF5AD1B378C947A781DC06FF9C5F4898AA3537FFAAC8BA74B6F6AD05ACD3F15B6FFW1Z1Q) озера Байкал | **-** |
|  | Рыбохозяйственная заповедная зона | **-** |
|  | [Зона](consultantplus://offline/ref=9356898DD8F30DE082AF4362F705BF227B03A5AD6C7F4B10C8335FC3FA66A970E6340C2091B0341086E65B474E1D2388BC70F3B7l9ZEQ) минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | **+** |
|  | Охранная зона гидроэнергетического объекта | **-** |
|  | Охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена | **-** |
|  | Охранная [зона](consultantplus://offline/ref=BDFF7F34F4BD43DA4FC9CB67EFB653578DF260BCA1183E420A314D7F4EC5A7521C6D54EBF898E7254362B0403895CE6262B43A14BBAF995ALEa8Q) тепловых сетей | **-** |

* + 1. ***Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные*** [***зон***](consultantplus://offline/ref=6AF6A45CFDE4E301516417C36BC6E820D340FECF24FBC2AFFF871DDEE3054B9ECC80B0764374DF4C9B992C5CB80EE8C0F4FF52629EA4CFT)***ы объектов культурного наследия.***

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к ***объектам культурного наследия*** (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач государства ([абз. 4 преамбулы](consultantplus://offline/ref=330B84AE32B1A61C4EC27CB29D2D444B5A74F31338DEB2CD3B7CB2FBD3682AEF393016D7s9L) к Федеральному закону от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон об объектах культурного наследия). Для выполнения этих задач законодательством предусмотрен комплекс мер, направленных на выявление, учет и сохранение объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий (п. 1 ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

**Охранная зона объекта культурного наследия** – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

**Защитными зонами объектов культурного наследия** являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные [статьей 56.4](consultantplus://offline/ref=E7310EAFCFC3275FFAE84792281204A445A17067DDE7329352C9083911C4776D32E6462C6C57B3M) Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ требования и ограничения.

Для памятника, расположенного в границах населенного пункта, граница защитной зоны устанавливается на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со [статьей 34](consultantplus://offline/ref=CCC41041E21A74085CC9BDE712C6581D2F78248DD4E9A6803744BA137D563A01EE04CD4B21C3335FFDRCM) Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы. Для всех объектов культурного наследия на территории городского поселения, в отношении которых не установлены границы территории и зоны охраны требуется их разработка и утверждение согласно положениям Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо учитывать следующее:

* проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия;
* в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений;
* в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Перед выдачей градостроительного плана орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в государственном органе охраны объектов культурного наследия сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. Сведения, полученные в порядке межведомственного взаимодействия, в полном объеме вносятся в градостроительный план.

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.

Для объектов культурного наследия, выявленных на территории поселения, требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы на предмет включения или отказа во включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в дальнейшем – разработка и утверждение проектов границ территорий объектов культурного наследия, зон охраны, регистраций обременений в Управлении Реестра по Воронежской области.

*На территории Старокалитвенского сельского поселения располагается 28 объектов культурного наследия:*

* + *15 объектов культурного наследия федерального значения (объекты археологического наследия);*
  + *1 объект культурного наследия регионального значения;*
  + *12 выявленных объектов культурного наследия (объекты археологического наследия).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта культурного наследия** | **Сведения о границах территории объекта культурного наследия** | **Сведения о границах защитной зоны объекта культурного наследия** | **Сведения о границах зоны охраны**  **объекта культурного наследия** |
| ***Объекты культурного наследия федерального и регионального значения*** | | | | |
|  | Школа | Не установлена | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия  Воронежской области  от 28.11.2019 № 71-01-07/326 «Об утверждении графического описания местоположения границ (с перечнем координат характерных точек этих границ) защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области» | Не установлена |
|  | Кулаковское городище | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Поселение 1 у с.Кулаковка | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Поселение 2 у с.Кулаковка | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Поселение 3 у с.Кулаковка | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Поселение 4 у с.Кулаковка | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Поселение 5 у с.Кулаковка | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Курганная группа 1 у с.Старая Калитва | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Курганная группа 2 у с.Старая Калитва | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Курганная группа 3 у с.Старая Калитва | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Курганная группа 4 у с.Старая Калитва | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Поселение у с.Старая Калитва | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Курганная группа 1 у с. Терновка | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Курганная группа 2 у с. Терновка | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Курганная группа 3 у с. Терновка | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Поселение у с.Терновка | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
| ***Выявленные объекты археологии*** | | | | |
|  | Одиночный курган 1 у с. Старая Калитва Россошанского района | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 19.08.2021  № 71-01-07/334 «Об утверждении границ территорий выявленных объектов  археологического наследия, расположенных на территории Воронежской  области»  (далее – приказ от 19.08.2021  № 71-01-07/334) | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Одиночный курган 2 у с. Старая Калитва Россошанского района | Установлена приказом  от 19.08.2021  № 71-01-07/334 | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Одиночный курган 3 у с. Старая Калитва Россошанского района | Установлена приказом  от 19.08.2021  № 71-01-07/334 | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Одиночный курган 4 у с. Старая Калитва Россошанского района | Установлена приказом  от 19.08.2021  № 71-01-07/334 | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Одиночный курган 5 у с. Старая Калитва Россошанского района | Установлена приказом  от 19.08.2021  № 71-01-07/334 | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Терновка. Курган | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Поселение 1 у с. Новая Мельница | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Поселение 2 у с. Новая Мельница | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Поселение 1 у с. Лощина | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Поселение 2 у с. Старая Калитва | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Грунтовый могильник у с. Лощина | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |
|  | Поселение 2 у с. Лощина | Не установлена | Не устанавливается\* | Не устанавливается\*\* |

**\*** в соответствии с п. 2 ст. 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

**\*\*** в соответствии с п. 1 ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Для объекта культурного наследия регионального значения **границызащитных зон установлены и внесены** в ЕГРН.

Установленные границы **защитных зон** ОКН отображены в графических материалах генерального плана в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН.

* + 1. ***Охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта воинских захоронений.***

Согласно ст. 6 Закона РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» ***сохранность воинских захоронений обеспечивается органами местного самоуправления.***

На территории поселения располагаются воинские захоронения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **объекта** | **Датировка** | **Адрес** |
|  | Братская могила № 194 | 1919-1920 | с. Старая Калитва |
|  | Братская могила | 1919-1920 | с. Терновка (сельское кладбище) |

В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Выявленные воинские захоронения до решения вопроса о принятии их на государственный учет подлежат охране в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных пунктов, строительных объектов разрабатываются с учетом необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений.

Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органами местного самоуправления.

Предприятия, организации, учреждения и граждане несут ответственность за сохранность воинских захоронений, находящихся на землях, предоставленных им в пользование. В случае обнаружения захоронений на предоставленных им землях они обязаны сообщить об этом в органы местного самоуправления.

### *Охранные зоны особо охраняемых природных территорий*

Согласно п.10п. 2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.

На территории Старокалитвенского сельского поселения располагается особо охраняемая природная территория областного значения:

| **№**  **п/п** | **Наименование ООПТ** | **Сведения о границах территории ООПТ** | **Сведения о границах охранной зоны ООПТ** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Памятник природы областного значения «Участок р. Дон» | Установлена постановлением правительства Воронежской области от 21.02.2018 № 180 «Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения и о внесении изменений в постановление администрации Воронежской области от 28.05.1998 № 500» | Не установлена |

**Сведения о границах** особо охраняемых природных территориях **внесены в ЕГРН** и отображены в графических материалах генерального плана. Охранная зона ООПТ не установлена.

* + 1. ***Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры***
* *придорожные* [*полосы*](consultantplus://offline/ref=6AF6A45CFDE4E301516417C36BC6E820D341F9CA20FEC2AFFF871DDEE3054B9ECC80B07F4676D610CFD62D00FD5BFBC1F1FF5067824D016DA0CET) *автомобильных дорог;*
* *охранная* [*зона*](consultantplus://offline/ref=6AF6A45CFDE4E301516417C36BC6E820D346FFCD2EF9C2AFFF871DDEE3054B9ECC80B077477D80498E887450B910F6C5EFE35060A9CCT) *трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);*
* *охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);*
* *охранная* [*зона*](consultantplus://offline/ref=6AF6A45CFDE4E301516417C36BC6E820D64DF7C92DAB95ADAED213DBEB55038E82C5BD7E4677D1139E8C3D04B40FF6DEF1E44E609C4DA0C1T) *линий и сооружений связи.*

***Придорожные*** [***полосы***](consultantplus://offline/ref=6AF6A45CFDE4E301516417C36BC6E820D341F9CA20FEC2AFFF871DDEE3054B9ECC80B07F4676D610CFD62D00FD5BFBC1F1FF5067824D016DA0CET) ***автомобильных дорог***

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов. Также, в пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль дороги, либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полосы отвода дороги и требующим доступа к ним.

В соответствии с [п. 2 ст. 26](consultantplus://offline/ref=A790722C4F2C627746FA515293FC45A343DD9898BDEF58884D6CAF04D06E17B712984E6940A00286Q1WDH) Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) 75 м – для автомобильных дорог I и II категорий;

2) 50 м – для автомобильных дорог III и IV категорий;

3) 25 м – для автомобильных дорог V категории;

4) 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) 150 м – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

*По территории Старокалитвенского сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения (перечень приведен в п. 1.10.2. тома II).*

***Охранная*** [***зона***](consultantplus://offline/ref=6AF6A45CFDE4E301516417C36BC6E820D346FFCD2EF9C2AFFF871DDEE3054B9ECC80B077477D80498E887450B910F6C5EFE35060A9CCT)***объектов газоснабжения и магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)***

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О газоснабжении в Российской Федерации» на земельных участках, прилегающих к объектам систем газоснабжения, в целях безопасной эксплуатации таких объектов устанавливаются охранные зоны газопроводов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией – собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации – собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

1. Ширина охранных зон газопроводов принята в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

1. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов–для многониточных.
2. По территории Старокалитвенского сельского поселения проходят газопроводы высокого и низкого давления.
3. Охранные зоны газопроводов и иных трубопроводов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. №п/п | 1. Наименование | 1. Показатели | 1. Постановление |
| 1. 1 | 1. Межпоселковый 2. газопровод высокого 3. давления | 1. Охранная зона вдоль 2. трассы по 2 м в каждую сторонуот оси | 1. Пост. Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
| 1. 2 | 1. Внутрипоселковый 2. газопровод низкого 3. давления | 1. Охранная зона вдоль 2. трассы по 2 м в каждую сторонуот оси |

1. Сведения о границах охранных зон объектов газоснабжения, расположенных на территории Старокалитвенского сельского поселения, внесены в ЕГРН.

***В охранной зоне любые работы (кроме сельскохозяйственных) без получения специального письменного разрешения в эксплуатирующей организации категорически запрещены.***

1. Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
2. При разработке Генерального плана учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии с СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СниП 2.05.06-85\*» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС) (далее по тексту СП 36.13330.2012) и Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61 «О распространении «Правил охраны магистральных трубопроводов» на магистральные аммиакопроводы».

Порядок охраны магистральных газопроводов установлен «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083 «Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный правительством российской федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов российской федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах».

1. Магистральный газопровод может включать следующие объекты:
2. а) линейная часть магистрального газопровода;
3. б) компрессорные станции;
4. в) газоизмерительные станции;
5. г) газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирования газа;
6. д) станции охлаждения газа;
7. е) подземные хранилища газа, включая трубопроводы, соединяющие объекты подземных хранилищ газа.

Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее – охранные зоны) устанавливаются:

а) вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды – в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;

г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;

д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;

е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

В пределах зоны минимальных расстояний **не допускается** размещение:

* городов и других населенных пунктов;
* коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
* отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия;
* тепличные комбинаты и хозяйства;
* птицефабрики;
* молокозаводы;
* карьеры разработки полезных ископаемых;
* гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20;
* отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.);
* жилые здания 3-этажные и выше;
* железнодорожные станции;
* аэропорты;
* морские и речные порты и пристани;
* гидроэлектростанции;
* гидротехнические сооружения морского и речного транспорта;
* очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению);
* склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3;
* автозаправочные станции;
* мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи операторов связи - владельцев коммуникаций.

***В зоне минимально – допустимых расстояний любое строительство, включая ограждение земельных участков, без письменного согласия с эксплуатирующей организацией категорически запрещено».***

1. Охранные зоны и зоны минимальных расстояний до промышленных предприятий, зданий и сооружений газопроводов и иных трубопроводов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование | 1. Показатели | 1. Постановление |
| 1. Магистральный аммиакопровод «Тольятти - Одесса» Д=336,5 мм | 1. Охранная зона вдоль 2. трассы по 25 м в каждую сторону от оси | 1. В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9) (с изм. от 23.11.1994) (вместе с «Положением о взаимоотношениях предприятий, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или пересекаются») 2. Сведения не внесены в ЕГРН. |
| 1. Минимальное расстояние до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений 1000 м | 1. Постановление Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61 «О распространении «Правил охраны магистральных трубопроводов» на магистральные аммиакопроводы»\* |

***\**** *На расстоянии ближе 1000 метров от оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, загоны для скота.*

1. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

**В соответствии с** Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 **№**1033 (ред. от 15.01.2019) **«**О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон**»** (вместе с **«**Правилами установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), под **объектами по производству электрической энергии** понимаются энергетические установки, предназначенные для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящие из сооружений, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую и распределительных устройств, мощность которых составляет 500 кВт и более (далее – объекты).

*На территории Старокалитвенского сельского поселения отсутствуют* ***объекты по производству электрической энергии,*** *но имеются* ***объекты электросетевого хозяйства.***

В соответствии с приложением к «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 **охранные зоны устанавливаются**:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| **Проектный номинальный класс напряжения, кВ** | **Расстояние, м** |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 – 20 | 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в [подпункте «а»](#Par14) настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Примечание. Требования, предусмотренные [подпунктом «а»](#Par14) настоящего документа, применяются при определении размера просек.

***На территории Старокалитвенского сельского поселения имеются ЛЭП 10кВ, ЛЭП 110 кВ.***

Сведения о границах охранных зон и ограничениях в пределах таких зон от ***объектов электросетевого хозяйства***, расположенных на территории поселения, внесены в ЕГРН и соответствующим образом отображены в графических материалах генерального плана.

***Охранная*** [***зона***](consultantplus://offline/ref=6AF6A45CFDE4E301516417C36BC6E820D64DF7C92DAB95ADAED213DBEB55038E82C5BD7E4677D1139E8C3D04B40FF6DEF1E44E609C4DA0C1T) ***линий и сооружений связи***

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

* для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;
* для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;
* для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

*По территории Старокалитвенского сельского поселения проходят линии связи.*

* + 1. ***Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы***

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской федерации (ВК РФ) **водоохранными зонами** являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах **водоохранных зон** устанавливаются **прибрежные защитные полосы**, на территориях которых вводятся дополнительные [ограничения](#Par30) хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

**Ширина водоохранной зоны** рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере 50 метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья **водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой**. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

**Ширина прибрежной защитной полосы** устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

* 30 метров для обратного или нулевого уклона;
* 40 метров для уклона до трех градусов;
* 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, **имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение** (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере **200 метров** независимо от уклона прилегающих земель.

**В границах водоохранных зон запрещаются:**

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со [статьей 19.1](consultantplus://offline/ref=3BB8F1FAFACA8511788446F6A18DE8A8ED52B6E126605448CDCE4A5CC349966D9B78B21451F0B5F0EFF6FF7E35CD0291CDC63EE0E5B4S) Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах»).

**В границах водоохранных зон допускаются** проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными [частью 15](#Par14) ст. 65 ВК РФ ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных [знаков](consultantplus://offline/ref=3BB8F1FAFACA8511788446F6A18DE8A8ED55B7E328645448CDCE4A5CC349966D9B78B21654FBE1A1ACA8A62E73860F95D1DA3EE74AD8FEB1E4B7S), осуществляется в [порядке](consultantplus://offline/ref=3BB8F1FAFACA8511788446F6A18DE8A8ED52B9E526625448CDCE4A5CC349966D9B78B21654FBE1A1A3A8A62E73860F95D1DA3EE74AD8FEB1E4B7S), установленном Правительством Российской Федерации.

1. По территории Старокалитвенского сельского поселения протекают р. Дон, р. Черная Калитва, а также водотоки без названия.
2. Размеры прибрежных защитных полос и водоохранных зон, установленных на территории поселения, представлены в таблице.

| **Название водного объекта** | **Полная длина водотока, км** | **Размер**  **прибрежной**  **защитной**  **полосы, м** | **Размер**  **водоохранной**  **зоны, м** | **Береговая**  **полоса** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Дон | 1870 | 50-200\*  (36:00-6.680) | 200\*\*  (36:00-6.677) | 20 |
| р. Черная Калитва | 162 | 200\*  (36:00-6.495) | 200\*\*  (36:00-6.493) | 20 |
| Б/н, в 3 км к ЮЗ от с. Терновка | 2,3 | 50 | 50 | 5 |
| Б/н, в 1,3 км к ЮВ от с. Терновка | 1 | 50 | 50 | 5 |

\* Прибрежная защитная полоса установлена. Сведения внесены в ЕГРН (реестровый номер)

\*\*Водоохранная зона установлена. Сведения внесены в ЕГРН (реестровый номер)

* + 1. ***Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным*** [***кодексом***](consultantplus://offline/ref=6AF6A45CFDE4E301516417C36BC6E820D340FECF20FFC2AFFF871DDEE3054B9ECC80B07F4676D21CCED62D00FD5BFBC1F1FF5067824D016DA0CET) ***Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны***

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» **зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения** устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч.ч. 1,2 ст. 43 Водного кодекса РФ для целей питьевого водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Для водозаборов подземных вод граница 1-го пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница 2-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница 3-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*, утвержденным Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14 (далее по тексту - СП 31.13330.2012).

Водопроводные сооружения должны ограждаться.

Для площадок станций водоподготовки с зоной санитарной охраны первого пояса должен приниматься полный объем технических средств охраны; для площадок станций водоподготовки с напорными фильтрами, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен – ограждение (предусмотренное согласно п. 15.4. СП 31.13330.2012) и охранное освещение; для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды и насосных станций первого подъема, а также для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен, размещаемых на предприятиях, территория которых имеет ограждение и сторожевую охрану, - ограждение (предусмотренное согласно п. 15.4. СП 31.13330.2012).

К зданиям и сооружениям водопровода, расположенным вне населенных пунктов и предприятий, а также в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод, следует предусматривать подъезды и проезды с облегченным усовершенствованным покрытием.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, в границах ЗСО должны соблюдаться особые условия использования земельных участков и участков акваторий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не допускается нахождение источников загрязнения почвы и грунтовых вод в месте пролегания водоводов в пределах 10 метров от водовода по обе его стороны и не менее 20 метров при диаметре водоводов более 1000 миллиметров.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

*В соответствии с данными, предоставленными администрацией Старокалитвенского сельского поселения, на территории поселения имеется 11 артезианских скважин для хозяйственного питьевого водоснабжения.*

*На момент разработки генерального плана установлены зоны санитарной охраны не от всех указанных объектов. В ЕГРН внесены сведения о границах ЗСОтрёх артезианских скважин (реестровые номера: 36:27-6.100, 36:27-6.123, 36:27-6.115). Для остальных артезианских скважин в графических материалах генерального плана отображена нормативная* ***граница 1-го пояса ЗСО на расстоянии не менее 50 м.***

* + 1. ***Зоны затопления и подтопления***

В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса РФ с целью предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты, строительства сооружений инженерной защиты от затопления и подтопления допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным и гражданским законодательством и Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №360 «Положение о зонах затопления, подтопления», которое устанавливает порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления.

В границах зон затопления, подтопления, запрещаются размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления.

Приложение к Постановлению Правительства РФ № 360 содержит описание территорий, в отношении которых определяются зоны затоплений и подтоплений.

Так, **зоны затоплений** устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к:

* незарегулированным водотокам, когда территории затапливаются при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;
* устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчётной обеспеченности;
* естественным водоёмам, затапливаемым при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;
* водохранилищам, затапливаемым при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;
* зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемым при пропуске гидроузлами паводков расчётной обеспеченности.

**Зоны подтопления** устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным выше, повышение уровня грунтовых вод которых от 0,3 м и менее до 3 м (три границы) обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В соответствии с п. 16 ст. 1 ВК РФ затопление и подтопление являются одними из возможных форм негативного воздействия вод на определённые территории и объекты. Исходя из положений ст. 67.1 ВК РФ, установление зон затопления и подтопления является специальным защитным мероприятием и осуществляется для предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Порядок установления зон затопления, подтопления и их границы в настоящее время (до утверждения положения о данном виде ЗОУИТ) определяются на основании Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Положение о зонах затопления, подтопления» (далее – Постановление Правительства РФ № 360).

Так, в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ № 360 границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта РФ, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости.

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ № 360 зоны затопления, подтопления считаются определёнными с даты внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об их границах (норма действует с 30.04.2014).

**Зоны подтопления** определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

* территории сильного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м;
* территории умеренного подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 0,3–0,7 до 1,2–2 м от поверхности;
* территории слабого подтопления – при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м.

**Правовой режим зон затопления, подтопления:**

Согласно п. 6 ст. 67.1 ВК РФ в границах зон затопления, подтопления запрещается:

1. Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населённых пунктов и объектов от затопления, подтопления. Здесь следует подчеркнуть, что, исходя из буквального толкования указанной нормы, в ней не содержится безусловного запрета на строительство объектов капитального строительства в зонах затопления, подтопления, а указано лишь на невозможность такого строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон, обязанность проведения которых возлагается на собственника водного объекта. Вывод о том, что само по себе отнесение земельного участка к зоне затопления, подтопления не препятствует осуществлению на нём строительства, содержится в судебной практике;
2. Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
4. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий (п. 7 ст. 67.1 ВК РФ).

*В соответствии с паспортизацией населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленной отделом водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России, зона* ***затопления паводком 1% обеспеченности*** *в Старокалитвенском сельском поселении зафиксирована от реки Дон.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Река** | **Населенный пункт** | **Максимальные уровни весеннего половодья/ кол-во затапливаемых домов** |
| Дон | Старая Калитва | 77,94/  112 |
| Дон | Кулаковка | 78,57/  9 |

Границы зон затопления и подтопления от реки Дон для Старокалитвенского сельского поселения не установлены и не внесены в ЕГРН в этой связи в графических материалах генерального плана зона затопления 1% отображена в соответствии с данными, предоставленными отделом водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России.

* + 1. ***Санитарно-защитные зоны***

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №[52-ФЗ](normacs://normacs.ru/4OJ) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – **санитарно-защитные зоны** (СЗЗ).

Правила установления и изменения санитарно-защитных зон, а также использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждены Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 (далее – Правила).

В соответствии с п. 5 Правил в СЗЗ **не допускается использования земельных участков в целях:**

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

В соответствии с п. 70 и п. 71 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» к источникам воздействия на среду обитания человека относятся объекты, создающие с учетом фона ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ, превышающие гигиенические нормативы на границах санитарно-защитной и жилой зоны, а также на территориях и объектах, выделенных в документах градостроительного зонирования для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации.

Эксплуатация объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания человека и создающих химическое, физическое, биологическое воздействие, превышающие 0,1 ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ на границе земельного (земельных) участка (участков) объекта (объектов), границе полосы отвода для автомобильных дорог и железнодорожных линий, а также границе объектов недвижимости или участков недр, предоставляемых в пользование, в случаях, когда законодательством Российской Федерации размещение объекта допускается без оформления прав на земельные участки и установления сервитута, а также объекта, архитектурно-строительное проектирование которого допускается в границах, не принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного участка (далее - граница объекта), осуществляется при условии разработки и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ на границе санитарно-защитной зоны или на указанных территориях и объектах.

*По данным ЕГРН, от границ промышленных площадок предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Старокалитвенского сельского поселения, санитарно-защитные зоны не установлены. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ и Правилами необходимо установление санитарно-защитных зон.*

***Санитарно-защитные зоны объектов, расположенных на территории поселения, оказывающих негативное воздействие***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Местоположение (адрес)** | **Кадастровый номер участка** | **Вид деятельности (включая поголовье скота для животноводческих и птицеводческих комплексов)** | **Сведения о СЗЗ\*** |
| **1.** | ООО «Восток-Агро» | с. Старая Калитва, ул. Юбилейная, 7а | 36:27:0800003:43 | Молочно-товарная ферма | 3 |
| **2.** | с. Старая Калитва, пер. Юбилейный, 12а | 36:27:0800003:42 | Зерноток (хранение и переработка сельскохозяйственной продукции) | 3 |
| **3.** | с. Старая Калитва, ул. Центральная, 54а | 36:27:0800003:41 | Гаражи (хранение сельскохозяйственной техники)/  Машинный двор | 3 |
| **4.** | Россошанский р-н, Старокалитвенское сельское поселение, юго-западная часть кадастрового квартала 36:27:0960023 | 36:27:0960023:53 | Животноводческий комплекс на 2200 голов КРС (производство сырого молока, разведение крупного рогатого скота) | 3 |
| 36:27:0960023:251 | 3 |
| **5.** | с. Старая Калитва, ул. Московская | 36:27:0960024:2 | Животноводческая ферма | 3 |
| **6.** | Крестьянско-фермерское хозяйство | с. Терновка, ул. Нагорная, 12а | 36:27:0830001:225 | Животноводство | 3 |
| с. Терновка, ул. Нагорная, 12 | 36:27:0830001:2 | 3 |
| **7.** | Крестьянско-фермерское хозяйство | х. Лощина, ул. Центральная, 41 | 36:27:0820001:5 | Животноводческая ферма | 3 |
| **8.** | Недействующее ООО «Восток-Агро» | с. Терновка, пер. Крайний, 5 | 36:27:0830001:1 | Животноводческая ферма | 3 |
| **9.** | с. Терновка, ул. Урожайная, 17 | 36:27:0830002:9 | Машинный двор | 3 |
| с. Терновка, ул. Урожайная, 18 | 36:27:0830002:10 | 3 |
| **10.** | с. Терновка, ул. Урожайная, 16 | 36:27:0830002:11 | Зерноток (хранение и переработка сельхозпродукции) | 3 |
| **11.** | х. Лощина, кадастровый квартал 36:27:0990006, № 1 | 36:27:0990006:174 | Животноводческое хозяйство | 3 |
| **12.** | х. Лощина | - | Машинный двор | 3 |
| **13.** | с. Старая Калитва, ул. Колхозная, 1а | 36:27:0800012:40 | Молочно-товарная ферма | 3 |

**Тип санитарно-защитной зоны:**

**1 –**СЗЗ установлена;

**2** – Ведутся работы по установлению СЗЗ на момент разработки генерального плана;

**3 –** СЗЗ не установлена.

***Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения***

Объекты специального назначения, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду –объекты размещения (накопления) отходов, кладбища, скотомогильники.

***Кладбища***

На территории Старокалитвенского сельского поселения расположено 7 кладбищ.

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ и п 52 - 54 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии не менее 50 м от:

- многоквартирных жилых домов; индивидуальных жилых домов; детских игровых и спортивных площадок; зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; медицинских, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных организаций; учреждений по предоставлению социальных услуг гражданам; территорий ведения гражданами садоводства и огородничества до колумбариев и стен скорби для захоронения урн с прахом умерших;

- до зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания.

При устройстве кладбища должны предусматриваться:

- водоупорный слой;

- система дренажа;

- обваловка территории кладбища;

- разделение территории кладбища на зоны: ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений;

- водоснабжение, водоотведение, тепло-электроснабжение, благоустройство территории;

- подъездные пути и автостоянки.

Площадь участков для размещения мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища.

**Перечень кладбищ, находящихся на территории поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Населённый пункт** | **Площадь, кв.м.** | **Действующее/**  **закрытое** | **Сведения о СЗЗ\*** |
|  | с. Терновка, ул. Центральная, 25а  (36:27:0830002:189) | 6344,89 | Действующее | 3 |
|  | близ с. Терновка | 5702,36 | Закрытое | 3 |
|  | х. Лощина  (36:27:0820002:146, 36:27:0960022:179) | 11660,18 | Действующее | 3 |
|  | с. Старая Калитва, ул. Колхозная, 7б  (36:27:0800012:72) | 13556,1 | Действующее | 3 |
|  | с. Старая Калитва, ул. Юбилейная, 7д  (36:27:0800003:107) | 23545,05 | Действующее | 3 |
|  | с. Старая Калитва,  (36:27:0960024:67) | 5681,64 | Действующее | 3 |
|  | с. Кулаковка,  (36:27:0960010:185) | 4216,56 | Действующее | 3 |
| **ИТОГО** | | 70706,78 |  |  |

**Примечание к таблице:**

Тип санитарно-защитной зоны:

1 – СЗЗ установлена;

2 – Ведутся работы по установлению СЗЗ на момент разработки генерального плана;

3 – СЗЗ не установлена.

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.

***Объекты размещения отходов, места (площадки) накопления ТКО***

Региональный оператор ГУП ВО «Облкоммунсервис» обслуживает население и осуществляет транспортирование ТКО с территорий домовладений населенных пунктов и с площадок накопления твердых коммунальных отходов, для дальнейшей передачи МУП г. Россоши с/а «Коммунальник».

МУП г. Россоши с/а «Коммунальник» осуществляет сбор, обработку и размещение ТКО в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности от 04.12.2021 серия (36)-360056-СТОР/П.,

МУП г. Россоши с/а «Коммунальник» является собственником мусоросортировочного завода, на котором ТКО подвергаются сортировке. Оставшиеся после сортировки отходы захораниваются на территории объекта размещения отходов (номер ОРО [36-00034-З-00645-031016](https://uoit.fsrpn.ru/report/6/6F2C6080366D4B2EB5C21F0A56621E1C)), который расположен на территории Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района (земельные участки с кадастровыми номерами 36:27:960019:10, 36:27:0960019:92 и 36:27:0960019:108) примерно в 2670 км по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом (адрес ориентира: ул. Деповская, 156), расположенного за пределами участка.

***Скотомогильники***

На территории Старокалитвенского сельского поселения скотомогильники отсутствуют.

***Выводы:*** *в результате анализа, проведенного в пункте 1.9, выявлены следующие проблемы:*

* *Для объектов, указанных в п. 1.9.7. настоящего тома необходимо установление санитарно-защитной зоны в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 (ред. от 21.12.2018);*
* *Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.*

## Объекты капитального строительства местного значения

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относятся:

* владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
* обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
* создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
* создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
* [обеспечение условий](consultantplus://offline/ref=362576DD56C85989A77309E3C2C62FD33E796E65FF8676844ED3A685EC600410E7B66E95929D45C63F21884F2631A879E2FAD12370AF538Bq8eAI) для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
* формирование архивных фондов поселения;
* утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;
* принятие в соответствии с гражданским [законодательством](consultantplus://offline/ref=47DD433F7FA81843312C234F9089CF7E1B4DCAA4FA2337F40A0FA75327CEFDAE138BDDF49212F26186175F79D7F270713904C37040A1E7lBdDN) Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства;
* присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
* содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
* организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
* предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.

В соответствии с Уставом Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, утвержденным решением Совета народных депутатов Старокалитвенского сельского поселения от16.07.2015№ 310 (в актуальной редакции), к вопросам местного значения Старокалитвенского сельского поселения относятся:

* владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
* организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
* обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
* участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
* обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
* создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
* создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
* создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
* обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
* создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
* участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
* утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;
* организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
* содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
* организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
* оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
* создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
* осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
* предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.
  + 1. ***Объекты социальной инфраструктуры Старокалитвенского сельского поселения***

Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования – территории Старокалитвенского сельского поселения.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры можно разделить на группы по следующим признакам:

* по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);
* по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);
* по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

К необходимым объектам общественного обслуживания населения относятся:

* Объекты образования;
* Объекты здравоохранения;
* Объекты социального обслуживания населения;
* Объекты физической культуры и спорта;
* Объекты культуры и искусства;
* Объекты услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального и местного значения на территории Воронежской области установлены Региональными нормативами градостроительного проектирования Воронежской области (далее по тексту РНГП ВО), утвержденными Приказом Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 09.10.2017 № 45-01-04/115 (ред. от 19.10.2020).

Также, нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков приведены в «Приложении Д» СП 42.13330.2016.

На территории Старокалитвенского сельского поселения расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

* + - 1. *Учреждения образования*

К минимально необходимым населению нормируемым учреждениям образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и среднего специального образования (периодический уровень).

**В систему образования Старокалитвенского сельского поселения входит:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес, местоположение** | **Характеристики** | **Количественные показатели** |
| **Детские дошкольные учреждения** | | | | |
|  | МКДОУ Старокалитвенский детский сад | с. Старая Калитва,  ул. Школьная, 9 | Кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 90/42 |
|  | МКДОУ Терновский детский сад | с. Терновка,  ул. Весенняя, 2 | Кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 40/26 |
| **Объекты образования** | | | | |
|  | МКОУ Старокалитвенская СОШ | с. Старая Калитва,  ул. Школьная, 32  (корпус 1) | Кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 150/82 |
| с. Старая Калитва,  ул. Школьная, 33  (корпус 2) | 125/74 |
|  | МКОУ Терновская ООШ | с. Терновка,  ул. Школьная, 9 | Кол-во проектных мест/фактическая загрузка | 100/68 |

Согласно нормативным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования, изложенных в РНГП ВО, для сельских населенных пунктов следует принимать 90 мест на 1000 жителей в общеобразовательных школах и 40 мест на 1000 жителей в дошкольных образовательных учреждениях.

В соответствии с п. 2.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 500 м, для сельских поселений - до 1 км.

При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц.

Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.

Исходя из численности населения на территории Старокалитвенского сельского поселения (2340 чел. на 01.01.2021 г.) на 1000 жителей приходится 160 мест в общеобразовательных школах и 55 мест в детских садах.

**Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Старокалитвенского сельского поселения объектами образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Ед. изм.** | **Ёмкость существующих учреждений обслуживания** | **Нормативная ёмкость учреждений обслуживания** |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 130 | 94 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 375 | 210 |

***Выводы:*** *Вместимость существующих детских дошкольных учреждения и школ удовлетворяет минимальным потребностям существующего населения.*

* + - 1. *Объекты здравоохранения*

1. К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II, периодический уровень обслуживания). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

**В систему здравоохранения Старокалитвенского сельского поселения входит:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес, местоположение** | **Характеристики** | **Количественные показатели** |
| **Учреждения здравоохранения** | | | | |
|  | ФАП с. Старая Калитва | с. Старая Калитва, ул. Зеленая, 13 | Кол-во посещений в смену | 20 посещ/смену |
|  | ФАП х. Лощина | х. Лощина,  ул. Центральная, 72а | Кол-во посещений в смену | 6 посещ/смену |
|  | ФАП с. Терновка | с. Терновка,  ул. Центральная, 36 | Кол-во посещений в смену | 8 посещ/смену |

Согласно нормативным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения, изложенным в РНГП ВО, для сельских населенных пунктов следует принимать:

- ***расчет амбулаторно-поликлинических учреждений производится*** путем умножения числа посещений на 1 человека в год, установленного территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий год на территории Воронежской области, на 1000 человек и деления на коэффициент пересчета годовых показателей в сменные, равный 512. Данным коэффициентом учтено, что поликлиники работают 307 дней в году и 60% всех посещений приходится на первую смену.

*Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими мощностями в смену = (Пос + Обр x 3) x 1000 / 512,*

*где: Пос - посещения;*

*Обр – обращения».*

*Действующая редакция программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на территории Воронежской области (утв. Постановлением Правительства Воронежской областиот 28.12.2020 № 2299 (ред. от 11.03.2021)) по всем видам финансирования предусматривает норматив посещений с профилактическими и иными целями, и посещениями по неотложной медицинской помощи – 4,2посещений на 1 жителя и 1,9317 обращений на 1 жителя.*

*Принимая 1 обращение в среднем за 3 посещения получаем 5,7951 посещений, итого 9,9951 посещения на 1 жителя.*

*Таким образом, с использованием коэффициента 512 в пересчете на 1 тыс. населения норматив составит* ***19,52 посещ/смену****.*

На территории Старокалитвенского сельского поселения расположены три ФАПа общей мощностью – 34 посещения в смену. С учетом численности населения сельского поселения 2340 чел. (по состоянию на 01.01.2021 г.) фактическое количество посещений в смену ФАПов в пересчете на 1 тыс. чел. населения составит:

*34посещ/смену x 1000 чел. / 2340 чел. =* ***14,53посещ/смену.***

* ***расчет для больничных учреждений производится*** по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения;
* ***расчет для диспансеров также производится*** по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения;
* ***расчет станций скорой помощи производится*** исходя из норматива 0,3 вызова на чел./ год;
* ***расчет фельдшерско-акушерских пунктов производится*** исходя из численности жителей в населенных пунктах.

*В соответствии с* [*Приказом*](consultantplus://offline/ref=084C70F197DADF512A7F9E6870B1CFE2F1C926B2FCB4B406880C25BC79p5d7H) *Минздрава России от 15.05.2012 № 543н в населенных пунктах с числом жителей 100 - 300 человек организуются:*

* *фельдшерско-акушерские пункты, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.*

*В населенных пунктах с числом жителей 301 - 1000 человек организуются фельдшерско-акушерские пункты вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций.*

*В населенных пунктах с числом жителей 1001 - 2000 человек организуются:*

* *фельдшерско-акушерские пункты, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не превышает 6 км;*
* *врачебная амбулатория в случае, если расстояние до ближайшей медицинской организации превышает 6 км.*

*В населенных пунктах с числом жителей более 2000 человек для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи организуются врачебные амбулатории вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации либо структурного подразделения (отделения) медицинской организации, оказывающей первичную врачебную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу».*

* ***расчет количества аптечных пунктов производится*** исходя из норматива – 1 объект на 5 000 человек.

**Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Старокалитвенского сельского поселения объектами здравоохранения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Ед. изм.** | **Ёмкость существующих учреждений обслуживания** | **Нормативная ёмкость учреждений обслуживания** | **Территориальная доступность** |
| 1 | Фельдшерско-акушерские пункты | Объект в населенном пункте с числом жителей 100 - 2000 чел. | 3 | 3 | - оказывающие медицинскую помощь в экстренной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 60 минут;  - оказывающие медицинскую помощь в неотложной форме, размещаются с учетом транспортной доступности, не превышающей 120 минут;  - оказывающие первичную медико-санитарную помощь в населенных пунктах с численностью населения свыше 20 тыс. человек, размещаются с учетом шаговой доступности, не превышающей 60 минут |
| 2 | Станции скорой медицинской помощи | Вызов на чел./год | - | 0,29 | 20 мин. транспортная доступность |
| 3 | Аптеки | Объект | - | 1 (на 5 тыс. человек) | 30 мин. пешеходно-транспортной доступности в сельской местности |

***Выводы:*** *Мощность существующих объектов здравоохранения удовлетворяет нормативным потребностям населения.*

* + - 1. *Учреждения социального обеспечения*

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут располагаться в районном центре.

В Старокалитвенском сельском поселении учреждения социального обслуживания отсутствуют.

* + - 1. *Организации и учреждения управления, кредитно-финансовых служб и предприятий связи*

К учреждениям повседневного обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка. На периодическом уровне находятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и полиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы. Сюда же отнесены объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

**На территории сельского поселения располагаются следующие объекты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес, местоположение** |
|  | Администрация Старокалитвенского сельского поселения | с. Старая Калитва, ул. Центральная, 1 |
|  | Опорный пункт охраны порядка |
|  | Отделение почтовой связи № 396605 |
|  | Отделение почтовой связи № 396633 | с. Старая Калитва, ул. Центральная, 8 |
|  | Отделение почтовой связи № 396632 | с. Терновка, ул. Центральная, 36 |
|  | АТС | с. Старая Калитва, ул. Центральная, 1 |
|  | ПАО СберБанк (отделение банка) | с. Старая Калитва, ул. Центральная, 1 |
|  | ПАО СберБанк (отделение банка) | с. Терновка, ул. Центральная, 36 |

* + - 1. *Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства*

На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, предполагается, что развитие отрасли будет происходить на основе частного предпринимательства.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В соответствии с СП 42.13330.2016 в сельских поселениях должны располагаться следующие предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

* Магазины, 300 м2 торговой площади на 1 тыс. чел, в том числе:
* магазины продовольственных товаров 100 м2 торговой площади на 1 тыс. чел;
* магазины непродовольственных товаров, 200м2 торговой площади на 1 тыс. чел;
* Предприятия общественного питания, 40 мест на 1 тыс. чел;
* Предприятия бытового обслуживания, 7 рабочих мест на 1 тыс. чел.

Таким образом, с учетом численности населения (2340 чел.) в сельском поселении должно располагаться:

* 702 м2 торговой площади магазинов, в том числе:
* 234м2 торговой площади магазинов продовольственных товаров;
* 468м2 торговой площади магазинов непродовольственных товаров;
* 94 места на предприятиях общественного питания;
* 16 рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания.

По данным паспорта муниципального образования (по состоянию на 01.01.2021 года) в Старокалитвенском сельском поселении функционируют 10 магазинов общей торговой площадью 636,7 кв.м.

По территориальному принципу для данных учреждений и предприятий обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2 км).

В то же время, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

* + - 1. *Объекты библиотечного обслуживания населения, досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, культовые объекты*

Количество и емкость объектов культуры рассчитываются в соответствии с действующими нормативами. К нормируемым объектам культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек – повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания.

**На территории Старокалитвенского сельского поселения располагаются следующие объекты:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование учреждений обслуживания** | **Адрес учреждений обслуживания** | **Показатели** |
|  | МКУ «Старокалитвенский КДЦ».  Старокалитвенский сельский дом культуры | с. Старая Калитва,  ул. Центральная, 3 | Кол-во зрительных мест  200 |
|  | МКУ «Старокалитвенский КДЦ».  Терновский дом культуры | с. Терновка,  ул. Центральная, 17 | Кол-во зрительных мест  300 |
|  | МКУ «Старокалитвенский КДЦ».  Лощинский сельский клуб | х. Лощина,  ул. Школьная, 14 | Кол-во зрительных мест  150 |
|  | МКУ «Старокалитвенский КДЦ».  Старокалитвенская сельская библиотека | с. Старая Калитва,  ул. Центральная, 3 | Книжный фонд  5000 |
|  | МКУ «Старокалитвенский КДЦ».  Терновская сельская библиотека | с. Терновка,  ул. Центральная, 17 | Книжный фонд  6210 |

Согласно нормативным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и искусства, изложенным в РНГП ВО, для сельских поселений:

* Для ***общедоступной библиотеки с детским отделением, расположенной в административном центре*** сельского поселения и имеющей статус центральной - 1 объект независимо от количества населения. К таким объектам относится библиотека вс. Старая Калитва, расположенная в здании МКУ «Старокалитвенский КДЦ» Старокалитвенского сельского дома культуры по ул. Центральная, 3.

- Для ***муниципальных учреждений культуры клубного типа, расположенных в административном центре поселения*** – 2 объекта. В Старокалитвенском сельском поселении располагается МКУ «Старокалитвенский КДЦ». В структуру МКУ «Старокалитвенский КДЦ» входят: Старокалитвенский сельский дом культуры, Терновский дом культуры и Лощинский сельский клуб.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов в области культуры и искусства для сельских поселений, согласно РНГП, принимается: 15-30 минут.

**Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жителей Старокалитвенского сельского поселения объектами культуры и искусства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Ед. изм.** | **Фактические показатели** | **Нормативные показатели** |
| 1 | Общедоступные библиотеки с детским отделением | объект | 2 | 1 |
| 3 | Муниципальные учреждения культуры клубного типа | объект | 3 | 2 |

***Выводы:*** *Как видно из расчётов, уровень обеспеченности Старокалитвенского сельского поселения объектами в области культуры и искусства соответствует нормативам.*

* + - 1. *Физкультурно-спортивные сооружения и объекты*

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадион и спортзал, как правило, совмещенные со школьными учреждениями (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание.

**По данным администрации Старокалитвенского сельского поселения, на территории поселения располагаются следующие объекты:**

| **№ п/п** | **Наименование спортивных**  **объектов** | **Местоположение спортивных**  **объектов** | **Характеристики объекта, кв. м.** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плоскостные спортивные сооружения (5 шт.) | с. Старая Калитва | 7978 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения (5 шт.) | с. Терновка | 3262 |
|  | Спортивный зал | с. Старая Калитва | 234 |

В соответствии с РНГП Воронежской области минимально допустимый уровень обеспеченности составляет:

* для ***плоскостных сооружений крытых и открытых*** составляет 19,5 тыс. кв. м на 10 тыс. чел;
* для ***физкультурно-спортивных залов*** составляет80кв. м площади пола на 1 тыс. человек.

Расчет показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Старокалитвенского сельского поселения (2390 чел.) в объектах физической культуры и спорта в соответствии с РНГП представлен в таблице ниже:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объектов** | **Ед. изм.** | **Фактические показатели** | **Нормативные показатели** |
| 1 | Плоскостные сооружения крытые и открытые | кв. м | 11240 | 4563 |
| 2 | Физкультурно-спортивные залы | кв. м | 234 | 187,2 |

***Выводы:*** *Как видно из расчётов, уровень обеспеченности Старокалитвенского сельского поселения объектами физической культуры и спорта соответствует нормативам.*

* + 1. ***Транспортная инфраструктура***

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений **в границах населенных пунктов**, а также предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

***Автомобильный транспорт***

В соответствии с постановлением Администрации Воронежской области от 30.12.2005 № 1239 «Об утверждении показателей отнесения автомобильных дорог общего пользования к собственности Воронежской области» (в ред. от 11.10.2021 №34), размещаемые на территории поселения дороги регионального значения, являются собственностью Воронежской области.

**Перечень автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории поселения, приведён в таблице:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Шифр дороги** | **Наименование дорог** | **Категория** |
| 20 ОП РЗ КВ13-0 | Богучар – Старая Калитва – Россошь | III |
| 20 ОП РЗ Н24-27 | «Богучар – Старая Калитва – Россошь» - с. Кулаковка | III |
| 20 ОП РЗ Н В63-0 | Ольховатка - Старая Калитва | IV |

К автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, относятся автомобильные дороги, не включенные в перечень федеральных автомобильных дорог:

- соединяющие областной центр с административными центрами муниципальных районов, с федеральными автомобильными дорогами общего пользования;

- соединяющие между собой федеральные автомобильные дороги общего пользования;

- обеспечивающие межрегиональное сообщение;

- соединяющие между собой административные центры муниципальных районов и обеспечивающие межрайонное сообщение;

- отмыкающиеся от федеральных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам;

- отмыкающиеся от региональных или межмуниципальных автомобильных дорог к населенным пунктам;

- являющиеся подъездами к объектам капитального строительства, находящимся в собственности Воронежской области.

Необходимо отметить, что для развития населенных пунктов огромную роль играют удобные транспортные связи с административным центром сельского поселения.

***Улично-дорожная сеть***

Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к ней территорией должна обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи между функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожную сеть населённых пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети населенного пункта следует выделять главные улицы. Главная улица – связь жилых территорий с общественным центром. Данные улицы и дороги должны обеспечивать удобные транспортные связи населения с основными местами приложения труда, районными центрами, зонами отдыха, а также с внешними автомобильными дорогами.

В соответствии с СП 42.13330.2016в составе населённых пунктов сельских поселений следует выделять основные улицы поселения, проходящие по всей территории населенного пункта, осуществляющие основные транспортные и пешеходные связи, а также связь территории жилой застройки с общественным центром и выходящие на внешние дороги. Также выделаются местные улицы, обеспечивающие связь жилой застройки с основными улицами.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**автомобильных дорог общего пользования**

**местного значения Старокалитвенского сельского поселения**

(в соответствии с постановлением администрации Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 17.04.2017 № 47)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес начало участка, км/№ дома** | **Адрес конца участка, км/№ дома** | **Протяженность, км** | **Ширина покрытия, м** | **Тип покрытия** |
| с. Старая Калитва | | | | | |
| 1 | ул. Юбилейная, №1 | ул. Юбилейная, №12б | 0,33 | 4 | грунтовое |
| 2 | ул. Красная, №1 | ул. Красная, №83а | 1,00 | 4 | грунтовое |
| 3 | ул. Подгорная, №1 | ул. Подгорная, №64а | 3,07 | 4 | грунтовое |
| 4 | пер. 1 Садовый, №2 | пер. 1 Садовый, №6 | 0,25 | 4 | грунтовое |
| 5 | пер. 2 Садовый, №1 | пер. 2 Садовый, №4а | 0,26 | 4 | грунтовое |
| 6 | ул. Липовая, №1 | ул. Липовая, №29 | 0,75 | 4 | грунтовое |
| 7 | пер. Березовый, №1 | пер. Березовый, №19 | 0,51 | 4 | грунтовое |
| 8 | пер. Школьный, №1 | пер. Школьный, №6 | 0,18 | 4 | щебень |
| 9 | пер. Базарный, №1 | пер. Базарный, №15 | 0,19 | 4 | грунтовое |
| 10 | ул. Яровая, №1 | ул. Яровая, №40 | 1,07 | 4 | грунтовое |
| 11 | ул. Солнечная, №1 | ул. Солнечная, №18 | 0,5 | 4 | грунтовое |
| 12 | ул. Московская, №1 | ул. Московская, №9 | 0,63 | 4 | грунтовое |
| 13 | ул. Заречная, №1 | ул. Заречная, №23 | 1,33 | 4 | грунтовое |
| 14 | ул. Колхозная, №1 | ул. Колхозная, №29 | 2,06 | 4 | грунтовое |
| 15 | пер. Луговой, №1 | пер. Луговой, №3 | 0,3 | 4 | грунтовое |
| 16 | ул. Школьная, №73 | ул. Школьная, №85 | 0,35 | 4 | грунтовое |
| 17 | подъезд к ул. Степной | ул. Степная, №1 | 0,38 | 4 | щебень |
| 18 | ул. Базарная, №7 | ул. Базарная, №54а | 0,56 | 4 | щебень |
| 19 | пер. Центральный, №1 | пер. Центральный, №6 | 0,21 | 4 | грунтовое |
| 20 | ул. Березовая, №8 | ул. Березовая, №12 | 0,2 | 4 | грунтовое |
| 21 | подъезд к дет. саду "Сказка" |  | 0,13 | 4 | грунтовое |
| 22 | съезд с ул. Степная на ул. Советская |  | 0,28 | 4 | грунтовое |
| 23 | съезд с ул. Колхозная на ул. Луговая |  | 0,4 | 4 | грунтовое |
| 24 | от региональной дороги до тур. баз |  | 3,00 | 4 | грунтовое |
| 25 | ул. Юбилейная, №7 | кладбище, ул. Юбилейная, 7Д | 0,52 | 4 | грунтовое |
| 26 | кладбище, ул. Юбилейная, 7Д | свалка ТБО (Юбилейная) | 0,78 | 4 | грунтовое |
| 27 | ул. Школьная, №1 | ул. Березовая, №12 | 0,34 | 4 | грунтовое |
| 28 | ул. Садовая, №38 | ул. Школьная, №9 | 0,23 | 4 | грунтовое |
| 29 | ул. Школьная, № | стадион, ул. Школьная, №33-а | 0,55 | 4 | грунтовое |
| 30 | ул. Солнечная, №1 | ул. Яровая, №16,40 | 1,14 | 4 | грунтовое |
| 31 | ул. Солнечная, №12 | до региональной трассы | 0,09 | 4 | грунтовое |
| 32 | от региональной трассы | до МТФ №7 (ул. Колхозная, 1-а) | 0,09 | 4 | грунтовое |
| 33 | ул. Заречная, №23 | ул. Степная, №21 | 1,84 | 4 | грунтовое |
| 34 | подъезд к эл. подстанции | ул.Степная,1-а | 0,3 | 4 | грунтовое |
| 35 | от эл. Подстанции | ул. Луговая, №32 | 0,55 | 4 | грунтовое |
| 36 | от эл. Подстанции | ул. Луговая, №14 | 0,55 | 4 | грунтовое |
| 37 | ул. Садовая, №1 | ул. Садовая, №64 | 0,99 | 4 | грунтовое |
| 38 | подъезды к сельскохозяйственным угодьям КФХ, ООО "Восток-Агро" |  | 29,395 | 4 | грунтовое |
| 39 | от столовой до Молодежной ул. Центральная, 49 | ул. Школьная, 33а | 1,00 | 7 | асфальт |
| 40 | ул. Луговая, №1 | ул. Луговая, №95 | 1,1 | 7 | асфальт |
| 41 | ул. Советская, №1 | ул. Советская, № 33 | 1,5 | 7 | асфальт |
| 42 | ул. Молодежная, №1 | ул. Молодежная, №22 | 0,7 | 7 | асфальт |
| 43 | ул. Юбилейная, №1 | ул. Юбилейная, №29 | 0,5 | 7 | асфальт |
| 44 | ул. Березовая, №1 | ул. Березовая, №19 | 0,6 | 7 | асфальт |
| 45 | ул. Базарная, №18 | ул. Базарная, №2 | 0,75 | 7 | асфальт |
| 46 | ул. Советская, №2а | ул. Дальняя, №16 | 1,00 | 7 | асфальт |
| 47 | ул. Степная, № 1 | ул. Степная, 21 | 0,4 | 7 | асфальт |
| с. Кулаковка | | | | | |
| 48 | ул. Центральная, №1а | ул. Центральная, №89 | 1,1 | 7 | асфальт |
| 49 | ул. Херсонская, №1 | ул. Херсонская, №26 | 1,75 | 4 | грунтовое |
| 50 | ул.Донская,1 | ул. Донская, №27а | 1,475 | 4 | грунтовое |
| с. Терновка | | | | | |
| 51 | ул. Крутая | ул. Крутая | 1,53 | 4 | грунтовое |
| 52 | ул. Яровая, №1 | ул. Яровая, №7 | 0,68 | 4 | грунтовое |
| 53 | пер. Солнечный, №1 | пер. Солнечный, №4 | 0,5 | 4 | грунтовое |
| 54 | ул. Нагорная, №1 | ул. Нагорная, №14 | 0,93 | 4 | грунтовое |
| 55 | ул. Молодежная, №1 | ул. Молодежная, № 17 | 0,88 | 4 | грунтовое |
| 56 | ул. Степная, № 1 | ул. Степная, № 15 | 0,35 | 4 | грунтовое |
| 57 | ул. Колхозная, №1 | ул. Колхозная,№19 | 0,2 | 4 | грунтовое |
| 58 | от региональной трассы | до ангара | 0,12 | 4 | грунтовое |
| 59 | от региональной трассы | до Жимайлова С.М. (ул. Центральная, №2) | 0,16 | 4 | грунтовое |
| 60 | от региональной трассы | до МТФ | 0,4 | 7 | асфальт |
| 61 | ул. Садовая, №1 | ул. Садовая, №24 | 0,6 | 7 | асфальт |
| 62 | пер. Тихий, №1 | пер. Тихий, №4 | 0,1 | 7 | асфальт |
| 63 | ул. Луговая, №1 | ул. Луговая, №29 | 0,75 | 7 | асфальт |
| 64 | пер. Луговой, №1 | пер. Луговой, №14 | 0,1 | 7 | асфальт |
| 65 | ул. Зеленая, №1 | ул. Зеленая, №21 | 0,2 | 7 | асфальт |
| 66 | ул. Береговая, №1 | ул. Береговая, №14 | 0,48 | 7 | асфальт |
| 67 | ул. Весенняя, №1 | ул. Весенняя, №17 | 0,4 | 7 | асфальт |
| 68 | ул. Ветеранов, №1 | ул. Ветеранов, №22 | 0,18 | 7 | асфальт |
| 69 | ул. Школьная, №1 | ул. Школьная, №18а | 0,3 | 7 | асфальт |
| 70 | ул. Сиреневая, №1 | ул. Сиреневая, №6 | 0,15 | 7 | асфальт |
| 71 | ул. Молодежная, | ул. Молодежная, №2 | 0,4 | 7 | асфальт |
| 72 | ул. Урожайная, №1 | ул. Урожайная, №19 | 0,5 | 7 | асфальт |
| х. Лощина | | | | | |
| 73 | ул. Луговая, №1 | ул. Луговая, №36 | 1,00 | 4 | грунтовое |
| 74 | от региональной трассы | до ул. Молодежная, №25 | 0,195 | 4 | грунтовое |
| 75 | подъезды к сельскохозяйственным угодьям КФХ, ООО "Берег" |  | 5,27 | 4 | грунтовое |
| 76 | ул. Садовая, №2 | ул. Садовая, №4 | 0,8 | 7 | асфальт |
| 77 | ул. Молодежная, №1 | ул. Молодежная, №43 | 1,1 | 7 | асфальт |
| 78 | ул. Школьная, №1 | ул. Школьная, №22 | 0,65 | 7 | асфальт |
| 79 | ул. Зеленая, №1 | ул. Зеленая, №18 | 0,5 | 7 | асфальт |
| **ИТОГО** | | | 86,6 |  |  |

***Выводы:*** *в населённых пунктах Старокалитвенского сельского поселения требуется укладка асфальтового покрытия на всех участках главных улиц с грунтовым покрытием и асфальтирование улиц, не имеющих твёрдого покрытия.*

* + 1. *Инженерная инфраструктура*

***Водоснабжение***

Источником водоснабжения населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района являются подземные воды из скважин. Услуги холодного водоснабжения на территории Старокалитвенского сельского поселения производит МУП «Теплосеть».

В поселении система водоснабжения частично организована во всех населенных пунктах.

В соответствии с паспортом Старокалитвенского сельского поселения (по состоянию на 01.01.2020 г.) служба водопроводного хозяйства поселения включает в себя эксплуатацию и обслуживание: артезианских скважин – 11 шт; водонапорных башен – 11 шт; водопроводных сетей протяжённостью 38,33 км.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Конструктивно водопроводная сеть выполнена из стальных, чугунных, асбоцементных, полиэтиленовых труб.

Сооружения очистки и подготовки воды на территории Старокалитвенского сельского поселения в настоящее время отсутствуют.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

**Сведения о водопроводном хозяйстве Старокалитвенского сельского поселения представлены в таблицах ниже**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенного**  **пункта** | **Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей** | | **Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов), ед.** | **Число насосных станций**  **1-го подъема, ед.** | **Число насосных станций 2-го и**  **3-го подъема, ед.** | **Установленная производственная мощность насосных станций,**  **тыс. куб. м/сутки** | | **Протяженность водоводов, км** | | | | | |
| **количество, ед.** | **из них: число отдельных водопроводных сетей, ед.** | **всего** | | **уличной водопроводной сети** | | **внутриквартальной и внутридворовой сети** | |
| **1-го**  **подъема** | **2 подъема** | **км** | **в т. ч. нуждающихся в замене** | **всего** | **в т. ч.**  **нуждающейся в замене** | **всего** | **в т. ч. нуждающейся в замене** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Всего**  **по поселению** |  |  |  |  |  |  |  | **38,33** |  | **29,72** |  |  |  |
| в т.ч. по населенным пунктам | | | | | | | | | | | | | |
| с.Старая Калитва |  |  |  |  |  |  |  | 13,42 |  | 13,42 |  |  |  |
| с.Кулаковка |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 100% | 2,5 | 100% |  |  |
| с.Терновка |  |  |  |  |  |  |  | 8,49 | 100% | 8,1 | 100% |  |  |
| х.Лощина |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 100% | 5,7 | 100% |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **населенного**  **пункта** | **Водонапорные башни** | | | **Артезианские скважины** | | | | **Количество колодцев, ед.** |
| **количество, ед.** | **мощность** | **в т. ч. нуждающиеся в замене, ед.** | **количество, ед.** | **мощность** | **в т. ч. нуждающиеся в замене, ед.** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** |
| **Всего**  **по поселению** | **11** |  |  | **11** |  |  | |  |
| в т.ч. по населенным пунктам | | | | | | | | |
| с.Старая Калитва | 6 |  | Прошел кап.ремонт | 5 | 0,200 тыс.куб.м\сут | Прошел кап.ремонт | 47 пожарных гидрантов | |
| с.Кулаковка | 1 |  | 1 | 1 | 0,090 тыс.куб.м\сут | 1 | 1 пожарный гидрант | |
| с.Терновка | 3 |  | 2 | 3 | 0,180 тыс.куб.м\сут | 3 | 1 пожарный гидрант | |
| х.Лощина | 1 |  | 1 | 2 | 0,180 тыс.куб.м\сут | 1 | 1 пожарный гидрант | |

Анализ существующей системы водоснабжения показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

Износ разводящей водопроводной сети, насосно-силового оборудования и сооружений системы водоснабжения резко снижает надежность и безопасность системы водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водозаборов (далее по тексту ЗСО), в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.41110-02 в размере 50 метров.

**Мероприятия по первому поясу ЗСО:**

* территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть заасфальтированы;
* не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;
* здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;
* в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;
* водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;
* все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

**Мероприятия по второму и третьему поясам:**

* выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
* бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
* запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
* запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;
* своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

**Мероприятия по второму поясу:**

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

* не допускается, размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, птицефабрик и животноводческих предприятий, а также иных объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод;
* не допускается, применение удобрений и ядохимикатов;
* не допускается, рубка леса главного пользования и реконструкции.

**Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:**

* в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;
* не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

***Водоотведение***

Канализование жилого фонда поселения не организовано. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующим вывозом специальной техникой. Согласно сведениям, предоставленным администрацией Старокалитвенского сельского поселения, на территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

При застройке планируемых территорий жилыми домами, развитии промышленного и сельскохозяйственного производства необходимо новое строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки.

***Газоснабжение***

В настоящее время газоснабжение Старокалитвенского сельского поселения производится на базе природного газа через ГРП «Криничное».

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является филиал в Россошанском районе ООО «Газпром межрегион Воронеж».

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме: высокого, среднего, низкого давлений.

* + I-я ступень — газопровод высокого давления I категории р ≤ 0,6 МПа;
  + II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,3 МПа.
  + III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,005 Мпа

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 3 ГРП и 19 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки в основном для газопровода низкого давления.

По данным паспорта поселения (по состоянию на 01.01.2020 г.) на территории населенных пунктов общая протяженность уличной газовой сети составляет 88,343км, количество газифицированных жилых домов – 652 ед.

**Сведения о газификации населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения представлены в таблице ниже** (по данным паспорта поселения по состоянию на 01.01.2021 г.):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **Протяженность уличной**  **газовой сети, км** | | **Количество газифицированных жилых домов, ед.** | **Количество**  **негазифицированных жилых домов, ед.** |
| **всего** | **в т. ч. нуждающейся в замене и ремонте** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Всего по поселению** | **88,343** |  | **652** | **476** |
| в т.ч. по населенным пунктам | | | | |
| с. Старая Калитва | 37,579 |  | 369 | 215 |
| с. Кулаковка | 15,585 |  | 45 | 71 |
| с. Терновка | 18,367 |  | 139 | 100 |
| х. Лощина | 16,812 |  | 102 | 90 |

**Направления использования газа:**

* Технологические нужды промышленности;
* Хозяйственно-бытовые нужды населения (в т.ч. пищеприготовление);
* Энергоноситель для теплоисточников (горячего водоснабжения и отопления).

***Теплоснабжение***

Централизованное теплоснабжение муниципального образования Старокалитвенского сельского поселения осуществляется от котельных. В поселении 3 источника теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч, работающих на газообразном и твердом топливе.

В селе Терновка функционируют 2 котельные:

- первая котельная угольная расположена на ул. Школьная 9, потребителем тепловой энергии является МКОУ Терновская ООШ. Система теплоснабжения закрытая, схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная с насосным оборудованием.

- вторая котельная газовая расположена на ул. Весенняя, потребителем тепловой энергии является МКДОУ Терновский детский сад.

В селе Старая Калитва расположена одна газовая котельная на ул. Школьная 30а, потребителем тепловой энергии является МКОУ Старокалитвенская СОШ. Система теплоснабжения закрытая, схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная с насосным оборудованием.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации населенных пунктов. Часть жилых домов отапливается от индивидуальных автономных отопительных котлов, работающих на природном газе, часть имеет печное отопление (топливо – дрова, уголь).

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

**Сведения об объектах теплоснабжения Старокалитвенского сельского поселения представлены в таблице ниже:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **Число источников теплоснабжения** | | | | | | | | | **Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/ч** | | | | | **Количество котлов (энергоустановок), ед.** | **Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, кмм** | | | | | | **Число когенерационных источников, ед.** | |
| **всего, ед.** | **в том числе мощностью, Гкал/ч** | | | **работающих**  **на топливе, ед.** | | | | |
| **до 3** | **от**  **3 до 20** | **от 20 до 100** | **твердом** | | | **жидком** | **газообразном** | **всего** | **в том числе** | | | | **всего** | **в т.ч. диаметром** | | | | **сети, нуждающиеся в замене** |
| **до 3** | **от**  **3 до 20** | | **от**  **20 до 100** | **до 200 мм** | | **от 200 до 400 мм** | **от 400 до 600 мм** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| **Всего**  **по поселению** | **3** |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | **0,5** | |  |  |  |  | |
| в т. ч. по населенным пунктам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с. Старая Калитва | 1 | 1 |  |  | |  |  | | 1 |  |  |  |  | |  |  | | 0,25 |  |  |  | |  |
| с.  Терновка | 2 | 2 |  |  | | 1 |  | | 1 |  |  |  |  | |  |  | | 0,25 |  |  |  | |  |

***Электроснабжение***

В настоящее время электроснабжение потребителей Старокалитвенского сельского поселения Россошанского района в основном осуществляется по распределительной сети ВЛ 10кВ от подстанции ПС 110/10кВ «Старая Калитва» (с. Старая Калитва). По балансовой принадлежности объекты электроснабжения относятся к производственному отделению «Лискинские электрические сети», которые входят в состав Филиал «Россети Центр «Воронежэнерго».

Распределение электроэнергии по потребителям населенных пунктов, входящих в состав поселения, осуществляется через понижающие трансформаторные подстанции10/0.4 кВ (в количестве 51ед.).

Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

По данным паспорта поселения (по состоянию на 01.01.2020 г.) общая протяженность улиц, проездов, набережных в Старокалитвенском сельском поселении равна 86,6 км, общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных – 19,04км.

Все населенные пункты сельского поселения электрифицированы.

На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора.

Проблемы в области электроснабжения:

1.Высокий износ сетей и оборудования.

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий жилой застройки, объектов производства, перспективных объектов туристко-рекреационного комплекса.

**Электрификация Старокалитвенского сельского поселения в соответствии с данными паспорта по состоянию на 01.01.2021 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование населенного пункта** | **Общая протяженность улиц, проездов, набережных, км** | **Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км** |
|
| 1 | 2 | 3 |
| **Всего по поселению** | **86,6** | **19,04** |
| в т.ч. по населенным пунктам |  |  |
| с. Старая Калитва | 63 | 10,48 |
| с. Кулаковка | 4,5 | 1,68 |
| с. Терновка | 9,8 | 3,6 |
| х. Лощина | 9,3 | 3,28 |

### *Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства*

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Основной тип застройки на территории Старокалитвенского сельского поселения - индивидуальное жилищное строительство.

Общая площадь жилищного фонда в Старокалитвенском сельском поселении согласно данным Администрации поселения по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 57,04 тыс. м2 (застройка индивидуальными жилыми домами), в том числе по населённым пунктам:

* село Старая Калитва – 32,48 тыс. м 2;
* село Кулаковка – 5,76 тыс. м 2;
* село Терновка – 10,48 тыс. м 2;
* хутор Лощина – 8,32 тыс. м 2.

***Распределение жилого фонда по степени амортизации***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Категория жилого фонда** | **Группировка строений по износу, тыс. м 2** | | |
| **0-30%** | **31-70%** | **>70%** |
| Жилой фонд – всего | 32,54 | 23,19 | 1,2 |
| В т.ч. личной собственности граждан | 32,54 | 22,17 | 1,0 |

Жилищный фонд Старокалитвенского сельского поселения характеризуется хорошим техническим состоянием. Процент ветхого жилья со сверхнормативным износом (более 70%) равен 1,7% от общего количества домов, жилья с износом 31-70% - 41,2%, с износом 0-30% - 57,1%.

***Характеристика существующего жилищного фонда по степени благоустройства***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория жилого фонда | Благоустройство жилого фонда | | | | | | | | | | | |
| водопрово-дом | | канализация | | центральное отопление | | горячее водоснабжение | | ваннами | | газом | |
| тыс.м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % | тыс. м2 | % |
| Жилой фонд - всего | 41,0 | 71,9 | 41,0 | 71,9 | - | - | 20,6 | 36,1 | 20,5 | 35,9 | 49,2 | 86,3 |

Жилищный фонд Старо поселения отличается высокой степенью благоустройства. На 71,9-86,3% он оборудован водопроводом, канализацией и газом.

Имеется потребность в оборудовании жилищного фонда центральным отоплением и горячим водоснабжением.

***Ввод в эксплуатацию жилой площади***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годы | Государственное, муниципальное, ведомственное и др. строительство | |
| Индивидуальная жилая застройка | |
| кол-во | м2 |
| 2016 | 1 | 58 |
| 2017 | - | - |
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | 2 | 91 |
| 2021 | 12 | 539 |
| всего за период | 15 | 688 |

Общая численность населения на территории Старокалитвенского сельского поселения – 2340 человек.

Таким образом, средняя жилищная обеспеченность составляет 24,38 м2 общей площади на человека. Так как жилой фонд на территории населенных пунктов представлен индивидуальными жилыми домами, для оценки обеспеченности населения следует применять показатель 40 м2 на одного жителя.

В очереди на улучшение жилищных условий на 01.01.2021г. в администрации поселения стоят 7 семей.

*В результате анализа, проведенного в пункте 1.10.4., выявлено следующее:*

* *хорошее техническое состояние жилищного фонда;*
* *низкая средняя жилищная обеспеченность;*
* *высокий уровень благоустройства жилищного фонда;*
* *имеется потребности в строительстве муниципального жилья для обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.*

Для решения жилищной проблемы необходимо:

* наращивание темпов жилищного строительства за счет всех источников финансирования;
* создание благоприятного климата для привлечения инвесторов в решении жилищной проблемы;
* сокращение себестоимости строительства за счет применения новых технологий и новых строительных материалов;
* предоставление льготных жилищных кредитов и решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из бюджета.

Новое жилищное строительство необходимо как для улучшения жилищных условий существующего населения, так и обеспечения жилищным фондом прироста населения.

* + 1. *Объекты массового отдыха жителей поселения, благоустройство и озеленение территории поселения*

Согласно ст. 14 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

* создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
* осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
* создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.

***Массовый отдых жителей поселения***

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности территории, среди которых основными являются климатические. Факторами, способствующими развитию рекреации в Старокалитвенском сельском поселении, являются следующие**:**

* наличие водоемов;
* купальный период с температурами массового купания 20-220С продолжается в среднем 80-90 дней;
* наличие лесных массивов естественного и искусственного происхождения;
* хорошая транспортная доступность;
* равнинный рельеф с естественными ландшафтами.

Согласно СП 42.13330.2016:

* Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте не более 1,5 ч.
* Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га, в зоне пустынь и полупустынь - не менее 30 га.
* Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха, следует принимать, м2 на одного посетителя: не менее 8 м2 для речных и озёрных пляжей; не менее 5 м2 для морских, речных и озерных для детей.
* Минимальную протяженность береговой полосы пляжа на одного посетителя следует принимать, м, не менее: речных и озерных - 0,25.

На берегу реки Дон располагается большое количество туристических баз:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объекты туристско-рекреационного назначения** | | |
| 1 | ОАО «Минудобрения» | с. Старая Калитва, ул. Красная |
| 2 | ООО «АС» | Россошанский р-н, северо-восточная часть кадастрового квартала 36:27:0990014 |
| 3 | ООО «ВАНК» | Россошанский р-н, северо-восточная часть кадастрового квартала 36:27:0990014 |
| 4 | Туристическая база | Россошанский р-н, в северо-восточной части кадастрового квартала 36:27:0990014 |
| 5 | ООО «Виктория Плюс» | с. Старая Калитва, ул. Яровая |
| 6 | ООО «РМУ» | Россошанский р-н, в северо-восточной части кадастрового квартала 36:27:0990014 |
| 7 | ООО «Дельта Пак» | Россошанский р-н, северо-восточная часть кадастрового квартала 36:27:0990014 |
| 8 | ООО«Росстальконструкция» | с. Старая Калитва, ул. Солнечная |
| 9 | ООО «Полистома» | Россошанский р-н |
| 10 | Туристическая база, Ласунов Р.И. | Россошанский р-н, северо-восточная часть кадастрового квартала 36:27:0990014 |
| 11 | ОАО «Ремстрой» | Россошанский р-н,северо-восточная часть кадастрового квартала 36:27:0990014 |
| 12 | ООО «Калитва Плюс» | с. Старая Калитва, ул. Яровая |
| 13 | ООО «Дон-Агро» | с Кулаковка, ул. Херсонская, 1 |

Здесь же располагаются стихийно сложившиеся места купания. Требуется устройство оборудованного пляжа.

Рассчитывать число единовременных посетителей на пляжах следует с учетом коэффициентов одновременной загрузки пляжей общего пользования для местного населения 0,2.

Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м2 на одного посетителя.

**Расчёт минимальной требуемой площади пляжа для Старокалитвенского сельского поселения:**

* Численность населения на 01.01.2021 г. составляет – 2340человек;
* Коэффициент для расчёта единовременных посетителей на пляже – 0,2;
* Размер пляжа – 8 м2 на одного посетителя.

2340 х 0,2 х 8 = 3744 м2.

Таким образом, для устройства пляжей в поселении нужно предусмотреть минимальную нормативную площадь 3744 м2.

***Благоустройство и озеленение территории поселения***

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма, занятий физической культурой и спортом.

В сельских поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

В соответствии с РНГП ВО расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности сельского поселения озелененными территориями общего пользования – 12 кв.м./чел. Исходя из существующей численности населения, площадь озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах Старокалитвенского сельского поселения должна составлять 28080кв.м. (2,8 га).

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Старокалитвенского сельского поселения, фактическая площадь озелененных территорий общего пользования в границах населенных пунктов поселения составляет **2,56** га, в т.ч.:

* в с. Старая Калитва–2,56 га**.**

***Вывод:***

* 1. *Необходимо проведение мероприятий по комплексному озеленению населённых пунктов поселения.*
  2. *Существует необходимость в благоустройстве и озеленении центральных улиц населённых пунктов поселения.*
  3. *Имеется необходимость в устройстве рекреационных зон сезонного использования.*
  4. *Необходимо устройство оборудованного пляжа на р. Дон.*
  5. *Необходимо благоустройство парков для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, включающее в себя разбивку газонов, высадку декоративного кустарника и деревьев, установку скамеек, устройство детских игровых площадок с. Старая Калитва, с. Терновка, с. Кулаковка, х. Лощина.*
  6. *Требуется строительство детских игровых площадок в населенных пунктах Старокалитвенского сельского поселения.*
  7. *Требуется устройство пешеходных тротуаров на территории населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения.*
     1. *Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами накопления твердых коммунальных отходов и местами захоронения*

***Места накопления отходов***

На территории Старокалитвенского сельского поселения отсутствуют объекты размещения отходов.

Региональный оператор ГУП ВО «Облкоммунсервис» обслуживает население и осуществляет транспортирование ТКО с территорий домовладений населенных пунктов и с площадок накопления твердых коммунальных отходов, для дальнейшей передачи МУП г. Россоши с/а «Коммунальник».

***Места захоронения***

На территории Старокалитвенского сельского поселения расположено 7 кладбищ.

Общая площадь кладбищ составляет 7,07 га.

*Перечень кладбищ, находящихся на территории сельского поселения*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Населённый пункт** | **Площадь, кв. м.** | **Действующее/**  **закрытое** |
| 1. | с. Терновка, ул. Центральная, 25а  (36:27:0830002:189) | 6344,89 | Действующее |
|  | близ с. Терновка | 5702,36 | Закрытое |
| 3. | х. Лощина,  (36:27:0820002:146, 36:27:0960022:179) | 11660,18 | Действующее |
| 4. | с. Старая Калитва, ул. Колхозная, 7б  (36:27:0800012:72) | 13556,1 | Действующее |
| 5. | с. Старая Калитва, ул. Юбилейная, 7д  (36:27:0800003:107) | 23545,05 | Действующее |
| 6. | с. Старая Калитва,  (36:27:0960024:67) | 5681,64 | Действующее |
| 7. | с. Кулаковка,  (36:27:0960010:185) | 4216,56 | Действующее |
| **ИТОГО** | | 70706,78 |  |

В соответствии с РНГП минимально допустимый уровень обеспеченности местами погребения составляет – 0,24 га на 1000 чел. Для существующей численности населения необходима площадь 0,56га.

Так как данные о заполненности кладбищ отсутствует, оценить уровень обеспеченности жителей Старокалитвенского сельского поселения местами захоронений не представляется возможным. Однако, площадь действующих кладбищ больше нормативно необходимой.

***Места размещения биологических отходов***

На территории Старокалитвенского сельского поселения отсутствуют действующие места размещения биологических отходов (трупов животных).

Обезвреживание биологических отходов (трупы животных, абортированные и мертворожденные плоды, последы), образующихся в результате хозяйственной деятельности предприятий животноводства, размещенных на территории Старокалитвенского сельского поселения, обеспечивается в собственных крематорах предприятия.

***ОБЩИЙ ВЫВОД:***

*С целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблем, требующих оптимизационных мероприятий, выполнен комплексный анализ территории Старокалитвенского сельского поселения.*

*В результате проведенного анализа было выявлено, что Старокалитвенское сельское поселение относится к числу поселений, перспектива развития которых в значительной степени может быть обусловлена рядом факторов: благоприятное состояние окружающей среды для развития рекреационной деятельности; накопленный социально-экономический потенциал; возможность расширения земель населенных пунктов с целью строительства жилых кварталов за счет неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, выделение инвестиционных площадок для развития сельскохозяйственного производства.*

*Кроме того, Старокалитвенское сельское поселение обладает рядом благоприятных градостроительных предпосылок для экономического развития поселения (удобные транспортные связи, территориальные ресурсы).*

**2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Старокалитвенского сельского поселения.

Содержание разделов и графических материалов Генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления.

* 1. Базовый прогноз численности населения Старокалитвенского сельского поселения.

Главной стратегической целью в развитии демографических процессов и в демографической политике на перспективу является смягчение негативных тенденций и улучшение демографической ситуации в целом.

К основным направлениям демографической политики относятся:

* повышение или сохранение рождаемости;
* снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;
* оптимизация миграционных процессов.

Комплексный прогноз основан на следующих концептуальных подходах в развитии экономики, социальной сферы и градостроительства:

* повышение демографического потенциала территории;
* повышение и закрепление трудовой миграции;
* активизация социально-экономического развития периферийных районов.

Базовый прогноз численности предполагает:

* уровень рождаемости 3,0-8,15‰, то есть рост и стабилизация сложившегося показателя рождаемости;
* уровень смертности 10,6-16,8‰(стабилизация и снижение сложившегося показателя);
* среднегодовой уровень миграции – (-5)-1,8‰. (стабилизация показателя в виду близости сельского поселения к районному центру – р.п. Россошь (35 км)).

Стабильный уровень рождаемости и снижение показателя смертности, в особенности населения в трудоспособном возрасте, позволит увеличить темпы естественного прироста населения, а оптимизация миграционных процессов приведет к стабилизации или увеличению населения поселения, которое к концу расчетного срока составит 2340 человек в целом по поселению, в том числе:

* село Старая Калитва – 1292 чел.,
* село Кулаковка - 112 чел.,
* хутор Лощина - 405 чел.,
* село Терновка – 531 чел.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Годы** | | |
| **2022** | **2032** | **2042** |
| Численность, чел./% | 2340/100,0 | 2066/100,0 | 2374/100,0 |
| - моложе трудоспособного возраста | 496/21,2 | 417/20,2 | 553/23,3 |
| - в трудоспособном возрасте | 1302/55,6 | 1172/56,7 | 1405/59,2 |
| - старше трудоспособного возраста | 542/23,2 | 477/23,1 | 416/17,5 |

**Вывод:**

По результатам анализа, проведенного в пункте 2.1., выявлено следующее:

* *согласно проекту, будет происходить постепенное изменение типа возрастной структуры, за счет стимулирования уровня рождаемости и создания благоприятных условий для жизни населения;*
* *проведение активной демографической и миграционной политики будет способствовать росту населения и сохранению демографического потенциала на территории поселения;*
* *для стабилизации и улучшения демографической ситуации потребуется восстановление и развитие АПК, в том числе среднего и малого предпринимательства, что позволит сократить отток населения молодых возрастов и трудоспособного и, возможно, потребуется привлечение трудоспособного населения из других поселений и областей.*
  1. **Предложения по оптимизации административно-территориального устройства Старокалитвенского сельского поселения.**

Задачами территориального планирования в сфере административно-территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствие требованиям действующего законодательства.

Согласно Закону Воронежской области от 27.10.2006 № 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке его изменения» административно-территориальное устройство основывается на принципах: учета исторически сложившейся системы расселения и тенденций ее развития; территориального единства; создания правовых, экономических, финансовых и организационных условий для формирования и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления; учета природно-географических условий; рационального использования природных ресурсов и экономического потенциала территории, развития системы коммуникаций; развития социальной инфраструктуры, культурно-бытовых традиций и исконных видов хозяйственной деятельности населения.

Границы и статус Старокалитвенского сельского поселения установлены законом Воронежской области от 15.10.2004 № 63-ОЗ.

Границы с. Старая Калитва, с. Кулаковка, х. Лощина, с. Терновка не установлены. Сведения о границах не внесены в ЕГРН.

В рамках настоящего проекта генерального плана проведены работы по установлению границ населенных пунктов: с. Старая Калитва, с. Кулаковка, х. Лощина, с. Терновка.

1. С учетом изложенного выше, общая площадь земель в границах населенных пунктов на территории Старокалитвенского сельского поселения составит 1207,32 га, в том числе:
2. село Старая Калитва – 595,03 га;
3. село Кулаковка – 74,89 га;
4. хутор Лощина – 266,88 га;
5. село Терновка – 270,52 га.

**Перечень мероприятий по территориальному планированию в части**

**административно-территориального устройства и этапы их реализации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Этапы реализации проектных решений** | |
| **I очередь** | **II очередь** |
|  | Проведение комплекса мероприятий по установлению границ с. Старая Калитва, с. Кулаковка, х. Лощина, с. Терновка, в порядке, определенном действующим законодательством и внесению сведений о границах в ЕГРН. | **+** |  |
|  | Проведение необходимых мероприятий по уточнению площадей земель различных категорий на территории Старокалитвенского сельского поселения и внесении соответствующих изменения в учётную документацию. | **+** |  |

* 1. **Предложения по совершенствованию и развитию функционального зонирования.**

Согласно ст. 23 ГрК РФ на картах, содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования. Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры городского поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ.

***В Генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:***

| **№ п/п** | **Наименование функциональной зоны на карте** | 1. Существующая 2. площадь, га | 1. Планируемая 2. площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| **село Старая Калитва** | | | |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 353,95 | 353,95 |
|  | Общественно-деловые зоны | 5 | 5 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры | 1,29 | 1,29 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 8,93 | 8,93 |
|  | Коммунально-складские зоны | 0,59 | 0,59 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 168,69 | 168,69 |
|  | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 42,74 | 42,74 |
|  | Зоны озелененных территорий общего пользования | 2,56 | 2,56 |
|  | Зоны озелененных территорий специального назначения | 7,17 | 7,17 |
|  | Зоны кладбищ | 4,03 | 4,03 |
|  | Зоны накопления отходов | 0,08 | 0,08 |
| **ИТОГО** | | **595,03** | **595,03** |
| **село Кулаковка** | | | |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 63,5 | 63,5 |
|  | Общественно-деловые зоны | 0,99 | 0,99 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры | 0,009 | 0,009 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 0,58 | 0,58 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 9,81 | 9,81 |
| **ИТОГО** | | **74,89** | **74,89** |
| **хутор Лощина** | | | |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 112,61 | 112,61 |
|  | Общественно-деловые зоны | 1,97 | 1,97 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 7,63 | 7,63 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 137,25 | 137,25 |
|  | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 6,25 | 6,25 |
|  | Зоны кладбищ | 1,17 | 1,17 |
| **ИТОГО** | | **266,88** | **266,88** |
| **село Терновка** | | | |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 157,7 | 157,7 |
|  | Общественно-деловые зоны | 3,23 | 3,23 |
|  | Зоны транспортной инфраструктуры | 3,61 | 3,61 |
|  | Зоны инженерной инфраструктуры | 0,01 | 0,01 |
|  | Коммунально-складские зоны | 0,12 | 0,12 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 79,8 | 79,8 |
|  | Производственные зоны сельскохозяйственных предприятий | 24,85 | 24,85 |
|  | Зона кладбищ | 1,2 | 1,2 |
| **ИТОГО** | | **270,52** | **270,52** |
| **ИТОГО** | | **1207,32** | **1207,32** |

***Перечень мероприятий по усовершенствованию и развитию функционального зонирования***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | | **Этапы реализации проектных решений** | |
| **I очередь** | **II очередь** |
| **Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры и**  **градостроительному зонированию** | | | | | |
| **1** | Сохранение и развитие исторически сложившейся системы планировочных элементов сельского поселения, обеспечение связности территорий внутри поселения. | | | **+** |  |
| **Мероприятия по функциональному зонированию** | | | | | |
| **2** | ***Развитие зон жилой застройки*** | | | |  |
|  | 2.1 | | Развитие зон существующей жилой застройки, подлежащие модернизации за счет повышения плотности застройки. | **+** | **+** |
| **3** | ***Развитие общественно-деловой зоны*** | | | | |
|  | 3.1 | | Развитие сложившегося общественного центра на территории населенных пунктов за счет строительства новых объектов административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения. | **+** | **+** |
|  | 3.2 | | Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50%. | **+** |  |
| **4** | ***Развитие зон инженерной инфраструктуры*** | | | | |
|  | 4.1 | Развитие за счет строительства новых объектов инженерной инфраструктуру на территории населенных пунктов. | | **+** | **+** |

* 1. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Старокалитвенского сельского поселения

Согласно ст. 14 ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

На территории сельского поселения отсутствуют объекты культурного наследия местного значения.

Согласно п. 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» «утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия (объединенной зоны охраны), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)».

*На территории Старокалитвенского сельского поселения располагается 28 объектов культурного наследия:*

* + *15 объектов культурного наследия федерального значения (объекты археологического наследия);*
  + *1 объект культурного наследия регионального значения;*
  + *12 выявленных объектов культурного наследия (объекты археологического наследия).*

Сведения о защитных зонах объектов культурного наследия регионального значения внесены в ЕГРН и отображены в графических материалах генерального плана.

Для объектов культурного наследия, находящихся на территории Старокалитвенского сельского поселения, не устанавливались границы территорий объектов культурного наследия и режимы их использования.

**В отношении объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории поселения, предлагаются следующие мероприятия:**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Этапы реализации проектных решений** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **I очередь** | **II очередь** |
| **1** | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга населения района | **+** |  |
| **2** | Проведение историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению.  Перед выдачей градостроительного плана орган местного самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в государственном органе охраны объектов культурного наследия сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению. Сведения, полученные в порядке межведомственного взаимодействия, в полном объеме вносятся в градостроительный план. | **+** | **+** |

* + 1. *Предложения по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Старокалитвенского сельского поселения*

Согласно ст. 6 Закона РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» ***сохранность воинских захоронений обеспечивается органами местного самоуправления.***

На территории поселения располагаются воинские захоронения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **объекта** | **Датировка** | **Адрес** |
|  | Братская могила № 194 | 1919-1920 | с. Старая Калитва |
|  | Братская могила | 1919-1920 | с. Терновка (сельское кладбище) |

В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Выявленные воинские захоронения до решения вопроса о принятии их на государственный учет подлежат охране в соответствии с требованиями Закона РФ № 4292-1.

Проекты планировки, застройки и реконструкции городов и других населенных пунктов, строительных объектов разрабатываются с учетом необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений.

Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органами местного самоуправления.

Предприятия, организации, учреждения и граждане несут ответственность за сохранность воинских захоронений, находящихся на землях, предоставленных им в пользование. В случае обнаружения захоронений на предоставленных им землях они обязаны сообщить об этом в органы местного самоуправления.

***Перечень мероприятий по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Старокалитвенского сельского поселения***

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Этапы реализации проектных решений** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **I очередь** | **II очередь** |
| **1** | Проведение мероприятий по разработке по установлению проектов охранных зон и зон охраняемого природного ландшафта воинских захоронений в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации. | **+** |  |

## Предложения по размещению на территории Старокалитвенского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения.

### *Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.*

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности.

Улицы населенного пункта нуждаются в благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Кроме того, необходимо приведение всех автодорог сельского поселения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.

Схемой территориального планирования Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 №384-р (ред. от 09.04.2021) «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» предусматриваются мероприятия по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Ростов-на-Дону – Адлер» (ВСМ Центр-Юг) и обгонного пункта «Старая Калитва ВСМ».

**Перечень мероприятий по территориальному планированию.**

**Транспортная инфраструктура**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Этапы реализации проектных решений** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **I очередь** | **II очередь** |
|  | Ремонт дорог с твердым асфальтовым покрытием во всех населенных пунктах поселения | **+** | **+** |
|  | Устройство автомобильных дорог с асфальтовым покрытием в границах населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения. | **+** | **+** |
|  | Устройство дорог с твердым покрытием до пляжей и кладбищ | **+** | **+** |
|  | Благоустройство существующей улично-дорожной сети | **+** | **+** |
|  | Оборудование общественных зон стоянками автотранспорта. | **+** | **+** |

* + 1. *Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры*

***Водоснабжение***

**Проектные решения**

Проектные решения водоснабжения Старокалитвенского сельского поселения базируются на основе существующей системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности согласно проектным мероприятиям Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Подача воды питьевого качества населению предусматривается на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

**Определение расчетных расходов воды**

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принимается равным 1,2 (в соответствии со СП 31.13330.2012).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут. = Qж х N х Кмах.сут. , где

1000

Кмах.сут - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут\*чел.

Расчетные расходы сведены в таблицы.

**Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Существующий жилой фонд** | **Население**  **тыс.чел.**  **1.многоквартирная застройка**  **2.усадебная**  **застройка** | **Норма**  **водопотребл.**  **л/сут\*чел**  **1**  **2** | **Расходы воды,**  **м3/сут** | |
| **Средне-суточные** | **Максимально-суточн.**  **К=1,2** |
| ***Старокалитвенское сп,*** население 2,34тыс. чел | -  2,34 | -  230 | -  538,2 | -  645,84 |
| Поливочные нужды | 2,340 | 70 | 163,8 | 196,56 |
| **Итого:** |  |  | **702** | **842,4** |

**Суммарные расходы воды. Расчетный срок.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование потребителей** | **Расчетный срок** | |
| **Среднесут. расход воды**  **м3/сут.** | **Maксимальный сут.расход воды**  **м3/сут.** |
| ***Старокалитвенское сп,*** население (2,374 тыс. чел.) | 546,02 | 655,224 |
| Поливочные нужды | 166,18 | 199,416 |
| Коммунально-бытовые предприятия, обслуживающие население и прочие расходы (10%) | 54,602 | 65,522 |
| Промышленные предприятия | нет данных | нет данных |
| **Итого:** | **766,802** | **920,162** |

В соответствии со СП 31.13330.2012 расходы воды питьевого качества для коммунально-бытовых предприятий, обслуживающих население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Потребности в воде на инвестиционные объекты, необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

**Определение противопожарных расходов**

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СП 8.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности, утвержденным Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225 (далее по тексту - СП 8.13130).

Согласно п. 5.1. СП 8.13130 расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1 указанного свода правил.

В соответствии с таблицей 1 СП 8.13130 для поселения с числом жителей более 1 тыс. чел, но не более 5 тыс. чел. расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 пожар принимается 10 л/с, расчетное количество одновременных пожаров принимается равным 1.

Таким образом, расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение с учетом численности населения Старокалитвенского сельского поселения принят 10 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СП 8.13130 составляет 3 часа, расход воды в сутки соответственно равен 10х3х3,6=108 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

**Свободные напоры**

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

**Источники водоснабжения, схема водоснабжения**

Система водоснабжения в Старокалитвенском сельском поселении - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд, организована от артезианских скважин.

Схема водоснабжения: скважина – водонапорная башня – водопроводная сеть.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания. Согласно сведениям, предоставленным администрацией Старокалитвенского сельского поселения, на территории поселения размещены 50 пожарных гидрантов.

**Водопроводные сети**

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей, в связи с чем для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей с использованием новых технологий и проложить новые водопроводные сети для повышения уровня оборудования (благоустройства) жилищного фонда, объектов производственного, социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкции водопроводных сетей, замены арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и другое, возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

**Проектные предложения**

Проектирование водоснабжения того или иного объекта включает в себя создание и разработку систем водоснабжения, водоотведения, водоочистки, проекта насосных станций, подбор оборудования. Все расчёты производятся в соответствии с условиями местности, для которой подготавливается проект, и с учётом всех действующих норм. В проектировании водоснабжения обязательно учитываются такие факторы, как привязка оборудования к помещению и привязка к уже существующим системам подачи воды.

Главные сложности в разработке проектов инженерных сетей водоснабжения заключаются, как правило, в особенностях того или иного объекта, условий местности, на которой он находится.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю.

Для обеспечения населенных пунктов поселения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо осуществить реконструкцию действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода, что позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности снабжения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

- повышение степени очистки и качества воды.

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

1) снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения;

2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения;

3) снижение неучтенного расхода и потерь воды;

4) экономия финансовых и энергетических ресурсов;

5) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;

6) обеспечение услугами водоснабжения новых потребителей.

***Водоотведение***

**Проектные решения**

Систему канализации поселения рекомендуется предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевые и талые стоки собираются и отводятся отдельной системой на собственные очистные сооружения.

**Перечень мероприятий до 2030 года:**

- Строительство очистных сооружений и прокладка канализационных сетей на территориях планируемой жилой застройки, расположенных в водоохранных зонах:

- Установка локальных очистных сооружений на производственных предприятиях поселения, осуществляющих сброс сточных вод;

- Строительство ливневой канализации на территориях существующей общественно-деловой застройки.

Результаты реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения:

* Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения;
* Доведение качества сточных вод до утвержденных нормативов по «Предельно-допустимым сбросам (ПДС) веществ»;
* Канализование существующего жилого фонда;
* Расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;
* Предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы;
* Обеспечение очистки поверхностных стоков.

**Нормы и расходы сточных вод**

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены, исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. (утвержден и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр) удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления без учета полива.

Расход стоков от комумунально-бытовых предприятий, поступающий в систему канализации, принят с ростом на 10% от существующего стока.

**Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Существующий жилой фонд** | **Население**  **тыс.чел.**  **1.многоквартирная застройка**  **2.усадебная**  **застройка** | **Норма**  **водопотребл.**  **л/сут\*чел**  **1**  **2** | **Расходы воды,**  **м3/сут** | |
| **Средне-суточные** | **Максимально-суточн.**  **К=1,2** |
| ***Старокалитвенское СП,*** население 2,34тыс. чел | -  2,34 | -  230 | -  538,2 | -  645,84 |
| **Итого:** |  |  | **538,2** | **645,84** |

**Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование потребителей** | **Расчетный срок** | |
| **Среднесут. расход воды**  **м3/сут.** | **Maксимальный сут.расход воды**  **м3/сут.** |
| ***Старокалитвенское СП,***  население (2,374 тыс. чел.) | 546,02 | 655,224 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, обслуживающая население прочие расходы (10%) | 54,602 | 65,522 |
| Промышленные предприятия | нет данных | нет данных |
| **Итого:** | **600,622** | **720,746** |

Расходы стоков от инвестиционных объектов необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

**Схема канализации**

В настоящее время в Старокалитвенском сельском поселении существуют следующие проблемы в области канализации:

1. Отсутствие централизованной канализационной системы;

2. Отсутствие канализационных очистных сооружений;

Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в выгребы с последующей фильтрацией в грунт или вывозом специальной техникой.

Ливневая канализация в поселении отсутствует, дождевые и талые стоки отводятся по рельефу.

Рекомендуется провести изыскательские и проектные работы по размещению и строительству очистных сооружений канализации.

**Проектные предложения**

Исходя из изложенного в плане водоотведения, необходимо предусмотреть:

1. Проектирование и строительство системы канализации и сооружений по очистке бытового стока;

2. Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий;

3. Канализование существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы;

4. Самотечные сети канализации из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных труб с шаровидным графитом, металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб с учетом новых технологий.

Главными требованиями в подборе оборудования для водоподготовки в проекте являются высокая эффективность очистки, её максимальная автоматизация и низкие эксплуатационные расходы.

Проектирование систем канализации на объектах больших площадей производится с учётом безаварийного функционирования этих систем и их экологичности. Кроме того, принимаются во внимание особенности эксплуатации того или иного строения, его предназначение и способы подключения к общей канализационной сети. В проекте разрабатываются методы прокладки подземных коммуникаций, приёмы, согласно которым эти коммуникации можно будет расширять в дальнейшем, и способы подключения к ним санитарно-технического оборудования.

**Газоснабжение**

Годовые расходы газа для населения определены по нормам газопотребления в соответствии со СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб, одобренным Постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 112, согласно которому укрупненные показатели потребления газа, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3), принимаются равными 300 м3/год на 1 чел. Часовые расходы газа определены по годовым расходам газа с учетом коэффициента перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа.

Обеспечение газом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с их отсутствием.

Прогнозируемые расходы газа на коммунально-бытовые нужды для существующего жилищного фонда и объектов нового строительства представлены в таблице ниже.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Потребители** | **Расчет** | **Годовой расход** | **Часовые расходы газа** | |
| 1 | Бытовые нужды населения:  - отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление | 2374 х 300м3/год | 712,2тыс.м3/год | 81,3 м3/час | |
| 2 | Существующие предприятия и соцкультбыт | По данным топливно-энергетического баланса района на 2022 год предприятия соцкультбыта используют природный газ | | | |
| 3 | Проектируемые предприятия соцкультбыта |  | расходы определяются в течении разработки проектной документации по объектам, с уточнениями производственных мощностей | | |
|  | **Итого:** |  | **712,2 тыс.м3/год** | | **81,3 м3/час** |

Суммарный годовой расход газа на поселение составляет 712,2 тыс.м3/год.

Расчет велся с учетом 100% газификации природным газом жилищного фонда.

**Проектные предложения**

На сегодняшний день территорию Старокалитвенского сельского поселения газоснабжение можно считать достаточным для обеспечения жилищного и хозяйственного сектора. В связи с отсутствием динамики увеличения численности населения повышение потребления природного газа до 2030 года не планируется.

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

* поэтапный переход на использование сетевого газа объектов, потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ) и твердое топливо;
* расширение сетей газораспределения для охвата 100% существующего и проектируемого жилищного фонда.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

**Теплоснабжение**

**Проектные предложения**

Для создания условий комфортного проживания жителей и уменьшения теплопотерь в тепловых сетях, необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции и строительству новых котельных, а также замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- реконструкция изношенного источника теплоснабжения;

- строительство газовых котельных для существующих и проектируемых объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения на территории Старокалитвенского сельского поселения;

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

1. Реконструкция и переоборудование изношенной котельной и тепловых сетей социально значимых объектов;

2. Проектирование и строительство газовых котельных для проектируемых объектов соцкультбыта.

**Электроснабжение**

Согласно РНГП ВО, уровень электропотребления на одного человека в год составляет 950 кВт.час/год чел. с учетом пищеприготовления на газовых плитах.

Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (утверждена: Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.94, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.94) (с изм. от 29.06.1999).

Годовое потребление электроэнергии для существующего жилищно-коммунального сектора, а также с учетом перспективной жилой застройки приведено в таблице ниже.

**Данные по годовому электропотреблению поселения на расчетный срок**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование потребителей** | **Численность населения, чел.** | | | **Годовое потребление электроэнергии**  **(кВт. час/год)** |
| **Существующая** | **Перспективная** | **Всего** |
| Жилищно-коммунальный сектор | 2340 | 34 | 2374 | 2255300 |
| Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 451060 |
| **Всего по поселению:** |  |  |  | **2706360** |

Годовое потребление электроэнергии составит: 2,71млн кВт. Час.

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилищного фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- ввода в эксплуатацию новых промышленных и сельскохозяйственных предприятий или роста производственных мощностей существующих производственных объектов, их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники;

Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

**Проектные предложения**

Проблемой в области электроснабжения Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области является износ сетей и оборудования.

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Развитие системы электроснабжения поселения следует осуществлять в увязке со схемой территориального планирования Воронежской области, утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 05.03.2009 №158 (актуальная редакция).

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

* снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;
* повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;
* снижение потерь электроэнергии;
* экономия финансовых и энергетических ресурсов;

повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности.

**Перечень мероприятий по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Этапы реализации проектных решений** | |
| **I очередь** | **II очередь** |
| **1.Водоснабжение** | | | |
| 1.1 | Проект реконструкции водопроводных сетей с. Терновка | + |  |
| 1.2 | Реконструкция водопроводных сетей с. Терновка | + |  |
| 1.3 | Проект реконструкции водопроводных сетей с. Лощина | + |  |
| 1.4 | Реконструкция водопроводных сетей с. Лощина | + |  |
| 1.5 | Проектирование и монтаж системы водоснабжения для проектируемых объектов | **+** |  |
| 1.6 | Проект реконструкции водопроводных сетей с. Кулаковка | **+** |  |
| 1.7 | Реконструкция водопроводных сетей с. Кулаковка | **+** |  |
| 1.8 | Реконструкция водозаборов | **+** |  |
| 1.9 | Установка водомеров на вводы водопровода | + |  |
| 1.10 | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования | + |  |
| **2.Водоотведение** | | | |
| 2.1 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений, канализации с. Старая Калитва |  | + |
| 2.2 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений, канализации с. Кулаковка |  | + |
| 2.3 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и  строительству очистных сооружений, канализации с. Терновка |  | + |
| 2.4 | Проведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству очистных сооружений, канализации с. Лощина |  | + |
| 2.5 | Проектирование и монтаж системы водоотведения для проектируемых объектов |  | + |
| 2.6 | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда через проектируемые самотечные коллекторы |  | + |
| 2.7 | Проектирование и строительство системы канализации и сооружений по очистке бытового стока |  | + |
| 2.8 | Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий |  | + |
| 2.9 | Канализование существующего неканализованного жилого фонда |  | + |
| **3.Газоснабжение** | | | |
| 3.1 | Газификация детского садика в с. Старая Калитва, по адресу ул. Школьная 9 | + |  |
| 3.2 | Поэтапный переход на использование сетевого газа объектов, потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ) |  | + |
| 3.3 | Строительство сетей и сооружений систем газоснабжения для негазифицированного жилого фонда. |  | + |
| **4.Теплоснабжение** | | | |
| 4.1 | Реконструкция и переоборудование изношенной котельной и тепловых сетей |  | + |
| 4.2 | Строительство газовых котельных для существующих и проектируемых объектов социального и культурно-бытового назначения |  | + |
| **5.Электроснабжение** | | | |
| 5.1 | Повышение надежности системы электроснабжения | + |  |
| 5.2 | Расширение возможностей подключения проектируемых объектов | + |  |
| 5.3 | Модернизация сети уличного освещения | + |  |
| 5.4 | Снижение уровня потерь электроэнергии | + |  |
| 5.5 | Улучшение экологической ситуации | + |  |

*Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны в графических материалах.*

При возникновении необходимости строительства или реконструкции иных объектов инженерной инфраструктуры местного значения в Генеральный план вносятся дополнения и изменения в установленном порядке.

* + 1. *Предложения по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.*

В соответствии с данными, предоставленными администрацией, общая площадь жилищного фонда на территории Старокалитвенского сельского поселения по состоянию на 01.01.2021 составила 57 048кв.м.

Согласно РНГП ВО средняя жилищная обеспеченность составляет 40 м2 на одного человека для индивидуальной жилой застройки.

Общая численность населения по состоянию на 01.01.2021 на территории Старокалитвенского сельского поселения составляет 2340 человек. Таким образом, показатель жилищной обеспеченности составляет 24,4кв.м./чел. Этот показатель ниже нормативного в 40 кв. м/чел.

Все вышеперечисленные факторы напрямую влияют на необходимость развития нового жилищного строительства.

Для улучшения жилищных условий существующего населения необходимо строительство 36552 кв.м площади нового жилого фонда (квартир).

Обеспечить новым комфортным жильем необходимо также и льготные категории граждан, ветеранов ВОВ, инвалидов, выпускников интернатов, многодетные семьи и пр.

Помимо этого, необходимо учитывать сценарий демографического прогноза, согласно которому население Старокалитвенского сельского поселения к 2042 году должно увеличиться на 34 человекаи составить **2374**чел. В этой связи, нужно учесть необходимость в обеспечении комфортным жильем нового населения, а это еще **1 360** кв.м общей площади нового жилого фонда (квартир).

Таким образом, общая площадь нового жилого фонда, который необходимо построить до 2042 года, составляет **не менее 37 912 кв.м.**

Настоящим проектом генерального плана для жилищного строительства предлагаются территории существующей застройки, подлежащие модернизации за счет повышения плотности застройки.

**Перечень мероприятий по обеспечению Старокалитвенского сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Площадь жилого фонда кв. м.** | **Этапы реализации проектных решений** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I очередь** | **II очередь** |
|  | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения. | | **+** |  |
|  | Увеличение жилого фонда с **57 048** до **94 960** кв.м.\* | **37 912кв.м**  *Новый жилой фонд* |  | **+** |
|  | Развитие жилого фонда для улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов ВОВ, у многодетных семей, малоимущих и иных льготных категорий граждан (согласно Федеральным и областным программам). | | **+** | **+** |
|  | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда. | **1 071 кв.м** | **+** | **+** |
|  | Снос ветхого и аварийного жилого фонда с последующим возведением новой жилой застройки. | **1 212 кв.м** | **+** |  |
|  | Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. | | **+** |  |
|  | Комплексное благоустройство жилых кварталов. | | **+** | **+** |
|  | Повышение архитектурно-художественных качеств жилой застройки. | | **+** | **+** |

* + 1. *Предложения по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры.*

В генеральном плане предложения по развитию системы социально-бытового обслуживания разработаны с учетом новых экономических и градостроительных условий, то есть предлагается развитие социальной сферы, ориентированной на поддержание здоровья человека (физического, духовного и интеллектуального), на удовлетворение его разнообразных запросов и потребностей в новых видах услуг (видеотеки, специализированные спортклубы и т.д.), реформирование коммерческо-деловой сферы, направленное на повышение деловой активности населения (разукрупнение учреждений и предприятий) и, как следствие, – увеличение общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Решение этих задач лежит на пути оптимизации системы услуг при изменении функциональной и территориальной организации.

Функциональная организация связана с дифференциацией сферы обслуживания на социальную и коммерческую.

Социальная - финансируется из бюджетных средств различного уровня, средств благотворительных фондов и организаций. Ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг.

Социальная сфера поддается нормированию, основанному на социальной статистике (учет численности детей дошкольного и школьного возраста, частота посещения медицинских учреждений и т.д.).

Коммерческая сфера не поддается нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Изменения в территориальной организации обусловлены необходимостью повышения комфортности среды проживания в части обеспечения населения достаточным объемом разнообразных услуг при минимальных затратах времени на их получение.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания в новых экономических условиях остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение как минимум нормативного уровня обеспеченности населения всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

К концу 2042 года в соответствии с базовым демографическим прогнозом численность населения на территории Старокалитвенского сельского поселения может составить 2374 человека.

В соответствии с данными, предоставленными департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области, по состоянию на 2020 – 2021 учебный год, на территории Старокалитвенского сельского поселения располагается:

* 2 общеобразовательные школы с общей вместимостью – 375 учащихся;
* 2 детских сада с общейвместимостью – 130 учащихся.

Для существующей численности населения – 2340 человек необходимо:

* 210 мест в общеобразовательных школах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 90 мест/1000 жителей);
* 94 места в детских садах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 40 мест/1000 жителей).

Учитывая демографический прогноз, население Старокалитвенского сельского поселения должно до 2042 года увеличиться на 34 человека.

Для прогнозируемой численности населения – 2374 человека необходимо:

* 214 мест в общеобразовательных школах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 90 мест/1000 жителей);
* 95 мест в детских садах (нормативный показатель в соответствии с РНГП 40 мест/1000 жителей).

**Вместимость существующих общеобразовательных школ на территории Старокалитвенского сельского поселения удовлетворит потребности населения.**

**Перечень мероприятий по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Этапы реализации проектных решений** | |
| **I очередь** | **II очередь** |
|  | Устройство рынка в с. Старая Калитва | + |  |
|  | Строительство храма по адресу:с. Старая Калитва, ул. Центральная, 1а | + |  |

*Мероприятия отражены в графических материалах на Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.*

* + 1. *Предложения по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Этапы реализации проектных решений** | |
| **I очередь** | **II очередь** |
|  | Озеленение улиц, территорий общественных центров,  внутриквартальных пространств; создание бульваров, скверов при различных общественных зданиях и сооружениях | + | + |
|  | Строительство детских игровых площадок в населенных пунктах Старокалитвенского сельского поселения | + | + |
|  | Устройство и реконструкция пешеходных тротуаров на территории населенных пунктов Старокалитвенского сельского поселения | + |  |
|  | Благоустройство рекреационных зон поселения:  -благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий;  -очистка территории;  -устройство малых форм;  -устройство площадок для мусора;  -озеленение территории | + | + |
|  | Нормативное озеленение территорий существующих школ и детских садов из расчёта не менее 50% от общей площади земельного участка | **+** |  |
|  | Нормативное озеленение санитарно-защитных зон | + |  |

* + 1. *Предложения по обеспечению территории Старокалитвенского сельского поселения объектами специального назначения – местами сбора бытовых отходов и местами захоронений.*

В целях санитарной очистки территории территориальное планирование должно обеспечить:

* Организацию мест для накопления бытовых отходов;
* Организацию транспортирования бытовых отходов и мусорас территорий домовладений населенных пунктов и с площадок накопления для дальнейшей передачи для захоронения.

Перечень мероприятий по обеспечению территории Старокалитвенскогосельского поселения объектами специального назначения – местами накопления отходов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Этапы реализации проектных решений** | |
| **I очередь** | **II очередь** |
|  | Поддержание порядка на территории кладбищ:  - уборка и очистка территории кладбищ;  - устройство ограждений территорий кладбищ;  - содержание мест накопления отходов. | + | + |
|  | Устройство и содержание контейнерных площадок для накопления ТКО в жилой застройке, с последующей передачей специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности для захоронения. | + | + |
|  | Устройство и содержание контейнерных площадок для накопления отходов в местах массового отдыха. | + |  |

* + 1. *Предложения по развитию сельскохозяйственного и промышленного производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства.*

В настоящее время в целях развития сельского хозяйства действует государственная программа Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», утвержденная постановлением Правительства Воронежской области от 13.12.2013 № 1088. Программа направлена на стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса, поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка, повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития, а также повышение уровня и качества жизни сельского населения.

Для социально-экономического развития муниципального образования необходимо привлечение инвесторов и создание новых мест приложения труда.

На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих быстрорастущих секторов экономики. Этому способствует Государственная аграрная политика.

На территории поселения имеются территории недействующих сельскохозяйственных предприятий и производственных объектов. Указанные территории необходимо рекультивировать с целью размещения новых объектов при условии соблюдения природоохранного законодательства. Такая мера поспособствует привлечению новых инвесторов.

**Перечень мероприятий по обеспечению Старокалитвенского сельского поселения объектами производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Этапы реализации проектных решений** | |
| **I очередь** | **II очередь** |
| **1** | Рекультивация территорий недействующих предприятий, расположенных на территории Старокалитвенского сельского поселения, с целью размещения новых объектов при условии соблюдения природоохранного законодательства. | **+** | **+** |
| **2** | Модернизация и обновление техники и технологий производства сельскохозяйственной продукции в ООО «Восток-Агро» | **+** |  |

*Мероприятия отражены в графических материалах на Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.*

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории должно осуществляться согласно требованиям в области охраны окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями к сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, согласно статье 35 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ).

Полномочия и ответственность органов местного самоуправления  
в сфере охраны окружающей среды.

Органы местного самоуправления ответственны за обеспечение благоприятной окружающей среды и благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также экологической безопасности на соответствующих территориях; обязаны вести природоохранную деятельность (ст. 3 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ).

В соответствии с пунктом 18 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения сельского поселения относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

Окружающая среда представляет собой, в частности, совокупность компонентов природной среды, а именно, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды и почвы) (ст. 1 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ).

Воздействие, оказываемое хозяйственной или иной деятельностью, производимой на территории сельского поселения, может привести к негативному изменению окружающей среды, к ее загрязнению с повреждением естественных экологических систем и истощению природных ресурсов.

Состояние атмосферного воздуха

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха на территории Старокалитвенского сельского поселения могут оказывать:

- системы обеспечения социальных потребностей населения (отопительные котельные, транспортное снабжение населения);

- хозяйственная и иная деятельность предприятий на территории сельского поселения;

- эксплуатация и обслуживание трубопроводного транспорта.

Теплоснабжение объектов в сельском поселении осуществляется в котельных, оборудованных котлами, работающими на газообразном и твердом топливе. В связи с неполной газификацией сельского поселения, часть жилой застройки отапливается посредством печного отопления. Продукты сгорания твердого топлива оказывают значительно большее негативное воздействие на качество атмосферного воздуха.

Транспортное оснащение в сельском поселении представлено автомобильным и трубопроводным транспортом.

По территории поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального и местного значения. Основной причиной загрязнения атмосферного воздуха выбросами от двигателей транспорта является увеличение его количества, изношенность, а также недостаточная развитость улично-дорожной сети.

Трубопроводный транспорт, проходящий по территории поселения представлен газопроводами. Загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате стравливания газа во время технического обслуживания и ремонта, а также в результате аварийных ситуаций.

Деятельность предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории сельского поселения, представлена преимущественно следующими видами:

- растениеводство;

- животноводство.

По данным ЕГРН от границ промышленных площадок предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Старокалитвенского сельского поселения санитарно-защитные зоны не установлены.

***Выводы:***

* *основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются источники загрязнения, расположенные на промышленных площадках предприятий и двигатели транспорта;*
* *в связи с неполной газификацией сельского поселения, часть жилой застройки отапливается посредством печного отопления, также для теплоснабжения части объектов социальной инфраструктуры эксплуатируются котлы, работающие на твердом топливе;*
* *санитарно-защитные зоны для промплощадок предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, не установлены.*

**Состояние поверхностных вод**

Причиной загрязнения поверхностных вод являются:

- сброс неочищенных очищенных сточных вод, в частности от предприятий;

- сточные воды с полей и фермерских хозяйств, с которыми в водоемы попадают минеральные удобрения и пестициды;

- отсутствие централизованной системы водоотведения в населенных пунктах.

На территории сельского поселения отсутствует централизованная система водоотведения. В связи с отсутствием централизованной системы водоотведения, в том числе ливневой канализации, сточные воды с селитебных территорий и территорий предприятий не подвергаются очистке и оказывают негативное воздействие на состояние поверхностных вод.

С целью уменьшения вероятности загрязнения необходимо создание лесозащитных насаждений, прибрежных защитных полос и водоохранных зон.

***Выводы:***

* *необходимо создание централизованной системы водоотведения и создание системы ливневой канализации.*

**Состояние подземных вод**

На уровень загрязнения подземных вод главным образом оказывает влияние эксплуатация подземных вод для нужд населения и предприятий, а также поступление сточных вод в водоносные горизонты.

В сельском поселении система водоснабжения частично организована во всех населенных пунктах. Источником водоснабжения являются подземные воды. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого, причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

Снижение загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным обслуживанием скважин, тампонажем скважин, выведенных из эксплуатации, а также путем рационального перераспределения водозабора; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Помимо прочего, в водоносные горизонты происходит поступление сточных вод:

- в результате деятельности сельскохозяйственных предприятий, которые используют минеральные удобрения и пестициды (происходит загрязнение преимущественно нитритами и нитратами);

- от улично-дорожной сети (сточные воды с дорожного полотна содержат нефтепродукты);

- от селитебной территории, ввиду отсутствия централизованной системы водоотведения.

***Выводы:***

* *загрязнение подземных вод наблюдается в основном вдоль улично-дорожной сети и в результате деятельности предприятий.*

**Состояние почв**

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов.

Основными источниками загрязнения почв являются:

- неочищенные сточные воды, с селитебной территории;

- деятельность сельскохозяйственных предприятий на территории поселения;

- транспортные средства и дорожно-уличная сеть;

- отходы производства и потребления и медицинские отходы.

Почвенный покров территории сельского поселения неоднороден и обладает разной устойчивостью к воздействию деградационных процессов. Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, загрязнение химическими веществами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями района.

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней пагубно влияет на микрофлору и микрофауну почвы. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Внесение удобрений необходимо проводить на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений. Также необходимо уделить больше внимания подбору севооборотов, использованию в качестве удобрений сидеральных культур.

Вблизи дорожно-уличной сети происходит загрязнение почвы тяжелыми металлами. Со сточными водами в почвенный слой попадают преимущественно соли, тяжелые металлы и нефтепродукты.

В случае несоответствия имеющихся мест накопления отходов производства и потребления санитарно-эпидемиологическим требованиям, происходит загрязнение почвы, зачастую превосходящее ее естественную способность к самоочищению.

Несоблюдение требований при обращении с отходами производства и потребления и медицинскими отходами приводит к загрязнению почвы.

В поселении образуются виды отходов I-V классов опасности, которые образуются в результате:

- деятельности сельскохозяйственных предприятий на территории поселения,

- обслуживания и ремонта технологического оборудования и транспортных средств

- от селитебных территорий (твердые коммунальные отходы, далее-ТКО);

- деятельности объектов здравоохранения (медицинские отходы).

В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ)) накопление **отходов производства и потребления** допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление) с целью разделения отходов, подлежащих захоронению на объекте размещения отходов (полигоне) и отходов, направляемых для утилизации или обезвреживания на специализированные предприятия.

Отходы I класса опасности (преимущественно ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, лампы, утратившие потребительские свойства), образующиеся на территории поселения подлежат передаче специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с целью обезвреживания

Отходы II и III класса опасности (аккумуляторные батареи, утратившие потребительские свойства, отходы, загрязненные нефтепродуктами, отходы минеральных и синтетических масел), образующиеся в основном при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных средств и технологического оборудования, подлежат передаче специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с целью утилизации и обезвреживания (в части отходов, загрязненных нефтепродуктами).

Отходы IV класса опасности представлены в преимущественно ТКО.

К отходам V класса опасности преимущественно относятся незагрязненные отходы бумаги и картона, полимерных материалов и деревянной тары, утратившей потребительские свойства. Эти виды отходов не подлежат захоронению на территории объекта размещения отходов, должны быть переданы специализированному предприятию с целью утилизации.

Деятельность по обращению с отходами, образующимися в результате деятельности предприятий, осуществляется в соответствии с заключенными договорами со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Обращение с **медицинскими отходами** осуществляется в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении [санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»](https://docs.cntd.ru/document/573536177#7DI0K8) (далее- Санитарные правила)) в зависимости от того, к какому классу принадлежат отходы.

К отходам класса А (отходам, не имеющим контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больным, эпидемиологически безопасным отходам) применяются требования, предъявляемые к обращению с ТКО

К отходам, относящимся к классам Б-Д (эпидемиологически, токсикологически опасным и радиоактивным отходам) предъявляются особые требования к сбору, накоплению, транспортированию, обезвреживанию и размещению в соответствии с Санитарными правилами.

На территории поселения оборудованы места (площадки) накопления **твердых коммунальных отходов**. Органы местного самоуправления определяют схему расположения мест накопления и осуществляют ведение реестра мест накопления в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». Транспортирование ТКО с территории Старокалитвенского осуществляется региональным оператором ГУП ВО «Облкоммунсервис» для дальнейшей передачи МУП г. Россоши с/а «Коммунальник».

МУП г. Россоши с/а «Коммунальник» осуществляет сбор, обработку и размещение ТКО в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности от 04.12.2021 серия (36)-360056-СТОР/П.

МУП г. Россоши с/а «Коммунальник» является собственником мусоросортировочного завода, на котором ТКО подвергаются сортировке. Оставшиеся после сортировки отходы захораниваются на территории объекта размещения отходов (номер ОРО [36-00034-З-00645-031016](https://uoit.fsrpn.ru/report/6/6F2C6080366D4B2EB5C21F0A56621E1C)), который расположен на территории Евстратовского сельского поселения Россошанского муниципального района (земельные участки с кадастровыми номерами 36:27:960019:10, 36:27:0960019:92 и 36:27:0960019:108) примерно в 2670 км по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом (адрес ориентира: ул. Деповская, 156), расположенного за пределами участка.

***Выводы:***

* *в основном загрязнение почвы происходит вместе со сточными водами.*

**Радиационная обстановка**

В соответствии с Программой мониторинга за радиационной безопасностью объектов окружающей среды в июле 2021 года выполнены замеры гамма-фона на открытой местности на 33-х административных территориях Воронежской области. Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности.

Гамма-фон на территории не превысил естественного уровня. Среднее значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения регистрировалось на уровне многолетних значений и составило 0,12 мкЗв/ч (официальные данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области)

***Выводы:***

* *Гамма-фон на территории сельского поселения не превышает естественного уровня.*

**Состояние и формирование природно-экологического каркаса**

Природно-экологический каркас представляет собой систему взаимосвязанных природных компонентов, характеризующихся способностью поддерживать экологическое равновесие в регионе и защищённостью природоохранными мерами.

Природно-экологический каркас включает в себя основные и второстепенные элементы:

- основные элементы состоят из территорий, выполняющих защитные функции по отношению к окружающей среде (заповедники и заказники, природные парки, памятники природы, защитные леса, болотные и лесные природно-территориальные комплексы);

- второстепенные элементы предназначены для снижения негативного воздействия на основные элементы природно-экологического каркаса (охранные зоны).

**Оценка природно-территориального комплекса**

**Система особо охраняемых природных территорий**

На территории Старокалитвенского сельского поселения располагается особо охраняемая природная территория– Памятник природы областного значения «Участок р. Дон» (Постановление правительства Воронежской области от 21.02.2018 № 180 «Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения и о внесении изменений в постановление администрации Воронежской области от 28.05.1998 № 500»).

**Защитные леса и искусственно созданные насаждения**

На территории имеются защитные лесные насаждения, представленные лесными полосами, сформированных для выполнения природоохранных (защита водных ресурсов, почв и атмосферного воздуха от загрязнений), санитарно-эпидемиологических, оздоровительных и прочих функций.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные, ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные, приовражные полосы; насаждения в гидрографической сети - в овражных системах вокруг водоемов; насаждения на песках.

**Лесной фонд на территории поселения**

На территории Старокалитвенского сельского поселения, в соответствии с данными паспорта муниципального образования по состоянию на 1 января 2021 года, площадь земель лесного фонда составляет 1,2 тыс.га.

**Водоохранные зоны рек**

Согласно статье 65 Федерального закона №74 - ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс Российской Федерации» для рек, озер, водохранилищ и др. поверхностных водных объектов устанавливается водоохранная зона и прибрежно-защитная полоса.

1. Размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории Старокалитвенскогосельского поселения, представлены в разделе 1.9. «Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории» п. 1.9.4. «Водоохранные (рыбоохранные) зоны и прибрежные защитные полосы».

**Инженерная подготовка территории**

Инженерно-геологические условия территории поселения определяются структурно-тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию. Большую часть территории можно охарактеризовать как благоприятную по инженерно-строительным условиям.

В соответствии с паспортизацией населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленной отделом водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России, зона затопления паводком 1% обеспеченности в Старокалитвенском сельском поселении зафиксирована от реки Дон.

В соответствии с п. 13 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для защиты от затопления паводковыми водами на территории поселения необходимо проведение мероприятий:

* дамбы обвалования до отметок, исключающих затопление;
* подсыпка затапливаемых территорий.

**Природоохранные мероприятия**

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

1. **Атмосферный воздух.**

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются источники загрязнения, расположенные на промышленных площадках предприятий и двигатели транспорта. В целях уменьшения негативного воздействия на атмосферный воздух, рекомендуются следующие мероприятия:

* создание защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог, озеленение магистральных улиц;
* развитие улично-дорожной сети;
* своевременное техническое обслуживание трубопроводного транспорта для предотвращения аварийных ситуаций;
* внедрение современного оборудования в котельных;
* установление санитарно-защитных зон от предприятий, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории поселения, в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222.

1. **Поверхностные воды.**

Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является сокращение загрязнения водных объектов сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов являются:

* создание централизованной системы водоотведения, создание очистных сооружений;
* создание ливневой системы канализации;
* обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков;
* соблюдение правил водоохранного режима на водосборах водных объектов.

1. **Подземные воды.**

Для предотвращения истощения водоносных горизонтов и снижения загрязнения подземных вод предлагается:

* организация зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
* ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин;
* изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;
* создание защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог, озеленение магистральных улиц;
* создание централизованной системы водоотведения, создание очистных сооружений;
* создание ливневой системы канализации.

1. **Почвы.**

Основными источниками загрязнения почвы являются деятельность предприятий и транспортные средства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

* создание защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог, озеленение магистральных улиц;
* создание централизованной системы водоотведения, создание очистных сооружений;
* создание ливневой системы канализации;
* заключение необходимых договоров со специализированными предприятиям, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;
* создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО;
* организация раздельного сбора отходов с целью выявления отходов, подлежащих утилизации или обезвреживанию, с последующей их передачей специализированными предприятиям, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;
* оказание помощи в организации обращения с отходами, образующимися в результате хозяйственной деятельности предприятий и объектов здравоохранения.

**5.Территории природно-экологического каркаса.**

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Старокалитвенского сельского поселения являются:

* водоохранные зоны;
* земли лесного фонда;
* сенокосные и пастбищные угодья;
* защитные лесные насаждения.

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к полномочиям органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций относятся:

Органы местного самоуправления самостоятельно:

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

б) принимают решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципального характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;

в) осуществляют информирование населения о чрезвычайных ситуациях;

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

и) вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

к) устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном [пунктом 8 статьи 4.1](consultantplus://offline/ref=0483252ACFD985E991F439DCB8D4D35A5195636ADEAF9F1E92C5F50695310BCC53739501557070B40E62ECA6E5EDDC5402058C58F83056J) Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

л) участвуют в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

м) создают и поддерживают в постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

н) осуществляют сбор информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием [комплексной системы](consultantplus://offline/ref=0483252ACFD985E991F439DCB8D4D35A53976469D3AD9F1E92C5F50695310BCC5373950156727BE05D2DEDFAA3BFCF5600058E5DE405AB843657J) экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

о) разрабатывают и утверждают планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях муниципальных образований.

Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

**Чрезвычайная ситуация**; ЧС: Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.02-2016).

**Источник чрезвычайной ситуации**: Опасное техногенное происшествие, авария, катастрофа, опасное природное явление, стихийное бедствие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.02-2016).

**Поражающий фактор (источника) чрезвычайной ситуации**: Составляющая источника чрезвычайной ситуации, характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ Р 22.0.02-2016).

**Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях**: Реализация системы мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение угрозы жизни и здоровью людей, потери их имущества и нарушения условий жизнедеятельности в случае возникновения чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02- 2016).

**Защита населения в чрезвычайных ситуациях:** Совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02-2016).

## 4.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

**Техногенная чрезвычайная ситуация**;техногенная ЧС. ЧС техногенного характера (по ГОСТ Р 22.0.05-2020) - обста­новка на территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Основным и наиболее распространенным понятием, обозначающим чрезвычайное техногенное событие, является авария. **Авария** - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также нанесению ущерба окружающей природной среде.

**Авария на трубопроводе**(по ГОСТ Р 22.0.05-2020) -авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом и выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.

Примечание - В зависимости от вида транспортируемого продукта выделяют аварии на газопроводах, нефтепроводах и продуктопроводах.

**Авария в подземном сооружении**(по ГОСТ Р 22.0.05-2020) - опасное происшествие на подземной шахте, горной выработке, подземном складе или хранилище, в транспортном тоннеле или рекреационной пещере, связанное с внезапным полным или частичным разрушением сооружений, создающее угрозу жизни и здоровью находящихся в них людей и/или приводящее к материальному ущербу.

В последнее время широко применяется термин «катастрофа техногенного характера» или «техногенная катастрофа». Под техногенной катастрофой понимается крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение либо уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей природной среде.

Нарастание риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций в Воронежской области обусловлено тем, что в последние годы в наиболее ответственных отраслях потенциально опасные объекты имеют выработку проектного ресурса на уровне 50-70 %, иногда достигая предаварийного уровня.

В техногенной безопасности есть и другие общие черты неблагополучия: снижение уровня профессиональной подготовки персонала предприятий промышленности, производственной и технологической дисциплины, распространены технологическая отсталость производства и низкие темпы внедрения безопасных технологий.

Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах в Воронежской области превышают показатели приемлемых рисков, достигнутых в мировой практике.

Величина потерь от пожаров превышает общий ущерб государства от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и является, по существу, безвозвратной. Урон от пожаров не только невосполним, но и требует еще больших затрат для восстановления уничтоженных материальных ценностей.

В таблице представлена классификация чрезвычайных ситуаций и основные источники опасности в Воронежской области.

**Классификация техногенных чрезвычайных ситуаций и основные источники опасности**

| **Вид техногенной чрезвычайной ситуации** | **Опасные события** | **Источники опасности в Воронежской области** |
| --- | --- | --- |
| Транспортные аварии (катастрофы) | Аварии грузовых железнодорожных поездов, аварии пассажирских поездов, аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах (крупные автодорожные катастрофы), аварии транспорта на мостах, в туннелях и железнодорожных переездах, аварии на магистральных трубопроводах, аварии грузовых судов (на реках), авиационные катастрофы в аэропортах и населенных пунктах, авиационные катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов | По территории Старокалитвенского сельского поселения проходят:  - автомобильные дороги  регионального и межмуниципального значения;  - железная дорога. |
| Пожары, взрывы, угроза взрывов | Пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов, пожары (взрывы) на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, пожары (взрывы) в зданиях, сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения, пожары (взрывы) на химически опасных объектах, пожары (взрывы) на радиационно опасных объектах, обнаружение неразорвавшихся боеприпасов, утрата взрывчатых веществ (боеприпасов) | На территории Старокалитвенского сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты, организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне |
| Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно- химически опасных веществ | Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно-химически опасных веществ при их производстве, переработке или хранении (захоронении), аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) аварийно-химически опасных веществ, образование и распространение опасных химических веществ в процессе химических реакций, начавшихся в результате аварии, аварии с химическими боеприпасами, утрата источников химически опасных веществ | - |
| Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ | Аварии на АЭС, атомных энергетических установках производственного и исследовательского назначения с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ, аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ на предприятиях ядерно-топливного цикла | Нововоронежская АЭС;  Нововоронежская АЭС-2 |
| Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ | Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ на предприятиях промышленности и в научно-исследовательских учреждениях (лабораториях), аварии на транспорте с выбросом (угрозой выброса) биологических веществ, утрата биологически опасных веществ | На территории Старокалитвенского сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты, организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне |
| Гидродинамические аварии | Прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек) с образованием волн прорыва и катастрофических затоплений, прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек) с образованием прорывного паводка, прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек), повлекшие смыв плодородных почв или отложение наносов на обширных территориях | На территории Старокалитвенского сельского поселения отсутствуют источники Гидродинамических аварий |
| Внезапное обрушение зданий, сооружений | Обрушение производственных зданий и сооружений, обрушение зданий и сооружений жилого, социально-бытового и культурного назначения, обрушение элементов транспортных коммуникаций | На территории Старокалитвенского сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты,  организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, критически важные объекты |
| Аварии на электроэнергетичес-ких системах | Аварии на автономных электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения всех потребителей, аварии на электроэнергетических системах (сетях) с долговременным перерывом электроснабжения основных потребителей или обширных территорий, выход из строя транспортных электроконтактных сетей | На территории Старокалитвенского сельского поселения отсутствуют источники электроэнергетических аварий |
| Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Аварии в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ, аварии на тепловых сетях (система горячего водоснабжения) в холодное время, аварии в системах снабжения населения питьевой водой, аварии на коммунальных газопроводах |  |
| Аварии на промышленных очистных сооружениях | Аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих веществ, аварии на очистных сооружениях промышленных газов с массовым выбросом загрязняющих веществ | На территории Старокалитвенского сельского поселения отсутствуют промышленные очистные сооружения |

Среди прочего необходимо выделить объекты радиационной и химической опасности.

**Химическая опасность**

Для **предупреждения ЧС техногенного характера** проводится комплекс мероприятий организационного, технического, правового характера, направленных на недопущение аварий и катастроф, прежде всего на потенциально опасных объектах и на транспорте. В 1993 году Международной организацией труда принята Конвенция по предотвращению промышленных катастроф.

Основные мероприятия по предупреждению аварий и катастроф на потенциально опасных объектах хозяйствования:

- размещение потенциально опасных объектов на безопасном удалении от жилой застройки и других объектов;

- разработка, производство и применение надежных потенциально опасных промышленных установок;

- внедрение автоматических и автоматизированных систем контроля безопасности производства;

- повышение надежности самих систем контроля;

- своевременная замена устаревшего оборудования;

- своевременная профилактика и техническое обслуживание техники и оборудования;

- соблюдение обслуживающим персоналом правил эксплуатации оборудования;

- совершенствование противопожарной защиты и контроль системы пожарной безопасности;

- снижение опасных веществ на объектах до необходимого количества;

- соблюдение правил безопасности при транспортировке опасных веществ;

- использование результатов прогнозирования чрезвычайных ситуаций для совершенствования систем безопасности.

Для **предупреждения техногенных пожаров** проводят профилактические организационные, технические, режимные и эксплуатационные мероприятия.

К организационным мероприятиям относятся: правильная эксплуатация машин и транспорта, правильное содержание зданий, территорий, своевременный инструктаж людей по пожарной безопасности, организация добровольных пожарных дружин, издание приказов по обеспечению пожарной безопасности.

К техническим мероприятиям относятся: соблюдение норм и правил при проектировании зданий, сооружений, устройстве электропроводки, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования.

К режимным мероприятиям относятся: запрет курения в неустановленных местах, запрет производства огневых и сварочных работ в пожароопасных местах.

К эксплуатационным мероприятиям относятся: своевременная подготовка ремонта и испытания оборудования, профилактические осмотры.

Для **предупреждения аварий и катастроф на транспорте** проводят комплекс мероприятий организационного, технического и социального характера. Основными мероприятиями являются:

- контроль технического состояния транспортных средств, их своевременный профилактический ремонт и техническое обслуживание;

- выбор времени наиболее безопасного использования транспорта;

- выбор наиболее безопасных маршрутов движения транспорта;

- соблюдение водителями правил дорожного движения;

- выбор транспортных средств для перевозки наиболее опасных грузов;

- контроль состояния здоровья водителей и лиц, ответственных за безопасность дорожного движения;

- поддержание удовлетворительного состояния автомобильных и железных дорог;

- учет водителями автотранспорта состояния дорог в различные времена года и состояние погоды;

- соблюдение правил безопасности пассажирами различных видов транспорта.

4.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

**Природная чрезвычайная ситуация;** природная ЧС (ГОСТ Р 22.0.03-2020) - Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

**Бедствие**(ГОСТ Р 22.0.03-2020) - Событие любого масштаба и характера, которое серьезно нарушает жизнь населения в результате сочетания опасных явлений с имеющимся уровнем подверженности угрозе, уязвимости и потенциала противодействия и приводит, по отдельности или в сочетании друг с другом, к таким последствиям, как жертвы среди населения, а также материальный, экономический или экологический ущерб.

Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Природные явления и процессы могут приводить к природным бедствиям, которые ежегодно уносят тысячи человеческих жизней и наносят огромный материальный ущерб.

Природные бедствия представляют собой сложную совокупность разнообразных неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов, которые в зависимости от их масштабов и интенсивности подразделяются на опасные природные явления, стихийные бедствия и природные катастрофы.

**Под опасным природным явлением** понимают гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб.

**Стихийным бедствием** называется разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды.

Стихийные бедствия - основной источник чрезвычайных ситуаций природного характера, возникающих достаточно часто и имеющих значительный масштаб.

Природная катастрофа - стихийное бедствие особо крупных масштабов и с наиболее тяжелыми последствиями, сопровождающееся необратимыми изменениями ландшафта и других компонентов окружающей природной среды. Такие события являются редкими, но наиболее разрушительными.

Большинство неблагоприятных явлений или процессов инициируют возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера различных масштабов и служат их источниками.

**Классификация природных ЧС**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид природной чрезвычайной ситуации** | **Опасные явления** |
| Геологическая | Оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, склоновый смыв, просадка лессовых пород, просадка (обвалы) земной поверхности в результате карста, эрозия, пыльные бури |
| Метеорологическая | Бури (9–11 баллов), ураганы (12–15 баллов), смерчи (торнадо), шквалы, вертикальные вихри (потоки), крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки |
| Гидрологическая | Высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкие уровни воды, ранний ледостав и преждевременное появление льда на судоходных водоемах и реках, повышение уровня грунтовых вод (подтопление) |
| Природные пожары | Лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых |
| Космические опасности | Астероидно-кометная опасность, космическая погода, космический мусор |

Анализ развития природных катастрофических явлений на Земле показывает, что несмотря на научно-технический прогресс, защищенность людей и техносферы от природных опасностей не возрастает. Количество жертв в мире от разрушительных природных явлений в последние годы увеличивается ежегодно на 4,3 %, а пострадавших — на 8,6 %. Экономические потери растут в среднем на 6 % в год. В настоящее время в мире существует понимание того, что природные катастрофы — это глобальная проблема, являющаяся источником глубочайших гуманитарных потрясений и являются одним из важнейших факторов, определяющих устойчивое развитие экономики. Основными причинами сохранения и усугубления природных опасностей могут быть нарастание антропогенного воздействия на окружающую природную среду; нерациональное размещение объектов экономики; расселение людей в зонах потенциальной природной опасности; недостаточная эффективность и неразвитость систем мониторинга окружающей природной среды; ослабление государственных систем наблюдения за природными процессами и явлениями; отсутствие или плохое состояние гидротехнических, противооползневых, противоселевых и других защитных инженерных сооружений, а также защитных лесонасаждений; недостаточные объемы и низкие темпы сейсмостойкого строительства, укрепления зданий и сооружений в сейсмоопасных районах; отсутствие или недостаточность кадастров потенциально опасных районов (регулярно затапливаемых, особо селеопасных, лавиноопасных, оползневых, и др.).

Географическое расположение Старокалитвенского сельского поселения, климатические условия и гидрография могут привести к возникновению таких ЧС природного характера как: затопление, ураганы, бури.

**Основные причины природных ЧС** в порядке повторяемости, следующие: сильные дожди, сильные ветры, наводнения, снегопады, морозы, метели, заморозки.

Угроза **затопления** существует для десятков населенных пунктов области.

Значительную роль в увеличении частоты и разрушительной силы затопления играют антропогенные факторы - вырубка лесов, нерациональное ведение сельского хозяйства и хозяйственного освоения пойм. К формированию могут приводить неправильное осуществление паводкозащитных мер, ведущее к прорыву дамб; разрушение искусственных плотин; аварийные сбросы водохранилищ. Обострение проблемы связано также с прогрессирующим старением основных фондов водного хозяйства, размещением на паводкоопасных территориях хозяйственных объектов и жилья. В связи с этим актуальной задачей могут быть разработка и осуществление эффективных мер предотвращения затопления и защиты от них.

*В соответствии с паспортизацией населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, предоставленной отделом водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России, зона* ***затопления паводком 1% обеспеченности*** *в Старокалитвенском сельском поселении зафиксирована от реки Дон.*

При возникновении подтопления возможны: перебои в работе объектов жизнеобеспечения; перебои и/или отключение энергоснабжения; остановка движения и аварии с участием общественного и личного транспорта; повреждение или разрушение зданий и сооружений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий; блокирование людей в подвальных и заглубленных помещениях, в общественном и личном транспорте; повреждение коммуникаций, опасность поражения электрическим током; угроза жизни и здоровью людей.

Защита территории от затопления и подтопления описана в СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Традиционным в Воронежской области является такое бедствие, как **лесной пожар**.

Другим видом опасных природных явлений и процессов являются **экзогенные геологические опасные явления и процессы** в виде таких явлений, как оползни. Чаще всего оползневые явления происходят осенью и весной, когда больше всего дождей.

При возникновении угрозы **оползня** предупредить население. Люди должны знать, что происходит, как надо действовать, что необходимо сделать дома. Учебные заведения, как правило, прекращают работу. Если обстановка потребует, организовать эвакуацию людей, вывод животных и вывоз имущества в безопасные районы.

Среди **атмосферных опасных процессов**, происходящих на территории Воронежской области, наиболее разрушительными бывают ураганы, циклоны, град, смерчи, сильные ливни, снегопады.

Для летнего периода на территории области характерны штормовые явления в виде сильного ветра, ливня с градом, наиболее часто наблюдаются эти явления в июне-июле. В связи с чем, повышаются риски возникновения чрезвычайных ситуаций до регионального уровня, связанных с неблагоприятными погодными явлениями.

Гидрометеослужба за несколько часов, как правило, подает **штормовое предупреждение**. Следует закрыть двери, чердачные помещения, слуховые окна. Стекла заклеить полосками бумаги или ткани. С балконов, лоджий, подоконников убрать вещи, которые при падении могут нанести травмы людям. Выключить газ, потушить огонь в печах. Подготовить аварийное освещение - фонари, свечи. Создать запас воды и продуктов на 2-3 суток. Положить на безопасное и видное место медикаменты и перевязочные материалы. Радиоприемники и телевизоры держать постоянно включенными: могут передаваться различные сообщения и распоряжения. Из легких построек людей перевести в прочные здания. На открытой местности лучше всего укрываться в канаве, яме, овраге, любой выемке: лечь на дно и плотно прижаться к земле.

Население, особенно в районах с повышенной вероятностью возникновения стихийных бедствий, должно четко знать порядок действий при угрозе возникновения и в условиях чрезвычайной ситуации:

1) действия до возникновения ЧС природного характера:

- ознакомление с сигналами тревоги и мерами эвакуации;

- подготовка чемодана с предметами первой необходимости (личные документы, нужные медикаменты, аптечка первой помощи, радиоприемник, фонарь, одеяло, запас продуктов и питьевой воды;

- обустройство укрытия в подвальном помещении своего дома;

2) действия при возникновении ЧС природного характера:

*при подаче сигнала тревоги:*

- сохранять спокойствие;

- оставаться в помещении и слушать радио; следовать инструкциям властей и спасательных подразделений;

*при нахождении в доме (помещении):*

- оставаться в помещении и закрыть все двери и окна, убрать с балкона и лоджии вещи, которые могут быть унесены ветром;

- выключить газ, потушить огонь в печах, подготовить фонари, свечи, лампы;

- держаться подальше от окон: наибольшую защиту обеспечивает помещение без окон и с водоснабжением;

- никуда не звонить (чтобы не перегружать телефонные линии);

- при угрозе наводнения перейти на верхние этажи, перенести туда ценные вещи, продовольствие, одежду и обувь;

- не покидать без нужды укрытие до получения инструкций от властей или подаче сигнала отбоя тревоги;

*при объявлении эвакуации:*

- взять с собой радиоприемник, теплую одежду, необходимые медикаменты, личные документы и деньги;

- при нахождении вне помещения:

- по возможности укрыться в ближайшем пригодном для этого помещении, а при его отсутствии – в канаве, яме, овраге, любой выемке и т.п.;

- выходить на магистральные дороги, где большая вероятность оказания помощи;

3) действия после ЧС природного характера:

- следовать инструкциям властей и спасательных подразделений;

- оказать помощь людям, попавшим в трудное положение (раненым, детям, старикам и инвалидам), и, если есть необходимость, сотрудничать со спасателями;

- не зажигать в помещениях огонь, не включать электроприборы в сеть до тех пор, пока газовые и электрические сети не будут проверены специалистами на их исправность;

- в случае эвакуации, по приезде на новое место пребывания узнать в местных органах власти адреса организаций, на которые возложено оказание помощи потерпевшему населению.

Прогнозируется увеличение частоты неблагоприятных краткосрочных явлений (внеурочных периодов аномально теплой погоды и заморозков, сильных ветров и снегопадов и т.п.). Ожидается уменьшение повторяемости особо опасных ливневых и длительных дождей, и других особо опасных явлений, связанных с увлажнением. Отмечаемое в последние годы уменьшение периода изменений погоды, в 3 - 4 дня против обычных 6 - 7 дней, вызывает определенные трудности в прогнозировании стихийных гидрометеорологических явлений, что сказывается на степени оперативности оповещения о них и, в большей степени, на возможность прогнозирования их последствий.

Предотвратить большинство чрезвычайных ситуаций природного характера практически невозможно. Однако существует ряд опасных природных явлений и процессов, негативному развитию которых можно воспрепятствовать, например выполнением **следующих защитных мероприятий**:

- для смягчения эрозивных почвенных процессов используют защитные лесонасаждения;

- для предупреждения градобитий в облака вводится твердая углекислота или другие химреагенты с самолетов или путем обстрела из орудий;

- для ослабления ураганов, смерчей, шквалов и бурь в кучево-дождевые облака вводят йодистое серебро или другие химреагенты. Для засева урагана йодистым серебром реактивный самолет на высоте 12 км, над центром урагана, сбрасывает «бомбы» с йодистым серебром, которые, взрываясь, вызывают его искусственное расширение с последующим уменьшением силы действия;

- для ослабления наводнений ликвидируют заторы и зажоры на реках весной с помощью взрывов, задерживают влагу на полях, применяя различные способы (полостное земледелие, контурная пахота, глубокая вспашка, кротование, устройство дренажей), строят дамбы и плотины, спрямляют русла рек, углубляют отдельные участки рек;

- во время засухи возможно искусственно вызвать над полями дождь, вводя в облака йодистое серебро или другие химреагенты;

- для предупреждения развития лесных пожаров делают просеки, строят лесные дороги, оборудуют минерализованные полосы, производят патрулирование средствами авиации с выявлением и последующей ликвидацией очагов возгорания;

- для ослабления воздействия заморозков в теплое время года создают дымовые завесы над защищаемыми участками и прочее.

## 4.3. Классификация ЧС по масштабу последствий

Любое чрезвычайное происшествие может охватывать территории различные по площади, а также приводить к разному количеству жертв. ЧС природного и техногенного характера согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» подразделяются на:

а) **ЧС локального характера**, в результате которой территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы территории организации (объекта), при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет не более 240 тыс. рублей;

б) **ЧС муниципального характера**, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного муниципального образования, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 12 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера;

в) **ЧС межмуниципального характера**, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации, или внутригородских территорий города федерального значения, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 12 млн. рублей;

г) **ЧС регионального характера**, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 12 млн. рублей, но не более 1,2 млрд. рублей;

д) **ЧС межрегионального характера**, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 12 млн. рублей, но не более 1,2 млрд. рублей;

е) **ЧС федерального характера**, в результате которой количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 1,2 млрд. рублей.

В зависимости от той площади, которую занимает чрезвычайная ситуация, последствия устраняются силами различных организаций. Например, если при локальной аварии вся ответственность по ликвидации падает на силы самой организации, то при региональной уже вовлекаются органы государственного управления.

Реагируя на различного рода опасности, общество создает соответствующие организационные структуры, внедряет технические системы защиты, осуществляет различные мероприятия по противодействию опасным явлениям и событиям, формируя таким образом систему безопасности в чрезвычайных ситуациях.

**Безопасность в чрезвычайных ситуациях** - состояние защищенности населения, объектов экономики и окружающей природной среды от опасностей в чрезвычайных ситуациях.

Безопасность различают по видам (промышленная, радиационная, химическая, пожарная, экологическая), объектам (население, объект экономики, окружающая природная среда) и основным источникам чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» одной из основных задач в области гражданской обороны является возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

В целях решения этой задачи совместным Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 утверждено «Положение о системах оповещения населения».

Основные способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях

Защита населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени достигается максимальным осуществлением всех защитных мероприятий Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), наилучшим использованием всех способов и средств.

Основными мероприятиями по защите населения в чрезвычайных ситуациях являются:

- эвакуация населения;

- инженерная защита населения и территорий;

- радиационная и химическая защита;

- медицинская защита;

- подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС.

В соответствии с «Положением о системах оповещения населения» системы оповещения населения создаются на следующих уровнях функционирования РСЧС:

- на региональном уровне - региональная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - региональная система оповещения)

- на муниципальном уровне - муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения (далее - муниципальная система оповещения);

- на объектовом уровне - локальная система оповещения.

В случае возникновения масштабной ЧС на территории населенных пунктов Воронежской области для привлечения внимания населения перед речевой информацией будут включены электросирены и выносные акустические установки (ВАУ), которые будут дублироваться производственными гудками и автомобилями специального назначения (автомобили скорой помощи, полиции и др.). Гудки электросирен означают подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!», продолжительность которого составляет 2 минуты 45 секунд.

Постановлением правительства Воронежской области от 01.04.2014 № 288 установлен «Перечень границ зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территориях населенных пунктов, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов». Согласно указанному перечню на территории Старокалитвенского сельского поселения граница зоны экстренного оповещения населения определена полосами по обеим сторонам трубопровода по 2,5 км, и затрагивает населенные пункты с. Кулаковка, х. Лощина, с. Терновка.

* 1. Предложения по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения и по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта поселения.

Основной задачей гражданской обороны сельского поселения является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов, достигается:

* проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;
* защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;
* проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно- профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;
* проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решение вопросов по организации и проведению мероприятий по гражданской обороне и защите населения сельского поселения возлагается на Главу поселения.

Обеспечение пожарной безопасности в Старокалитвенском сельском поселении обеспечивают пожарно-спасательные части, размещенные в гпг Россошь:

|  |  |
| --- | --- |
| Пожарно-спасательная часть №25 | ул.12 Декабря, 44а |
| Пожарно-спасательная часть №7 | ул. Химзаводская, 2/28 |

В соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений;

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности;

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

* разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;
* установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
* обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
* обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
* организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
* социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

1. **СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИЯХ СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯХ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.**

В соответствии с п. 5.2 ст. 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГрК РФ): «Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований осуществляется с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования».

***Инвестиционные программы субъектов естественных монополий*.**

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О естественных монополиях» регулируется деятельность субъектов естественных монополий в следующих сферах:

* транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;
* транспортировка газа по трубопроводам;
* железнодорожные перевозки;
* услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах;
* услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи;
* услуги по передаче электрической энергии;
* услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике;
* услуги по передаче тепловой энергии;
* услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей;
* захоронение радиоактивных отходов;
* водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных системы, систем коммунальной инфраструктуры;
* ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в акватории Северного морского пути.

Планы по созданию объектов местного значения на территории Старокалитвенского сельского поселения у субъектов естественных монополий отсутствуют.

**Развитие поселения осуществляется на базе Стратегии социально- экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года:**

* Решение СНД Россошанского муниципального района от 12.12.2018 № 26 «Об утверждении Стратегии социально- экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года».

**А также на базе муниципальных программ Старокалитвенского сельского поселения:**

* Решение СНД Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района от 01.11.2017 г. № 117«Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы»;
* Решение СНД Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района от 09.03.2016 г. № 31 «Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2016-2030 годы»;
* Решение СНД Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района от 16.10.2017 г. № 115 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы».

1. **ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ**

Выбранные решения по размещению объектов местного значения на территории Старокалитвенского сельского поселения соответствуют принципиальной модели функционально-планировочной организации территории, которая обеспечивает баланс использования территории и ее устойчивое развитие.

Предполагаемый вариант размещения объектов местного значения соответствует общим направлениям развития и специализации территории, определенных концепцией пространственного планирования. Реализация мероприятий по развитию поселения окажет положительное влияние на устойчивое развитие территории в случае размещения объектов федерального, регионального и местного значения в соответствующей укрупненной функциональной зоне с соответствующей специализацией.

В результате обоснований, проведенных с учетом экологических, экономических, социальных и иных факторов по каждому предложенному объекту местного значения составлен перечень таких планируемых объектов с технико-экономическими показателями.

Размещение проектируемых объектов местного значения отражено на «Карте планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения», что позволяет оценить уровень формирования специализированных каркасов местного значения в различных областях деятельности и выделить на территории сельского поселения «точки и зоны опережающего развития».

В процессе комплексного обоснования были выявлены также объекты регионального значения, как дополнительные связующие элементы, необходимые для устойчивого развития территории поселения.

Создание объектов регионального значения (согласно ст. 26, [части 3](consultantplus://offline/ref=FD78DCB5F8BAA07559F7153A2CDCCC7C558A302D8784BC3ECBD426C86B94C8F0C036D9EB00D7B19DU4R2N) ГрКРФ - реализация схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации) осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными высшим исполнительным органом власти субъекта Российской Федерации за счет средств бюджета или других предусмотренных законодательством средств. В связи с этим, результаты проведенных комплексных обоснований по местам размещения таких объектов должны быть включены в такие программы для последующего создания таких объектов.

* 1. **ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №**п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Современное состояние**  **(2022 г.)** | **I очередь проекта**  **(2032 г.)** | **II очередь проекта (2042 г.)** |
| **1** | Территория поселения | га | 22520,68 | 22520,68 | 22520,68 |
| 1.1 | Земли населённых пунктов | га | 1207,32 | 1207,32 | 1207,32 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 19820,36 | 19820,36 | 19820,36 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | га | 53 | 53 | 53 |
| 1.4 | Земли рекреации | га | 20 | 20 | 20 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | га | 1270 | 1270 | 1270 |
| 1.6 | Земли водного фонда | га | 150 | 150 | 150 |
| 1.7 | Земли запаса | га | - | - | - |
| **2** | **Население** | | | | |
| 2.1. | Численность населения | Чел. | 2340 | 2066 | 2374 |
| **3** | **Жилой фонд** | | | | |
| 3.1. | Жилой фонд (всего)  в том числе: | Тыс. м.кв. | 57,048 | 94,960 | |
| - | Убыль жилого фонда | Тыс. м.кв. | - | 1,212 | - |
| - | Существующий сохраняемый жилой фонд | Тыс. м.кв. | 57,048 | 55,836 | |
| - | Новое строительство | Тыс. м.кв. | - | 37,912 | |
| 3.2. | Средняя обеспеченность жилым фондом | м.кв.  чел. | 24,4 | 40 | |
| **4** | **Объекты культурно-бытового обслуживания** | | | | |
| 4.1. | Общеобразовательные школы | Кол-во/ кол-во проектных мест | 2/375 | 2/375 | |
| 4.2. | Детские дошкольные учреждения | Кол-во/ кол-во проектных мест | 2/130 | 2/130 | |
| 4.3. | Спортивные сооружения |  | | | |
| - | Плоскостные спортивные сооружения | Кол-во/ кв.м. | 10/11240 | По мере разработки проектной документации | |
| - | Физкультурно-спортивные залы | Кол-во/ кв.м. | 1/234 | 1/234 | 1/234 |
| 4.4. | Учреждения здравоохранения | Кол-во/посещ. в смену | 3/34 | 3/34 | 3/34 |
| 4.5. | Аптечные пункты | Кол-во/кол-во работников | - | - | - |
| 4.6. | Учреждения культуры и искусства (СДК) | Кол-во | 3 | 3 | 3 |
| **5** | **Озеленение** | | | | |
| - | Озелененные территории общего пользования | м.кв./чел | 10,95 | 12,4 | 10,8 |
| **6** | **Улично-дорожная сеть и транспорт** | | | | |
| 6.1. | Внешний транспорт | | | | |
| - | Автомобильные дороги общего пользования регионального значения | кол-во/км | 3/40,35 | 3/40,35 | 3/40,35 |
| - | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | км | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
| **7** | **Инженерное обеспечение** | | | | |
| 7.1. | Водоснабжение | | | | |
| - | Водопотребление | м.куб./сут | 842,4 | 920,162 | |
| - | Кол-во скважин | шт. | 11 | 11 | 11 |
| - | Протяженность сетей | км | 29,72 | По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства | |
| 7.2. | Канализация | | | | |
| - | Общее поступление сточных вод | м.куб./сут | 645,84 | 720,746 | |
| - | Протяженность сетей | км | - | По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства | |
| 7.3. | Теплоснабжение | | | | |
| - | Общий расход тепла | МВт\_  Гкал/ч | Нет данных | - | |
| - | Кол-во источников теплоснабжения | ед. | 3 | По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства | |
| - | Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | км | 0,5 | По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства | |
| 7.4. | Газоснабжение | | | | |
| - | Расход газа (всего) | тыс.м.куб./год. | Нет данных | 712,2 | |
| - | Протяженность газопроводов | км | 88,343 | По мере разработки проектов планировки на участки жилищного строительства | |
| 7.5. | Электроснабжение | | | | |
| - | Годовое потребление электроэнергии | млн кВт. час | Нет данных | 2,71 | |

Приложение 2

к постановлению главы

Старокалитвенского

сельского поселения

от 25.07.2022г. №4

Порядок

Направления предложений заинтересованных лиц в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, в части установления границ населенных пунктов село Старая Калитва, село Кулаковка, село Терновка, хутор Лощина Старокалитвенского сельского поселения Россошанского района Воронежской области

1. С момента обнародования оповещения о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области в части установления границ населенных пунктов село Старая Калитва, село Кулаковка, село Терновка, хутор Лощина Старокалитвенского сельского поселения Россошанского района Воронежской области в течение установленного срока, заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области в части установления границ населенных пунктов село Старая Калитва, село Кулаковка, село Терновка, хутор Лощина Старокалитвенского сельского поселения Россошанского района Воронежской области (далее – Комиссия) свои предложения.

1. Предложения по проекту внесения изменений в Генеральный план Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области направляется по почте с пометкой «В комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний» по адресу: 396633 Воронежская область, Россошанский район, с. Старая Калитва ул. Центральная, 1 или по электронной почте на адрес: starkalitva@yandex.ru в срок до 22.08.2022 года.

2. Предложения по проекту внесения изменений в Генеральный план Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области должны быть за подписью юридического лица или гражданина, изложившего с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

3. Предложения по проекту внесения изменений в Генеральный план Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы, возврату не подлежат.

4. Предложения по проекту внесения изменений в Генеральный план Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, Комиссией не рассматриваются.

5. Жители Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, представители общественных объединений, организаций независимо от форм собственности, органов государственной власти, органов местного самоуправления и иные заинтересованные лица, в том числе направившие предложения по проекту внесения изменений в Генеральный план Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, вправе участвовать в обсуждении проекта на публичных слушаниях.

Приложение 3

к постановлению главы

Старокалитвенского

сельского поселения

от 25.07.2022г. № 4

Оповещение о проведении публичных слушаний

1. На публичные слушания, проводимые в срок с 25.07.2022 г. по 22.08.2022г., выносится проект внесения изменений в Генеральный план Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области в части установления границ населенных пунктов село Старая Калитва, село Терновка, село Кулаковка, хутор Лощина Старокалитвенского сельского поселения Россошанского района Воронежской области

2. На период проведения публичных слушаний открывается экспозиция по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, и информационным материалам к нему, по адресу: Воронежская область, Россошанский район, с. Старая Калитва , ул. Центральная, 1;

3. Экспозиция открыта с 25.07.2022 г. по 22.08.2022г

4. Время работы экспозиции: с 8.00 ч. до 16.00 ч.

5. Во время работы экспозиции представителями Администрации и (или)

разработчика проекта осуществляется консультирование посетителей

экспозиции по теме публичных слушаний.

6. Дни и время осуществления консультирования: с 25.07.2022г. по 22.08.2022 г. с 8.00ч. до 16.00ч.

7. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес Администрации;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания участников публичных слушаний размещены на официальном сайте администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Собрание участников публичных слушаний состоится 22.08.2022 года:

- для жителей села Старая Калитва и села Кулаковка в 10.00 ч. в администрации Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, по адресу: Воронежская область, Россошанский район, с. Старая Калитва , ул. Центральная, 1;

- для жителей хутора Лощина в 13.00 ч. в администрации Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, по адресу: Воронежская область, Россошанский район, х. Лощина, ул. Школьная, 14;

- для жителей села Терновка в 14.00 ч. в администрации Старокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, по адресу: Воронежская область, Россошанский район, с. Терновка, ул. Центральная, 17